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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	стандарт организации 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидро-аккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемого Товара
[bookmark: _Toc230178291_Копия_1]ОКДП2 23.63.10.000 Поставка бетона для спорт площадки на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для Филиала ПАО РусГидро-Карачаево-Черкесский филиал
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого Товара
Организация спортивной площадки на ЗГЭС-ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».
1.4. [bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.
1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м). 
Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).
Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:
а) Температура воздуха в районе строительства:
- максимальная, º С                           				+38
- минимальная, º С                                            	            	- 31
- среднегодовая º С                                                                         +8
б) Относительная влажность, %  
- среднемесячная максимальная,               			 	 73
- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66
в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:
- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;
- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;
- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.
1.5. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к Товару
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемого Товара
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200)
	м³
	105



[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). 
	м³
	105


[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара
	№ п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка материалов
	с даты заключения договора 
	15.12.2026


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]3. Требования к качеству Товара
 
Наименование товара (позиция №1 Таблицы 1.1): Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200). 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Объем и состав поставки Товара
	Материалы для спорт площадки на ЗГЭС-ГАЭС для Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» (далее Товар)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Область применения
	Организация спортивной площадки на территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».
	
	
	

	2.2. 
	Цель услуги
	Спортивная площадка предназначена для тренировок спортивных команд Филиала и проведения местных региональных соревнований. 
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к Товару
	1. Бетон тяжелый класс В 15 марка 200
2. Качество и технические характеристики должны соответсвовать Стандартам РФ.
3. Время перемешивания смеси. Продолжительность перемешивания бетонных смесей в стационарных циклических смесителях (время от окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки) устанавливается технологическим регламентом на производство бетонной смеси или в соответствии с приложением к ГОСТ 7473-2010
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Температурный режим
	Температурный режим эксплуатации от минус 30°до плюс 50°
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Влажность
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Повышенная относительная влажность: 80%
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Доставка
	Доставка материалов силами Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Разгрузка
	Разгрузка на территории Филиала.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- универсальный передаточный документ.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.1. 
	Требования к исполнителю
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Общие требования
	1. Качество, количество и сроки поставки поставляемого Товара должно быть в полном соответствии с условиями договора.
2. Основные условия поставки указаны в договоре Покупателя.
3. Допускается привлечение Поставщиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору.
	Согласие с требованием
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