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1. [bookmark: _Toc239429255]Общие сведения
[bookmark: _Toc239429256][bookmark: _Toc149750431][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС/ГАЭС
	Гидроэлектростанция/Гидроаккумулирующая электростанция

	‍ПАО
	Публичное акционерное общество

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	НТД
	Нормативно-технические документы

	СТО
	Стандарт организации

	НИОКР
	Научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа

	‍ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	‍ГТС
	Гидротехническое сооружение           

	‍ПС
	Подъемное сооружение






                                                                          

[bookmark: _Toc239429257][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc149750432]1.2. Наименование закупаемой продукции
Комплексные исследования грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов в основании гидротехнических сооружений  Загорской ГАЭС.

[bookmark: _Toc239429258]1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика
Функциональный заказчик: Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
Адрес: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий посёлок Богородское, дом 100.

[bookmark: _Toc239429259]1.4. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc149750434][bookmark: _Toc46743508]1.4.1.  Существующее положение: 
С 2018 года на Загорской ГАЭС-2 ведутся восстановительные работы по подъему (выравниванию) здания станции путем поэтапного нагнетания инъекционных составов в его основание. Формируется новый природно-техногенный массив грунта. Нагнетание инъекционных составов в основание здания ГАЭС-2 повлияет на изменение свойств грунта основания станции и приведет к снижению фильтрационных характеристик днепровско-московских отложений, что скажется на изменении фильтрационного режима Загорских ГАЭС. 
Программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС, разработанный в 2019 году в рамках договора от 10.06.20151 №ОГ-206-48-2015 «Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений ГЭС (ГАЭС) в сложных инженерно-геологических условиях» и введенный в промышленную эксплуатацию в соответствии с приказом филиала ПАО «РусГидро»-  «Загорская ГАЭС» №ЗГАЭС/83-1331 от 20.12.2019 (далее - ПАК), выполняет технический мониторинг и прогнозирование состояния Загорских ГАЭС при выполнении технических воздействий в ходе восстановительных работ.
Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации ГТС расчетные математические модели, содержащиеся в расчетном модуле ПАК, требуют своевременной актуализации в соответствии с геометрическими и физико-механическими характеристиками слоя грунта, пропитанного инъекционными составами, а также в соответствии с результатами натурных наблюдений, инженерно-геологических изысканий, геофизических исследований, выполненных с 2015 года по настоящее время.
 В рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС» по договору № 1010-750-2024 от 23.08.2024, завершенных в текущем году, выполнено:
− уточнение калибровки геофильтрационной модели в связи с изменившейся геометрией, что связано с необходимостью задания граничных условий, характеризующих проектные решения;
− прогнозные геофильтрационные расчеты в соответствии с утвержденными сценариями моделирования;
− актуализация перечня контрольных приборов, их прогнозных и предельных значений для действующих в ПАК «эксплуатационных» сценариев моделирования;
− разработаны рекомендации по дополнительным мероприятиям для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. 
В части рекомендаций по дополнительным мероприятиям требуется обустройство четырех пьезометров на подпарамоновский водоносный горизонт и двух на днепровско-московский. В  соответствии со схемой размещения пьезометров в приложении 1 к настоящим техническим требованиям, Загорской ГАЭС планируется бурение скважин трех скважин -  2/130, 3/135, 6/50, где первая цифра — наименование скважины, вторая соответственно — проектная глубина (в метрах).                                                                                                         
1.4.2. Основания для выполнения работ:		                                                                                              
- п. 3 рекомендаций Научно-технического отчета «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС», этап 3.2, 2026 г.;
- п.3 Приложения 3 Протокола заседания Рабочей группы по рассмотрению отчетной документации по этапу 3.2. НИОКР «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС» №552-Н от 26.06.2026.

[bookmark: _Toc239429260][bookmark: _Toc54647813][bookmark: _Toc51339693_Копия_1]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54647814]2.1. Требования к этапам и срокам выполнения работ

[bookmark: _Toc501251261_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc501251261_Копия_1][bookmark: _Toc222905702_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc222905702_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc149750439_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc149750439_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплексные исследования грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов в основании гидротехнических сооружений  Загорской ГАЭС.
	С даты заключения договора (17.01.2028)
	20.10.2028

	2.
	По этапам:

	‍2.1.
	Первый этап. 
Разработка  программы научно-исследовательских работ. 
	17.01.2028
	03.03.2028



	2.2.
	Второй этап
Проведение комплексных исследований грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов.
	17.04.2028
	20.10.2028
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[bookmark: _Toc501251261_Копия_1_Копия_2][bookmark: _Toc222905702_Копия_1_Копия_1_Копия_2][bookmark: _Toc501251261_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc149750439_Копия_1_Копия_1_Копия_2][bookmark: _Toc222905702_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc149750439_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc239429261][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc149750445][bookmark: _Toc239429262]Таблица 2 Требования к качеству продукции 
Наименование работ/этапа работ (позиция №  1 Таблицы 2): Комплексные исследования грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов в основании гидротехнических сооружений  Загорской ГАЭС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к выполнению работ
	
	
	
	

	1.1. ‍
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата 
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1.1.‍
	Требование к наименованию
	Комплексные исследования грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов в основании гидротехнических сооружений  Загорской ГАЭС.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.1.2‍
	Требование к условному обозначению научно-техническому результату
	Научно-технический результат должен быть оформлен в виде, допускающем направления сведений о работе в целях ее учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в соответствии с действующими на момент окончания работы нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2. ‍
	Требования к области применения
	
	
	
	

	1.2.1
	Требование к области применения
	1.2.1.1. В результате выполнения работы будут получены данные о физико-механических и фильтрацонных свойствах грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов, которые будут использоваться в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС».
1.2.1.2. Результаты подлежать применению в деятельности подразделений Заказчика на всех стадиях жизненного цикла гидроэнергетических и смежных объектов (инициирование, проектирование, строительство, эксплуатация, включая процессы реконструкции и технического перевооружения).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.3. ‍
	Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту
	
	
	
	

	1.3.1.
	Цель разработки
	Целью выполнения работ является определение физико-механических и фильтрационных свойств грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов для актуализации геофильтрационной модели (и инженерно-геологической модели) основания комплекса Загорских ГАЭС с учетом природно-техногенного основания под станционным узлом Загорской ГАЭС-2. 
Рабочая гипотеза исследования: предполагается, что в основании станционного узла сформировалась устойчивая депрессионная воронка, параметры которой (радиус влияния, глубина, скорость восстановления) определяются фильтрационными свойствами грунтов и граничными условиями водохранилища. Уточненные коэффициенты фильтрации, полученные по результатам полевых исследований (кривые восстановления уровня), могут значимо отличаться от параметров, принятых в действующей геофильтрационной модели Программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС. Проверка гипотезы выполняется путем сопоставления фактических данных режимных наблюдений с архивными материалами и результатами математического моделирования. Подтверждение или опровержение гипотезы является научным результатом работ и служит основанием для актуализации геофильтрационной модели.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.3.2.
	Требования к задачам исследования:
	В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1.3.2.1. Определение геологического строения и физико-механических свойств грунтов (бурение исследовательских скважин, полевые, лабораторные работы).
1.3.2.2. Выполнение опытно-фильтрационных  работ (обустройство фильтровых колонн  скважин, c проведением режимных наблюдений за восстановлением уровня после бурения, выполнение опытно-фильтрационных работ).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.3.3.
	Основной ожидаемый эффект
	Определение геологического строения пробуренных исследовательских скважин и уточнение характеристики фильтрационного режима  днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.4. ‍
	Требования к учету сведений о потребности
	
	
	
	

	1.4.1.
	Требование к потребности
	Основания для выполнения работ: 
- п. 3 рекомендаций Научно-технического отчета «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС», этап 3.2, 2026 г.; 
- п.3 Приложения 3 Протокола заседания Рабочей группы по рассмотрению отчетной документации по этапу 3.2. НИОКР «Проведение расчётных исследований и доработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования надежности гидротехнических сооружений Загорских ГАЭС» №552-Н от 26.06.2026.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.5. ‍
	Краткое описание характера работ 
	
	
	
	

	1.5.1.
	Краткое описание последовательности работ 
	1. Разработка и согласование с Заказчиком Программы научно-исследовательских работ, включая анализ ранее выполненных изысканий в районе планируемых работ. 
2. Бурение исследовательских скважин
3. Отбор проб для проведения лабораторных исследований
4. Проведение лабораторных исследований с целью построения геологических колонок и назначение интервалов установки фильтра гидрогеологических скважин.
5. Проведение прокачки каждой исследовательской скважины
6. Проведение одиночной откачки в каждой исследовательской скважине
7. Проведение режимных наблюдений с частотой замеров позволяющей охарактеризовать фильтрационный режим днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов.
8. Подготовка отчетной и исполнительной документации о выполненных исследованиях. 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6. ‍
	Основные требуемые параметры
	
	
	
	

	1.6.1.
	Требования к выполнению работы
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и  корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): 
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 1070; 
· Федеральный закон от 21.07.1997 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 
· Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности  гидротехнических сооружений"; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
· Федеральной закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
· Федеральный закон от 26 июня 2008 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения»; Экологическая политика ПАО «РусГидро» 
· СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования» 
· СТО 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования»; 
· СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»; 
· СТО 70238424.27.140.021-2008 контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. 
· Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 
· ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; 
· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 796; 
· СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003; 
· СП 80.13330.2016 Гидротехнические сооружения речные. Актуальная редакция СНиП 3.07.01-85; 
· СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. Актуальная редакция СНиП 2.02.02.-85 (с Изм.1); 
· СНиП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010) Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования; 
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, Часть 2. Строительное производство; 
· СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ. 
· СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (с Изм. 1.2).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6.2.
	Требования к организации выполнения работ (Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	1. Пропуск на территорию объекта осуществляется на основании направленного письма, подготовленного в соответствии с образцом (Приложение 2 к настоящим Техническим требованиям).
2. Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
3. Допуск персонала исполнителя на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение 3 к настоящим Техническим требованиям).
4. Письмо на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» «Загорская ГАЭС» подготовить по образцу (Приложение 4 к настоящим Техническим требованиям), и направить не позднее, чем за 5 рабочих дней до приезда персонала Подрядчика на объект.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6.3.
	Требования к организации выполнения полевых работ
	Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. 8. Журналы производства работ (общий и специальные) должны заполняться ежедневно.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.6.4.
	Требования к используемым материалам и оборудованию
	Исполнитель на этапе исполнения договора должен иметь в наличии (на правах собственности аренды/ лизинга ином законном праве владения) минимальное количество парка машин и механизмов, необходимое для оказания указанных в настоящих технических требованиях работ: 
-передвижная буровая установка УКС-22М или аналогичная установка (основные характеристики: глубина бурения 300м; наибольший диаметр бурения 600 мм, мощность электродвигателя 20 кВт; напряжение 22/380 В; число ударов бурового инструмента 40-50 в мин; высота мачты 12.5 м; грузоподъемность мачты 12т).
- гидравлическая буровая установка ГБУ 30М или аналогичная установка (основные технические характеристики: тип установки малогабаритна на прицепе; крутящий момент 900 Н/м мощность установки -30 л.с.; тип привода подачи каретки цилиндр; глубина бурения 100 м с промывкой, 100 м с продувкой, 30 м. с шнеком). 
Все используемые для работ материалы должны быть сертифицированы и иметь подтверждающие документы
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.7. ‍
	Требования к патентоспособности, перечень результатов интеллектуальной деятельности 
	
	
	
	

	1.7.1.
	Требование к патентным исследованиям 
	Не предполагается проведение патентных
исследований.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.8. ‍
	Требования к этапам разработки 
	
	
	
	

	1.8.1.
	Первый этап:
	
Программа научно-исследовательских работ должна содержать: 
- анализ архивных материалов о ранее выполненных изысканиях в районе планируемых исследовательских скважин;
- требования к уточняемым параметрам геофильтрационной модели;
- требования к проведению исследований с целью построения геологических колонок и определению характеристик грунтов;
- требования к отбору, хранению и транспортировке кернов;
- требования к конструкции скважин (конструкция скважин и интервалы установки фильтра должна исключать переток по затрубному пространству);
- требования к проведению опытно-фильтрационных работ.
- ведомость объемов работ на бурение трех скважин; 
- сметную документацию на проведение  комплексных исследований грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов.



	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.8.2.
	Второй этап. 
	Проведение комплексных исследований грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов выполнять в соответствии с пунктами 1.5.1.3-1.5.1.8).

В соответствии с разработанной программой предполагается выполнить бурение исследовательских скважин (глубины 130, 135 и 50 м (в соответствии со схемой приложения 1 к настоящим техническим требованиям), отбор и описание образцов грунта, лабораторные работы для каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ): определение физико-механических свойств грунтов (плотность, влажность, гранулометрический состав, прочностные характеристики (сцепление и угол внутреннего трения), компрессионные испытания (модуль деформации) для глинистых грунтов), определение коэффициента фильтрации; обустройство фильтровой колонны исследовательских скважин и фильтрационные исследования.

Фильтрационные исследования включают:
- проведение прокачки каждой скважины;
- проведение одиночной откачки в каждой гидрогеологической скважине;
- проведением режимных наблюдений с частотой замеров, позволяющей охарактеризовать фильрационный режим днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов (коэффициенты фильтрации, радиус влияния скважин, взаимосвязи горизонтов). 

 В рамках выполнение камеральной обработки и анализа данных:
- Подготовить следующую документацию: буровой журнал; буровые колонки, пробуренных скважин, содержащие литологическое описание пород (их состав), геологический возраст, мощность слоёв, абсолютные отметки их подошвы и кровли, а также уровень подземных вод, акты выполненных работ (бурение, прокачка скважин, цементация затрубного пространства, лабораторных испытаний и т. п.).
- журналы выполненных опытно-фильтрационных работ;
- результаты режимных наблюдений; 
- паспорт оборудованного пьезометра и исполнительную документацию, первоначальные замеры;
- результаты интерпретации выполненных опытно-фильтрационных работ.


	Согласие с требованием
	-
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	1.9. ‍
	Требования к результату работы и форме его предоставления
	
	
	
	

	1.9.1.
	По первому этапу
	Научно-технический отчет «Программа научно-исследовательских работ  должен включать следующие разделы:
1.Общие сведения Объект, цель, задачи.
2. Анализ фондовых материалов. Обзор архивных данных по скважинам района, данные
ПАК за 2018–2028 гг. 
3. Методика исследований: изыскательское бурение (способ, диаметр, глубина), обустройство пьезометров (конструкция фильтра, отстойник), режимные наблюдения (частота, длительность), лабораторные испытания (перечень по ГОСТ), обработка результатов фильтрационных исследований (методики Джейкоба, Тейса, построение карт изогипс)
4. Ведомость объемов 3 скважины (2/130, 3/135, 6/50), погонные метры, количество образцов, количество определений 
5. Календарный план Даты начала/окончания полевых, лабораторных, камеральных работ, обустройства пьезометров.   
6. Ожидаемые результаты (уточненные параметры геофильтрационной модели, паспорта
пьезометров, отчет по ГОСТ 7.327) 
7. Сметная документация на проведение  комплексных исследований грунтов днепровско-московского и подпарамоновского водоносных горизонтов.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.9.2.
	По второму этапу
	1. Обустроенные фильтровой колонной
исследовательские скважины.
2. Научно-технический отчет.
3. Отчетная и исполнительная документация.

Научно-технический отчет оформить по форме ГОСТ 7.32-2017, отчет должен содержать следующие разделы, но не ограничиваясь:
1. Титульный лист (с грифом «УТВЕРЖДАЮ» и «СОГЛАСОВАНО»).
2. Реферат (краткое содержание: цель, методы, результаты, новизна).
3. Содержание.
4. Введение (актуальность, цель, задачи).
5. Основная часть (разделы):
- Раздел 1: Анализ фондовых материалов и современное состояние вопроса (обзор)
- Раздел2: Методика исследований (бурение, обустройство, режимные наблюдения).
- Раздел 3: Результаты полевых и лабораторных исследований (таблицы с характеристиками грунтов).
- Раздел 4: Анализ режима подземных вод (графики, карты, расчеты коэффициентов фильтрации).
6. Заключение (выводы по каждому пункту).
7. Список использованных источников (обязательно).
8. Приложения (буровые журналы, колонки, паспорта пьезометров).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.9.4.
	Требования к форме предоставления результата
	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке или иметь заверенный перевод. 
Разработанная и согласованная документация передаётся Заказчику в следующем виде:
- на бумажном носителе не менее 2 (двух) экземпляров, при этом минимум 1 экземпляр должен быть подписан вручную (не факсимиле и не сканированные подписи) и иметь оригинальные (не распечатанные) печати
 - скан-копии в соответствии с бумажными экземплярами с наличием всех дат, подписей и печатей в формате PDF (в количестве 1-го экземпляра) на электронном носителе, а также в редактируемых форматах DWG, VSD, Office Open XML (DOCX, XLSX) совместимых с Autocad 2016, Microsoft Visio 2010, Word 2010, Excel 2010, соответственно. В случае применения в DWG чертежах шрифтов, отсутствующих в стандартном пакете Autocad 2016, необходимо также предоставить файлы используемых шрифтов
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10. ‍
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	
	
	

	1.10.1.
	Требования к контролю качества работ
	Контроль качества работ выполняется в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468). 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10.2.
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	1. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, оборудования, изделий и запасных частей. 
2. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе реализации и включает: проверку наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; проверку комплектности поставляемых материалов; проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, представлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.201 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
3. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания  соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организациию
4. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям,  ее применение не допускается
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10.3.
	Требования к персоналу подрядчика
	1. Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля должен быть зарегистрирован и иметь идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства. 
2. Исполнитель в течение срока действия договора должен иметь персонал для производства работ в составе: 
руководитель работ не менее 1 чел. производитель работ не менее 1 чел. члены бригады не менее 2 чел. Работники должны иметь удостоверения для их допуска к работе. 
3 .Для производства огневых работ работники должны иметь соответствующую запись в удостоверении
4. Для производства работ с применением подъемных сооружений исполнитель должен иметь аттестованного работника, имеющего протокол аттестации либо выписку из протокола аттестации.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10.4.
	Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда
	1. Работы выполняются в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 15.12.2020 903н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 835н); Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. 883н); Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование.Правила организации безопасного обслуживания».; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. 
2. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом Минтруда Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10.5.
	Требования к субподрядчикам, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядчика Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также согласие субподрядчика на стоимость, объемы и сроки, с приложением плана распределения объемов по договору, с указанием конкретных работ, стоимости с распределением по сроков выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.10.6.
	Порядок приемки результатов полевых работ
	После окончания каждого этапа полевых работ (этап №2) выполняется уборка рабочих мест, вывоз с территории оборудования, вымытого грунта.
	Согласие с требованием
	-
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[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc239429263]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1.  Сметная документация разрабатывается исполнителем в соответствии с Требованиями к оформлению   и   составлению   сметной   документации   приведенными   в   Приложения   №5  к Техническому требованию на выполнение работ и согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора.
[bookmark: _Toc239429264][bookmark: _Toc149750456][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]4. Приложения
	Приложение № 1:
	Схема расположения скважин.

	Приложение № 2:
	Образец письма на пропуск.

	Приложение № 3
	Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

	Приложение № 4
	Образец письма на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

	Приложение № 5
	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
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