Приложение
КАРТА ЗАКАЗА

шкафа защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ и регулирования напряжения трансформаторов типа ШЭРА-СВ-РН-3001
1 Объект (место) установки: ПС 110/35/10 кВ «Полевая»

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 3

3 Состав шкафа:
	Наименование устройств
	Кол-во, 

шт.

	Комплект защиты и автоматики секционного выключателя 10 кВ
	БПВА.468263.108
	1

	Ключ управления секционным выключателем
	1

	Комплект регулирования напряжения трансформатора
	БПВА.468263.005-01
	2

	Комплект шинного ТН 110 кВ
	БПВА.468263.115
	2

	Цифровые измерительные приборы

с классом точности 0,5 (укажите тип):
	PA194I-2K1Т-00001-1000А/5А-К
	1

	
	PZ194U-2K4Т-00001-110000В/100В-К
	2

	
	PZ194U-2K4Т-00001-10000В/100В-К
	2


4 Исполнение шкафа:
	Номинальное значение переменного тока
	5 А (типовое)
	

	
	1 А
	

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	

	
	110 В
	

	Номинальное напряжение оперативного тока 

для комплекта БПВА.468263.005-01
	220 В переменного тока 50 Гц
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания  типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	

	
	100 мм
	

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	

	
	100 мм
	

	Передняя дверь:
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Сечение жил кабеля вторичных обмоток ТН
	до 16 мм2
	

	
	до 35 мм2  (типовое)
	

	
	до 50 мм2
	

	Количество контрольных кабелей, шт
	диаметром 12-18 мм, шт
	14

	
	диаметром 18-22 мм, шт
	12

	
	диаметром 22-26 мм, шт
	

	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	
	сверху
	


Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении
5 Дополнительные данные по датчику положения привода РПН:
	Тип датчика РПН
	 

	Резистивный (типовой)
	 

	Токовая петля (типовой)
	 

	BCD-датчик
	 

	Сельсин
	  


Тип привода РПН: ПДП-49
данные по резистивному датчику положения привода РПН:
	Число ступеней переключения
	19

	Сопротивление ступени контактного датчика привода, Ом
	


6 Дополнительное оборудование: 
	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	1

	Принтер
	1

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками
	1

	Инструмент для зачистки изоляции
	1

	Инструмент для разделки кабеля AM25
	1


7 Дополнительные требования:
- Ключи управления и индикаторы РПН не устанавливать (установлены в шкафах №2, 4), вывести на клеммник контакты ключей управления и индикаторов положения РПН.

- Включить в комплект поставки сельсин-датчики для привода РПН ПДП-49 в количестве 2 шт.

- Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа.

- На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации.

- Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2029 г.
8 Предприятие-изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3
9 Заказчик: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» СП «ЦЭС»
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Ряд шкафов ШЭРА ПС 110/35/10 «Полевая»
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