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ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc228178320]Цель выполнения работ 
Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:
-Договора подряда №1240-315-2023 от 03.11.2023г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”».
[bookmark: _Toc228178321][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
1. Бетонный массив ГЭС инв. №101 является напорным железобетонным сооружением с размерами в плане 264м на 63м. Состоит из четырёх бетонных секций, в которых размещены агрегаты (по 2 в секции) и блока монтажной площадки. В бетонном массиве здания размещено несколько технологических коридоров и потерн. Надводное строение - полуоткрытого типа со съемными металлическими крышками над каждым агрегатом и двумя крышками над блоком монтажной площадки. Со стороны нижнего бъефа имеется 8 оконных проемов.
Необходимо заложить 7 (семь) оконных проемов расположенных вдоль  трансформаторной эстакады, пеноблоками с внутренней стороны машинного зала  с дополнительным креплением к существующим металлоконструкциям оконного заполнения металлическим каркасом с последующей зашивкой металлической сеткой.
[bookmark: _Toc228178322]Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
Машинный зал ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	
Здание ГЭС
 инв. № НЖ-0000001.
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Выполнение работ по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала осуществляется:
- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов;
- выполнение работ на высоте;
- выполнение работ, требующих применения удерживающих и страховочных систем, установки жестких или гибких анкерных линий, с применением лебедок, домкратов, подъёмных сооружений, а также специализированного оборудования и оснастки;
- Нанесение лакокрасочных материалов вручную и механизированным способом.
- Подключение, отключение оборудования и инженерных систем для производства работ производится персоналом Подрядчика, после проведения организационных мероприятий представителями Заказчика.
- Источники энергоснабжения имеются ограничено (по согласованию с Заказчиком), другие инженерные коммуникаций отсутствуют. Заказчик обеспечивает предоставление точек подключения к электроснабжению строительной площадки. Подрядчик обеспечивает оплату электроэнергии по фактическому использованию и самостоятельно обеспечивает дизель или бензо-генератор.
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[bookmark: _Toc228178325]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178326]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc228178327]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc228178328]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178329]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.11.2026 г.*
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* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.
[bookmark: _Toc228178330]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51921661][bookmark: _Toc228178331]Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
-  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.;
- ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н;
- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
- ФЗ №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах  выполнения работ. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения;
- Стандарты ПАО «РусГидро».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»;
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ, а также 
- Организация работ по согласованию ППР, ТК,  входит в
обязанности Субподрядчика.
- Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков либо акта-допуска. (Приложение №1 к Техническим требованиям).
- Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
- Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. осуществляет Подрядчик


	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком согласно ведомостям объемов работ, являющимся приложением к настоящим ТТ (Приложение №2 к Техническим требованиям), с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции.
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
·  комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc228178332][bookmark: _Toc125123779]Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
 - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет:
 - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ;
      - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации;
       - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
      - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;
      - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте;
      - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ должно быть произведено заполнение оконных проемов пеноблоками с внутренней стороны машинного зала  с дополнительным креплением к существующим металлоконструкциям оконного заполнения металлическим каркасом с последующей зашивкой металлической сеткой.

	2.2. [bookmark: _Ref54002960]
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.3.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы 
· исполнительные чертежи, схемы 
· акты входного контроля на используемые материалы
· сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
 -   отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости)

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами  Актов  о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. 

	5. 
	Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика
	Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	 - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ.
 - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.
  - Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
 - Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объемов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Оплату услуг мест размещения отходов осуществляет Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». 
Бытовые отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика Подрядчик должен утилизировать за свой счет.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:
1.Методика допуска персонала подрядчиков
2.Ведомость объемов работ;
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.









































Приложение № 1 
Ведомость объёмов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	[bookmark: _GoBack]1
	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м
100 м2 вертикальной проекции
	м2
	9,80000

	2
	Устройство стяжек: цементных толщиной до 50 мм 100 м2 стяжки
	м2
	0,21

	3
	Кладка стен из газосиликатных блоков на клее
	т
	0,2112

	4
	Установка водосточных композитных подвесных лотков
	м
	90

	5
	Монтаж дополнительных подвесов из гладкой арматуры диам. 12мм на электродуговую сварку
	т
	0,634

	6
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	м2
	25

	Материалы Субподрядчика

	1
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (шайбы 18мм 352шт=5,176кг; гайки 18мм 704шт=29,33кг)
	т
	0,034506

	2
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (Шпилька М18*600 - 132 шт Вес 1 шт-0,99кг)
	кг
	130,68

	3
	Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300
	шт
	30

	4
	Электроды сварочные МР-3, диаметр 4 мм
	т
	0,02

	5
	Эмаль ПФ-115, серая
	т
	0,008

	6
	Уайт-спирит
	кг
	2

	7
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,004



