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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
- Исполнение Договора  подряда №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегатов ст.№1,4,7 Нижегородской ГЭС», заключенный между ПАО "РусГидро" и АО "Гидроремонт-ВКК".

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5, гранитный щебень, фракция 5-10, W6, F150 (М300)
	м3
	1,620
	

	2.
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25, гранитный щебень, фракция 5-10, W6, F150 (М350)
	м3
	139,75
	

	3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W6 F150, (Бетон М-350 В30)
	м3
	41
	

	4.
	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений на сульфатостойком портландцементе класса В30 W6 F150, (Бетон М-400 В30 на сульфатостойком портландцементе)
	м3
	175
	

	
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W6 F200 (Бетон М-400 В30 на щебне)
	м3
	2
	

	
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W4 F100 (М350), (Бетон М-350 В30)
	м3
	8,5
	



[bookmark: _Toc54785620]Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доставка  смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте
	рейс
	262



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.3 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1-4
	ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
	С даты подписания договора сторонами, согласно заявкам на партию Продукции от Заказчика
	В течение 48 часов с даты направления Заказчиком заявки на партию Продукции, конечный срок поставки продукции — не позднее 31.12.2027г
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2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 2.4. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1-4 (Таблицы 2.1): ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Смеси бетонные
	Маркировка
	БСТ
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Марка бетона
	М300
	
	

	
	
	Класс бетона
	В22,5
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	Мелкозернистый бетон
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	1.2
	Смеси бетонные
	Маркировка
	БСТ
	
	

	
	
	Марка бетона
	М350
	
	

	
	
	Класс бетона
	В25
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	Мелкозернистый бетон
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	
1.3
	Смеси бетонные
	Маркировка
	БСТ
	
	

	
	
	Марка бетона
	М350
	
	

	
	
	Класс бетона
	В30
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	тяжелый бетон
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	1.4
	Бетон
	Марка бетона
	М400
	
	

	
	
	Класс бетона
	В30
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	

	
	
	Область применения
	для гидротехнических сооружений
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	сульфатостойкий портландцемент
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	1.5
	Смеси бетонные
	Маркировка
	БСТ
	
	

	
	
	Марка бетона
	М350
	
	

	
	
	Класс бетона
	В30
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W4
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F100
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	тяжелый бетон
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	1.6
	Смеси бетонные
	Маркировка
	БСТ
	
	

	
	
	Марка бетона
	М400
	
	

	
	
	Класс бетона
	B30
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F200
	
	

	
	
	Вид цемента в составе
	щебень
	
	

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 7473-2010
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	606521, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14, территория Нижегородской ГЭС.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _Hlk129960060]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
- время отгрузки;
- время живучести смеси.
2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Покупателя.
3. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
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