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1. [bookmark: _Toc238051662][bookmark: _Toc152142163]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc238051663][bookmark: _Toc152142164][bookmark: _Toc130396882][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТС
	Транспортное средство, специализированная и грузовая техника

	КМУ
	Краново-манипуляторная установка


1.2. [bookmark: _Toc238051664][bookmark: _Toc130396883][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc152142165]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5465_3158630832][bookmark: _Toc238051665][bookmark: _Toc233128692][bookmark: _Toc207898739][bookmark: _Toc152142167][bookmark: _Toc130396884]ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc238051666]Цель оказания услуг 
[bookmark: __RefHeading___Toc5469_3158630832][bookmark: _Toc130396885][bookmark: _Toc238051667][bookmark: _Toc233128694][bookmark: _Toc149740343][bookmark: _Toc152142168]Заключение договора на аренду специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».
1.4. Существующее положение
Закупка проводится с целью исполнения обязательств АО «ТК РусГидро» перед АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на предмет выполнения работ с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc238051668][bookmark: _Toc152142169]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 

	Наименование основного средства 


	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт. Серебряный Бор, площадка строительства Нерюнгринской ГРЭС
	Нерюнгринская ГРЭС


2. [bookmark: _Toc238051669][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc152142170]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc238051670][bookmark: _Toc152142171][bookmark: _Toc130396890]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc238051671][bookmark: _Toc130396891][bookmark: _Toc152142172]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc238051672][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc152142173]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество ТС*
	Количество часов

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Транспортные услуги

	1.1.

	Услуги по аренде крана вездеходного на базе КАМАЗ (с люлькой) грузоподъемность не менее 25 т или эквивалент
	шт
	2
	1 048 

	1.2.
	Услуги по аренде автомобиля вездеход на базе - Камаз, DAEWOO или эквивалент
	шт
	2
	1 672 

	1.3.
	Услуги по аренде самосвала, грузоподъемность не менее 19,4т
	шт
	4
	10 495 

	1.4.
	Услуги по аренде экскаватора-погрузчика CAT-428E с ковшом и обратной лопатой или эквивалент
	шт
	2
	1 672 

	1.5.
	Услуги по аренде грузового автомобиля с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 5000 кг
	шт
	2
	3 144 

	1.6.
	Услуги по аренде экскаватора KOMATSU PC300 или эквивалент
	шт
	2
	2 096 

	1.7.
	Услуги по аренде экскаватора гусеничного с гидромолотом, ямобуром и  виброплитой  
	шт
	1
	2 521 

	1.8.
	Услуги по аренде экскаватора KOMATSU РС210 или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.9.
	Услуги по аренде экскаватора KOMATSU РС200 или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.10.
	Услуги по аренде экскаватора KOMATSU РС400 или эквивалент
	шт
	2
	2 096 

	1.11.
	Услуги по аренде тягача седельного шоссейного VOLVO с полуприцепом или эквивалент
	шт
	4
	6 077 

	1.12.
	Услуги по аренде грузового автомобиля с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 9000 кг 
	шт
	2
	4 193 

	1.13.
	Услуги по аренде автовышки DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не более 25 м;
	шт
	4
	2 096 

	1.14.
	Услуги по аренде автовышки DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 35 м;
	шт
	2
	2 096 

	1.15.
	Услуги по аренде автовышки DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не менее 45 м
	шт
	1
	4 193 

	1.16.
	Услуги по аренде автовышки DAEWOO NOVUS или эквивалент, длина стрелы не менее 60 м
	шт
	1
	4 193 

	1.17.
	Услуги по аренде автовышки DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 80 м
	шт
	2
	3 781 

	1.18.
	Услуги по аренде автомобильного крана Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 30 т
	шт
	1
	3 144 

	1.19.
	Услуги по аренде автомобильного крана Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 50 т
	шт
	2
	2 627 

	1.20.
	Услуги по аренде короткобазного крана Tadano GR 600 EX или эквивалент
	шт
	1
	2 521 

	1.21.
	Услуги по аренде короткобазного крана Tadano GR 700 EX или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.22.
	Услуги по аренде короткобазного крана Tadano GR 800 EX или эквивалент
	шт
	1
	4 193 

	1.23.
	Услуги по аренде самоходного крана Zoomlion ZRT850 или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051673][bookmark: _Toc233128700]1
	[bookmark: _Toc238051674]2 096 

	1.24.
	Услуги по аренде самоходного крана Zoomlion ZRT1100 или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051675][bookmark: _Toc233128702]1
	[bookmark: _Toc238051676]4 193 

	1.25.
	Услуги по аренде автокрана ZOOMLION ZTC1500V или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051677][bookmark: _Toc233128704]1
	[bookmark: _Toc238051678]3 450 

	1.26.
	Услуги по аренде бульдозера Komatsu D65E или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051679][bookmark: _Toc233128706]1
	[bookmark: _Toc238051680]1 685 

	1.27.
	Услуги по аренде бульдозера гусеничного Komatsu D85 или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051681][bookmark: _Toc233128708]1
	[bookmark: _Toc238051682]1 672 

	1.28.
	Услуги по аренде бульдозера Komatsu D155АХ или эквивалент
	шт
	[bookmark: _Toc238051683][bookmark: _Toc233128710]1
	[bookmark: _Toc238051684]1 672 

	1.29.
	Услуги по аренде бульдозера Komatsu D275 А или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.30.
	Услуги по аренде бульдозера CATERPILLAR D3К или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.31.
	Услуги по аренде бетононасоса КСР45ZX170 или эквивалент
	шт
	1
	4 193 

	1.32.
	Услуги по аренде мини-погрузчика Bobcat или эквивалент
	шт
	2
	4 193 

	1.33.
	Услуги по аренде погрузчика вилочного Toyota02-7FD50 или эквивалент
	шт
	2
	2 096 

	1.34
	Услуги по аренде поливомоечной машины на базе КАМАЗ 43118- 3027-50 или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.35
	Услуги по аренде водовозки на базе КАМАЗ 43118-3027-50 или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.36
	Услуги по аренде виброкатка 16 т
	шт
	1
	4 193 

	1.37
	Услуги по аренде фронтального колесного погрузчика
	шт
	2
	4 193 

	1.38
	Услуги по аренде шамбо АВ-10 на шасси КамАЗ 43118
	шт
	1
	1 048 

	1.39
	Услуги по аренде автогрейдера CATERPILLAR 160H или эквивалент
	шт
	1
	2 096 

	1.40
	Услуги по аренде ямобура 
	шт
	1
	2 096 

	1.41
	Услуги по аренде крана гидравлического гусеничного ZOOMLION ZCC2600 или эквивалент грузоподъемность не менее 260 т
	шт
	1
	2 096 

	1.42
	Услуги по аренде крана гидравлического гусеничного грузоподъемность не менее 200 т 
	шт
	1
	2 720 

	1.43
	Услуги по аренде крана гидравлического гусеничного грузоподъемность не менее 150 т
	шт
	1
	2 096 

	1.44
	Услуги по аренде крана гусеничного стрелового, грузоподъемность не менее 350 т
	шт
	2
	425 

	1.45
	Услуги по аренде урала специального пассажирского (вахтовка) 
	шт
	1
	212 

	1.46
	Услуги по аренде передвижной паровой установки ППУА-1600
	шт
	1
	93 

	1.47
	Услуги по аренде автобуса ПАЗ или эквивалент, пассажировмести-мость не менее 41 
	шт
	1
	5 254 

	1.48
	Услуги по аренде автокрана Liebherr LTM 1100 или эквивалент грузоподъемность 100 т
	шт
	1
	2 096 

	1.49
	Услуги по аренде автокрана Liebherr LTС 1045-3,1 или эквивалент грузоподъемность 45 т
	шт
	1
	2 096 

	1.50
	Услуги по аренде автобетононасоса с высотой подачи 60 м 
	шт
	2
	2 096 

	1.51
	Услуги по аренде автовышки, рабочая высота 75 м 
	шт
	2
	2 097 

	1.52
	Услуги по аренде виброкатка 18 т 
	шт
	2
	2 096 

	1.53
	Услуги по аренде виброкатка 21 т  
	шт
	1
	4 194 

	1.54
	Услуги по аренде автобуса, пассажировместимость не менее 50
	шт
	3
	6 342 


[bookmark: __RefHeading___Toc5481_3158630832][bookmark: _Toc238051685]* Эквивалент (эквивалентная продукция) –  это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.1.2. [bookmark: _Toc238051686][bookmark: _Toc152142175]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc238051687][bookmark: _Toc152142176][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты заключения договора
		Не позднее	31.12.2027



0
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2.2. [bookmark: _Toc130396894][bookmark: _Toc152142177][bookmark: _Toc238051688]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc152142178][bookmark: _Toc238051689]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1.1.-1.54 Таблицы 2): ОКПД 2: 49.41.2 Аренда специализированной строительной техники с экипажем в рамках реализации проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	

	1.1.1. 
	Кран вездеходный на базе КАМАЗ (с люлькой) грузоподъемность не менее 25 т или эквивалент
	Грузоподъемность, т: не менее 25, не более 30; 
Длина стрелы, м: не более 28;
С люлькой для производства работ на высоте 
	

	1.1.2. 
	Автомобиль- вездеход на базе - Камаз, DAEWOO или эквивалент
	Колесная формула: 6х6;
Грузоподъемность, т: не менее 8,5, не более 13,9 
	

	1.1.3.
	Самосвал, грузоподъемность не менее 19,4т
	Колесная формула 6*4; 
Грузоподъемность, т: не менее 19,4;
Разгрузка задняя; Задний борт- есть; 
Полная масса, кг: не менее 34000; 
Объем платформы, м3: не менее 16; 
Высота борта, мм: не менее 1600.
	

	1.1.4.
	Экскаватор-погрузчик CAT-428E с ковшом и обратной лопатой или эквивалент
	Грузоподъемность, т: не более 5,0; 
Масса, т: не более 9,0; 
Объем ковша погрузчика, куб. м: не менее 1,1; 
Объем экскаваторного ковша,  куб. м: не менее 0,2.

	

	1.1.5.
	Грузовой автомобиль с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 5000 кг
	Грузоподъёмность, кг: не менее 5000; 
Максимальная мощность, л.с. (кВт): не менее 280(210), не более 300 (220); 
Рабочий объём двигателя, куб.см.: не менее 11000, не более 11160; 
Характеристики КМУ: 
Грузоподъёмность, кг: не менее 7000; 
Высота подъёма, м: не менее 20; 
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг: не менее 400.
	

	1.1.6.
	Экскаватор KOMATSU PC300 или эквивалент
	Гусеничный экскаватор. 
Номинальная мощность, л.с.: не более 263; 
Масса, кг: не более 31100; 
Ёмкость ковша, куб. м: не менее 1,45, не более 1,62.
	

	1.1.7.
	Экскаватор гусеничный с гидромолотом, ямобуром и  виброплитой  
	Гусеничный экскаватор. 
Номинальная мощность, л.с.: не более 347; 
Масса, кг: не более 42250; 
Ёмкость ковша, куб. м: не менее 1,9 не более 2,1.
	

	1.1.8.
	Экскаватор KOMATSU РС210 или эквивалент
	Гусеничный экскаватор. 
Номинальная мощность, л.с.: не более 173; 
Масса, кг: не более 20500; 
Ёмкость ковша, куб. м: не менее 1,0.
	

	1.1.9.
	Экскаватор KOMATSU РС200 или эквивалент
	Номинальная мощность, л.с.: не более 143; 
Масса, кг: не более 21460; 
Ёмкость ковша, куб. м: не менее 0,5, не более 1,17.
	

	1.1.10.
	Экскаватор KOMATSU РС400 или эквивалент
	Номинальная мощность, л.с.: не более 347; 
Масса, кг не более 41400; 
Ёмкость ковша, куб. м: не менее 1,9 не более 2,1.
	

	1.1.11.
	Тягач седельный шоссейный VOLVO с полуприцепом или эквивалент
	Объем двигателя, куб.см: не менее 12913; 
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг: не менее 18000; Полная масса, кг: не менее 28000; 
Максимальная мощность, л.с. при об./мин.: не менее 450 при 1900. Полуприцеп:  
Габаритная длина, мм: не более 13000; 
Габаритная ширина, мм: не более 2495; 
Допустимая полная масса, кг: не более 32850; 
Грузоподъемность, т: не менее  20.
	

	1.1.12.
	Грузовой автомобиль с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 9000 кг 
	Грузоподъёмность, кг: не менее 9000, не более 12000; Максимальная мощность, л.с. (кВт): не менее 280(210), не более 420 (309); 
Рабочий объём двигателя, куб.см: не менее 10000, не более 11150; 
Характеристики КМУ: 
Грузоподъёмность, кг: не более 7000; 
Высота подъёма, м: не менее 7; 
Грузоподъёмность на максимальном вылет, кг: не менее: 400 
	

	1.1.13.
	Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не более 25 м;
	Высота подъёма, м: не более 25. 
Грузоподъёмность, кг: не менее 300. 
	

	1.1.14.
	Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 35 м;
	Телескопическая. Тип люльки - полноповоротная. 
Мощность двигателя, л.с.:  не менее 220, не более 350; 
Рабочий объём двигателя, куб.см: не менее 5500, не более 6500; Максимальная рабочая высота, м: не более 35; 
Максимальный рабочий радиус, м: не менее 18;
Грузоподъемность платформы, кг: не менее 300; 
Длина платформы, мм: не менее 1400; 
Ширина платформы, мм: не менее 710
	

	1.1.15.
	Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не менее 45 м
	Высота подъёма, м: не менее 45. 
Грузоподъёмность, кг: не менее 400. 
Максимальный рабочий радиус, м: не менее 24. 
Радиус поворота, м: 360
	

	1.1.16.
	Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, длина стрелы не менее 60 м
	Длина стрелы, м: не менее 60; 
Грузоподъёмность, кг: не менее 450; 
Угол поворота стрелы, град: не менее 360; 
Горизонтальный вылет стрелы, м: не менее 34
	

	1.1.17.
	Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 80 м
	Телескопическая. Тип люльки - полноповоротная. 
Мощность двигателя, л.с.: не менее 220 не более 350; 
Рабочий объём двигателя, куб.см:  не менее 5500, не более 6500;
Максимальная рабочая высота, м: не более 80; 
Максимальный рабочий радиус, м:не менее 18; 
Грузоподъемность платформы, кг: не менее 300; 
Длина платформы, мм: не менее 1400; 
Ширина платформы, мм: не менее 710
	

	1.1.18.
	Автомобильный кран Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 30 т
	Грузоподъемность, т: не более 30; 
Высота подъема, м: не менее 10, не более 21,3; 
Длина стрелы, м: не более 21; 
Эксплуатационная масса, кг: не более 20000; 
Мощность, кВт: не менее 70; 
Диаметр колес, мм: не более 1080.
	

	1.1.19.
	Автомобильный кран Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 50 т
	Грузоподъемность, т: не более 50; 
Высота подъема, м: не менее 10, не более 21,3; 
Длина стрелы, м: не более 21; 
Эксплуатационная масса, кг: не более 20000; 
Мощность, кВт: не менее 70; 
Диаметр колес, мм: не более 1080.

	

	1.1.20.
	Короткобазный кран Tadano GR 600 EX или эквивалент
	Гидравлический, мобильный, короткобазный кран, на пневмоходу. Грузоподъемность, т: не менее 60; 
Длина стрелы, м: не менее 32  + гусек не более 15.

	

	1.1.21.
	Короткобазный кран Tadano GR 700 EX или эквивалент
	Гидравлический, мобильный, короткобазный кран, на пневмоходу. Грузоподъемность, т: не менее 70; 
Длина стрелы, м: не менее 32 + гусек не более 15.
	

	1.1.22.
	Короткобазный кран Tadano GR 800 EX или эквивалент
	Гидравлический, мобильный, короткобазный кран, на пневмоходу. Грузоподъемность, т: не менее 80; 
Длина стрелы, м: не менее 32 + гусек не более 15.
	

	1.1.23.
	Самоходный кран Zoomlion ZRT850 или эквивалент
	Грузоподъемность, т: не менее 85;
Длина главной стрелы + гусек, м: не менее 49,8;
Время подъема стрелы, с.: не более 46;
Максимальная скорость, км/ч: не более 36;
Мощность двигателя, кВт: не менее 194.
	

	1.1.24.
	Самоходный кран Zoomlion ZRT1100 или эквивалент
	Грузоподъемность, т:  не менее 110;
Длина главной стрелы + гусек, м: не менее 66,8;
Время подъема стрелы, с: не более 60;
Мощность двигателя, кВт: не менее 194.
	

	1.1.25.
	Автокран ZOOMLION ZTC1500V или эквивалент
	Грузоподъёмность, т: не менее 150.
Максимальная высота подъема на основной стреле, м:  не менее 72,5;
Максимальная высота подъема с гуськом, м:  не менее 95;
Время выдвижения/складывания, с.: не более 860; 
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: не более 15400×3000×3940.
	

	1.1.26.
	Бульдозер Komatsu D65E или эквивалент
	Эксплуатационная масса, кг: не более 17 300; 
Мощность, кВт (л.с.): не менее 96 (130), с бульдозерным отвалом и рыхлителем; 
Призма волочения, куб. м: не менее 4; ширина отвала, мм: не более 2600.
	

	1.1.27.
	Бульдозер гусеничный Komatsu D85 или эквивалент
	 Емкость отвала, куб.м: не менее 8,5. 
Мощность двигателя, л.с.(кВт): не менее 225,0 (165,6). Эксплуатационная масса, кг: не более 23550.
	

	1.1.28.
	Бульдозер Komatsu D155АХ или эквивалент
	Эксплуатационная масса, кг: не более 39100
Объем отвала, куб.м: не менее 9,4.
Полезная мощность двигателя, л.с.: не менее 358,9.
	

	1.1.29.
	Бульдозер Komatsu D275 А или эквивалент
	Эксплуатационная масса, кг: не более 50850
Объем отвала, куб.м: не менее 13,7.
Полезная мощность двигателя, л.с.: не менее 455,5.
	

	1.1.30.
	Бульдозер CATERPILLAR D3К или эквивалент
	Эксплуатационная масса, кг: не более 7795, 
Мощность, кВт (л.с.): , не менее 60,5 (82,26), с бульдозерным отвалом и рыхлителем; 
Призма волочения, куб. м: не менее 4; 
Ширина отвала, мм: не более 2600.
	

	1.1.31.
	Бетононасос КСР45ZX170 или эквивалент
	Производительность, куб.м/ч: не менее 170;
на автомобильном ходу.
	

	1.1.32.
	Мини-погрузчик Bobcat или эквивалент
	Высота подъема до пальца шарнира ковша, м: не менее 3,149. Размер колёсной базы, м: не менее 1,15. 
Номинальная эксплуатационная грузоподъемность, кг – не менее 1282. 
Опрокидывающая нагрузка, кг:  – не менее 2564
	

	1.1.33.
	Погрузчик вилочный Toyota02-7FD50 или эквивалент
	Высота вил, м: не более 6 метров; 
Грузоподъемность, т: не более 5тн.
	

	1.1.34.
	Поливомоечная машина на базе КАМАЗ 43118- 3027-50 или эквивалент
	Максимальная мощность, кВт(л.с.): не менее 221 (300)
Металлическая платформа с рифлеными бортами.
Усиленное покрытие пола.
Кронштейны для крепления емкости с водой.
Высота переднего борта, мм: не менее 1200.
Открывающиеся борта Боковые, задний.
	

	1.1.35
	Водовозка на базе КАМАЗ 43118-3027-50 или эквивалент
	Номинальный объем цистерны, т.л.: не менее 10
	

	1.1.36.
	Виброкаток 16 т
	Вес, т: не более 16; 
Мощность, кВт: не менее 115 
	

	1.1.37.
	Фронтальный колесный погрузчик
	Объем ковша, куб.м: не менее 3; 
Высота разгрузки, мм: не более 2930.
	

	1.1.38.
	Шамбо АВ-10 на шасси КамАЗ 43118
	Цистерна вакуумная, объем, куб.м: не менее 10; Производительность,  м.куб/ча:с не менее 290, не более 330;
Рукав напорно-всасывающий с наконечником Ду100 (1шт), 
Длина, м:, не менее 6.
	

	1.1.39.
	Автогрейдер CATERPILLAR 160H или эквивалент
	 Мощность двигателя, кВт: не менее 173; 
Длина грейдерного отвала, мм: не менее 4100; 
Высота отвала, мм: не менее 700; 
Вынос отвала, мм: не менее 900; 
Заглубление, мм: не менее 500; 
Ширина (отвал в транспортном положении), мм: не более 3220; Высота (без проблесковых маяков), мм: не более 4000
	

	1.1.40.
	Ямобур 
	Высота подъема, м: не менее 18;
Рабочая длина, м: не менее 17;
Поворотная конструкция, градусов: не менее 360;
Силовая головка, Н/м: не менее 13000; 
Глубина бурения, м: не более 3;
Диаметр сверления, мм: не более 600.
	

	1.1.41.
	Кран гидравлический гусеничный ZOOMLION ZCC2600 или эквивалент грузоподъемность не менее 260 т
	Грузоподъемность, т: не менее 260; 
Высота подъема с основной стрелой, м: не менее 83, 
с маневровым гуськом не менее 60, 
с фиксированным гуськом не менее 30.
	

	1.1.42.
	Кран гидравлический гусеничный грузоподъемность не менее 200 т 
	Грузоподъемность, т: не менее 200;
Максимальная длина основной стрелы при работе с фиксированным гуськом: не менее 77+30 м
	

	1.1.43.
	Кран гидравлический гусеничный грузоподъемность не менее 150 т
	Грузоподъемность, т: не менее 150;
Максимальная длина основной стрелы с гуськом, м: не менее 65+17,5 
	

	1.1.44.
	Кран гусеничный стреловой, грузоподъемность не менее 350 т
	Максимальная грузоподъёмность, т: не менее 350; 
Максимальная длина стрелы, м: не более 84; 
Фиксированная длина стрелы, м: не более  9
	

	1.1.45.
	Урал специальный пассажирский (вахтовка) 
	Количество мест для сидения, включая одно место в кабине водителя, шт.: не менее 28; 
Колесная формула 6х6; 
Тип кабины: за двигателем, трехместная, двухдверная; Максимальная скорость: не более 85 км/ч; 
Объем топливного бака, литров: не менее 300.
	

	1.1.46.
	Передвижная паровая установка ППУА-1600
	Производительность по пару, кг/ч: не менее 1600; 
Насос питательный, ПТ: не менее 1,1; 
Колесная формула: 6×6; 
Мощность двигателя, л.с.: не менее 275.
	

	1.1.47.
	Автобус ПАЗ или эквивалент, пассажировместимость не менее 41 
	Двигатель: ЗМЗ (или эквивалент);
Колесная формула: 4х2;
Полная масса, кг: не более 7735;
Длина, мм: не более 7000;
Пассажировместимость, чел: не менее 41. 
	

	1.1.48.
	Автокран Liebherr LTM 1100 или эквивалент грузоподъемность 100 т
	Максимальная грузоподъемность, т: не менее 100;
Телескопическая стрела, м: не менее 11,5, не более 52;
Максимальный вылет стрелы, м: не менее 64, не более 66.
	

	1.1.49.
	Автокран Liebherr LTС 1045-3,1 или эквивалент грузоподъемность 45 т
	Максимальная грузоподъемность при вылете 2,5–3 м, т: не менее 45; 
Стрела: телескопическая, 6-секционная, длина, м: не менее 8,2, не более 36.
	

	1.1.50.
	Автобетононасос с высотой подачи 60 м 
	Высота подачи (вертикальный вылет), м: не менее 59,2, не более 61,2;
Дальность подачи (горизонтальный вылет), м: не менее 53,9, не более 56,0.
	

	1.1.51.
	Автовышка, рабочая высота 75 м 
	Рабочая высота, м: не более 75;
Вылет стрелы (горизонтальный), м: не менее 30, не более 36. 
	

	1.1.52.
	Виброкаток 18 т 
	Эксплуатационная масса, кг: не менее 18 000 
	

	1.1.53.
	Виброкаток 21 т  
	Эксплуатационная масса, кг: не менее 21 000
Конструктивная масса, кг: не менее 20 700 
	

	1.1.54.
	Автобус, пассажировместимость не менее 50 
	Общая вместимость, чел.: не менее 50
Количество посадочных мест, шт: не менее 27

	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	

	1.2.1. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции).
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	

	1.3.1. 
	При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить техническое содержание спецтехники, использовать запасные части и материалы для содержания спецтехники в исправном состоянии. Соответствующие расходы несет Исполнитель.

	

	1.3.2. 
	Предоставляемая по заявке техника должна быть оборудована работоспособной встроенной системой контроля и управления ТС в движении (далее – система ГЛОНАСС), укомплектованной в соответствии с требованиями ПДД РФ, с экипажем, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.
Исполнитель за свой счет несет расходы на установку и обеспечение работы системы ГЛОНАСС на каждое ТС. 
Исполнитель предоставляет Заказчику коды доступа (электронный адрес платформы, логин и пароль) к системе ГЛОНАСС для координации движения ТС на время оказания услуг по договору.
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	

	1.4.1. 
	Спецтехника и ТС не должны иметь недостатков и неисправностей, при наличии которых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ эксплуатация запрещена.
	

	1.4.2. 
	Спецтехника и ТС должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, огнетушителем, штатным инструментом, поставляемым заводом-изготовителем.

	

	1.4.3.
	Техника, предоставляемая Заказчику, должна быть оборудована системами передачи данных и/или автоматизированной системой мониторинга (АСМ), обеспечивающими сбор и обработку в электронном виде данных с транспортных средств с предоставлением доступа Заказчику к этим данным с целью контроля перемещения.

	

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя
	

	1.5.1.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг (водительский состав)
	Для обеспечения бесперебойности выполнения заявок по предоставлению техники в аренду Исполнитель должен располагать квалифицированным водительским составом, имеющим все необходимые допуски в количестве: 
водителей — не менее чем 19 человек;  
машинистов — не менее чем 63 человека.
Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о квалификации персонала в рамках Расчета стоимости Услуг по Заявке в порядке установленном в разделе 3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке).
	

	1.5.2.
	Ежедневное прохождение медицинского осмотра
	Обеспечение Исполнителем прохождения водительским составом ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра перед выездом с обязательной отметкой в путевых листах.

	

	1.5.3.
	Водительский стаж
	Не менее 3 лет.
	

	1.5.4.
	Наличие опыта, необходимых категорий и квалификацией
	Машинисты и водители должны иметь категорию, квалификацию, опыт и иные профессиональные характеристики, соответствующие требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного движения, действующим на автомобильном транспорте, а также в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции).
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	

	2.1.1. 
	Аренда специализированной строительной техники и ТС с экипажем
	Предоставление необходимой техники по заявкам в срок, установленный в разделе 3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке)
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	

	2.2.1. 
	Техника должна быть в технически исправном состоянии, соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции), Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 № 823 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза (в действующей редакции).
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет на оплату, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС), копии путевых листов со всеми отметками для подтверждения фактического времени использования ТС
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1.1. 
	При оказании услуг ТС должны быть укомплектованы в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции) огнетушителями, аварийными знаками, аптечками с медикаментами, пр., прошедшими ежегодный государственный технический осмотр, застрахованными (ОСАГО) в соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечены путевой документацией  установленных форм, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 28.09.2022 N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа" (в действующей редакции).
Транспортные средства должны находиться в исправном состоянии, отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, в соответствии с ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»  (в действующей редакции), используемым для производственных, коммерческих целей в соответствии с их конструктивным назначением, пригодными для перевозки грузов и отвечающие санитарным требованиям, а также отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")  (в действующей редакции), Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции).
	

	3.1.2. ‍
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действующей редакции), Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в действующей редакции).
	

	4.
	Требования к победителю закупочной процедуры
	

	4.1
	Наличие  материально-технических ресурсов
	Победитель должен иметь в наличии (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве владения) минимальное количество парка машин и механизмов, необходимое для выполнения указанных в данных Технических требованиях услуг, а именно:
Требования к наличию МТР:
Участник должен иметь в наличии (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином
законном праве владения) минимальное
количество парка машин и механизмов,
необходимое для выполнения указанных в
настоящих Технических требованиях работ, а
именно
1. Кран вездеходный на базе КАМАЗ (с люлькой) грузоподъемность не менее 25 т или эквивалент – 2 шт
2. Автомобиль- вездеход на базе - Камаз, DAEWOO или эквивалент – 2 шт
3. Самосвал, грузоподъемность не менее 19,4т – 4 шт
4. Экскаватор-погрузчик CAT-428E с ковшом и обратной лопатой или эквивалент – 2 шт
5. Грузовой автомобиль с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 5000 кг – 2 шт
6. Экскаватор KOMATSU PC300 или эквивалент – 2 шт
7. Экскаватор гусеничный с гидромолотом, ямобуром и  виброплитой  – 1 шт
8. Экскаватор KOMATSU РС210 или эквивалент – 1 шт
9. Экскаватор KOMATSU РС200 или эквивалент – 1 шт
10. Экскаватор KOMATSU РС400 или эквивалент – 2 шт
11. Тягач седельный шоссейный VOLVO с полуприцепом или эквивалент – 4  шт
12. Грузовой автомобиль с КМУ и люлькой на длинной базе, грузоподъёмность не менее 9000 кг – 2 шт
13. Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не более 25 м – 4 шт
14. Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 35 м  – 2 шт
15. Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, высота подъёма не менее 45 м  – 1 шт
16. Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, длина стрелы не менее 60 м – 1 шт
17. Автовышка DAEWOO NOVUS или эквивалент, максимальная рабочая высота не более 80 м  – 2 шт
18. Автомобильный кран Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 30 т  – 1 шт
19. Автомобильный кран Tadano или эквивалент, грузоподъемность не более 50 т – 2 шт
20. Короткобазный кран Tadano GR 600 EX или эквивалент – 1 шт
21. Короткобазный кран Tadano GR 700 EX или эквивалент – 1 шт
22. Короткобазный кран Tadano GR 800 EX или эквивалент – 1 шт
23. Самоходный кран Zoomlion ZRT850 или эквивалент – 1 шт
24. Самоходный кран Zoomlion ZRT1100 или эквивалент – 1 шт
25. Автокран ZOOMLION ZTC1500V или эквивалент – 1 шт
26. Бульдозер Komatsu D65E или эквивалент – 1 шт
27. Бульдозер гусеничный Komatsu D85 или эквивалент – 1 шт
28. Бульдозер Komatsu D155АХ или эквивалент – 1 шт
29. Бульдозер Komatsu D275 А или эквивалент – 1 шт
30. Бульдозер CATERPILLAR D3К или эквивалент – 1 шт
31. Бетононасос КСР45ZX170 или эквивалент – 1 шт
32. Мини-погрузчик Bobcat или эквивалент – 2 шт
33. Погрузчик вилочный Toyota02-7FD50 или эквивалент – 2 шт
34. Поливомоечная машина на базе КАМАЗ 43118- 3027-50 или эквивалент – 1 шт
35. Водовозка на базе КАМАЗ 43118-3027-50 или эквивалент – 1 шт
36. Виброкаток 16 т – 1 шт
37. Фронтальный колесный погрузчик – 2 шт
38. Шамбо АВ-10 на шасси КамАЗ 43118 – 1 шт
39.Автогрейдер CATERPILLAR 160H или эквивалент – 1 шт
40. Ямобур  – 1 шт 
41. Кран гидравлический гусеничный ZOOMLION ZCC2600 или эквивалент грузоподъемность не менее 260 т – 1 шт
42. Кран гидравлический гусеничный грузоподъемность не менее 200 т – 1 шт 
43. Кран гидравлический гусеничный грузоподъемность не менее 150 т – 1 шт
44. Кран гусеничный стреловой, грузоподъемность не менее 350 т – 2 шт 
45. Урал специальный пассажирский (вахтовка) – 1 шт 
46. Передвижная паровая установка ППУА-1600 – 1 шт
47. Автобус ПАЗ или эквивалент, пассажировместимость не менее 41 – 1 шт
48. Автокран Liebherr LTM 1100 или эквивалент грузоподъемность 100 т – 1 шт
49. Автокран Liebherr LTС 1045-3,1 или эквивалент грузоподъемность 45 т – 1 шт
50. Автобетононасос с высотой подачи 60 м – 2 шт
51. Автовышка, рабочая высота 75 м  – 2 шт
52. Виброкаток 18 т – 2 шт
53. Виброкаток 21 т – 1 шт 
54. Автобус, пассажировместимость не менее 50– 3 шт

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки, Победитель обязан предоставить Заказчику Справку о материально-технических ресурсах по форме Приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям, включая следующие обязательные приложения к ней:
 • паспорт транспортного средства (ПТС)/ паспорт самоходной машины (ПСМ);
 • и/или копия договора аренды (дополнительно, в случае владения по договору аренды);
 •  и/или копия договора лизинга (дополнительно, в случае владения по договору лизинга);
 • и/или копия иного документа, подтверждающего законное право владения (дополнительно, в случае владения на ином основании)
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1]В случае непредоставления указанных документов в установленные сроки Победитель будет считаться уклонившимся от заключения Договора и утратит статус Победителя.
	

	5.
	Прочие требования к оказанию услуг
	

	5.1.
	С учетом регламентных сроков, установленных на объекте, в зависимости от типа ТС, предоставление информации о гос. номерах ТС и документов водителей для оформления пропусков для въезда на территорию Нерюнгринской ГРЭС
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc10473_1506096587][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc238051690][bookmark: _Toc150444156]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc10475_1506096587][bookmark: _Toc130396897][bookmark: _Toc150444157][bookmark: _Toc133340001]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием единого понижающего коэффициента с точностью до 7 (семи) знаков после запятой).

3.2 Единый понижающий коэффициент служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением N8 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок». Предложения по единичным расценкам, представленные в заявке победителя, будут закреплены в договоре.

3.3. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение N2 к Документации о закупке).























[bookmark: __RefHeading___Toc10481_1506096587][bookmark: _Toc238051691][bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc150444158]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: __RefHeading___Toc10483_1506096587][bookmark: _Toc238051692][bookmark: _Toc207898766]4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции), предложенными в заявке                                   Победителем.
[bookmark: _Toc207898767][bookmark: _Toc238051693]4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение N 2 к Документации о закупке).
[bookmark: __RefHeading___Toc10493_1506096587]
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