Часть II. Описание предмета закупки
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п/п
	Наименование
	Характеристика
	
Кол-во

	1
	Наконечник стоматологический угловой с функцией освещения рабочего поля повышающий 
	Волоконно-оптический световод – наличие 
Зажим – СА
Передаточное число вращения  1:5
Диаметр хвостовика бора, мм - В диапазоне не шире 1,59 - 1,60
ISOslider для микромоторов с подсветкой – Наличие
Разъем ISO/Intramatic Lux - Наличие
Кнопочная система зажима цанги – Наличие
Максимальная высота головки наконечника без бора, мм – 14,8
Максимальный диаметр головки наконечника, мм – 10
Максимальная длина наконечника, мм, - не более 101
Тип охлаждения - Четырехточечный спрей
Тип подшипников - Керамические с текстолитовым сепаратором
Давление воздуха аэрозоля, бар - Не более 2,0
Давление воды аэрозоля , бар - Не более 2,0
Стерилизация  наконечника при температуре 135°С макс – Наличие
Частота вращения на входе наконечника. с-1 (об/мин), не более - 667 (40000)
Скорость вращения (об/мин) - До 200 000
Насадка для смазки наконечника – Наличие
Комплектация - Ø 1,6 FG
Масса наконечника, г, не более - 75
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, - не более 61
Красное кольцо - Наличие
	16 шт

	2
	Наконечник турбинный одноточечный.
	Турбинный стоматологический наконечник без освещения, со стандартной головкой, керамическими подшипниками и одноточечным спреем.
Угол наклона головки — 45°
Тип наконечника	-турбинный . 
Скорость вращения	-360 000 об/мин с ортопедической головкой .
Скорость подачи воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)  
Подача воды	- >50 мл/мин (при 200 кПа) 
Система охлаждения-	одноточечный спрей 
Подача воздуха в головку	Трёхточечная (3 отверстия) 
Фиксация бора	Кнопочный зажим 
Диаметр бора	1,59–1,60 мм .
Длина бора	21–23 мм (общая); длина зажима хвостовика — не менее 11 мм .
	10 шт

	3
	Турбинный наконечник с генератором света 
	Высокоскоростной турбинный стоматологический наконечник со встроенным генератором света.
Тип наконечника	-турбинный (воздушная турбина)
Скорость вращения	до 300 000 об/мин.
Номинальный вращающий момент-	не менее 0,0005 Н·м (при 0,28 МПа)
Скорость воздушного потока	>1,5 л/мин (при 200 кПа) 
Скорость водного потока	>50 мл/мин (при 200 кПа)
Освещение	-встроенный генератор света.
Фиксация бора-	кнопочный зажим.

	16 шт
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