Часть II. Описание предмета закупки

	№
п/п
	Наименование
	Характеристика
	
Ед.изм
	
Кол-во

	1
	Наконечник стоматологический (скалер пневматический)  
предназначен для удаления с зубов твердых зубных отложений
	- Частота колебаний насадки 6100-6500 Гц
  - Эллиптическое движение насадки - наличие
  - Корпус наконечника выполнен из специального латунного сплава с хромированным    покрытием.
 -  Специфическая накатка на ручке выполнена в виде овальных углублений для облегчения чистки наружных поверхностей наконечника. 
- В комплекте 3 насадки с ключом - наличие
- Рабочее давление 2,3 (+/-) 0,2 бар
- Масса: 97 грамм
- Тип присоединений: 4-х канальный MIDWEST (M4)
- Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
	шт
	20

	2
	Насадка GD5 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE,
Satelec, NSK)
	Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта.
Форма рабочей части-	плоская, с плоским концом.
Ширина кончика рабочей части-	1,7 мм .	
	шт
	30

	3
	Насадка GD3 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE,
Satelec, NSK)
	Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта.
Форма рабочей части-	плоская, с плоским концом.
Ширина кончика рабочей части-	0,7 мм .	
	шт
	20

	4
	[bookmark: _GoBack]Насадка GD2 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE,
Satelec, NSK)
	Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта.
Форма рабочей части-	плоская, с плоским концом.
Ширина кончика рабочей части-	0,6 мм.
	шт
	20
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