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Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125035205][bookmark: _Toc194498150][bookmark: _Toc239699044]Общие сведения
[bookmark: _Toc125035207][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc239699045]1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125035208]ОКПД2 71.12.39. Выполнение лабораторных исследований в составе инженерно-геологических изысканий по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Проведение изыскательских работ по исследованию прочностных характеристик инъекционных материалов в грунте основания здания станционного узла» Этап 2.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc239699046][bookmark: _Hlk212476049]1.2. Цель выполнения работ 
Получение инженерно-геологической информации в виде физико-механических характеристик грунтов, необходимой для разработки проектной документации по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы, и получения положительного заключения экспертизы инженерно-геологических изысканий.
[bookmark: _Toc239699047]1.3. Задачи работ
В соответствии с поставленной целью в процессе работ планируется решить следующие задачи: 
­	определение показателей физико-механических и химических свойств грунтов и подземных вод.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc125035209][bookmark: _Toc239699048]1.4. Существующее положение 
[bookmark: _Toc125035210][bookmark: _Hlk219741163]Наименование объекта – Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка).
[bookmark: _Hlk219743146]Местоположение объекта – Рп. Богородское, д. 101, г.о. Сергиево-Посадский, Московская область, Российская Федерация, 141342. Участок размещения ГТС Загорской ГАЭС-2.
Основания для выполнения работ – Договор Подряда № 100/22-ОКС от 25.04.2022 г.
Вид градостроительной деятельности – Новое строительство (достройка).
Генеральный Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2». 
Заказчик – АО «Институт Гидропроект». 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, 
Факс: (499)158-04-89. E-mail: hydro@hydroproject.ru.
Идентификационные сведения: 
Назначение объекта согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022г. № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям: 05.02.099.099.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит.
Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": повышенный, КС-3.
Категория сложности инженерно-геологических условий района изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 (приложение Г) – III (сложная).
Краткая техническая характеристика объекта: максимальные нагрузки от сооружений составляют до 0,6 МПа.
[bookmark: _Toc125035210_Копия_1][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc125035211][bookmark: _Toc239699049][bookmark: _Hlk46492347]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В процессе выполнения работ за Заказчиком остается право внесения изменений в состав и объемы работ в пределах стоимости договора. 


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125035212][bookmark: _Toc194498151][bookmark: _Toc239699050]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125035214][bookmark: _Toc194498152][bookmark: _Toc239699051]2.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc239699052]Таблица 1 – Виды и объемы работ, выполняемых при лабораторных исследованиях 
	№ п/п
	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1. Лабораторные работы

	1.1. Лабораторные исследования глинистых грунтов

	1
	Приемка, регистрация образцов грунта
	1 образец
	130

	2
	Описание образца грунта
	1 образец
	130

	3
	Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств
	1 образец
	934

	4
	Определение влажности грунта методом высушивания
	1 опр.
	130

	5
	Определение плотности грунта методом режущего кольца
	1 образец
	130

	6
	Определение гигроскопической влажности грунта методом высушивания
	1 опр.
	130

	7
	Определение плотности частиц грунта (ρs)
	1 опр.
	130

	8
	Определение гранулометрического состава ситовым методом от 10 мм до 0,1 мм
	1 опр.
	130

	9
	Определение гранулометрического состава ареометрическим методом от 0,1 мм до 0,002 мм
	1 опр.
	130

	10
	Определение верхнего и нижнего пределов пластичности с использованием образца при естественной влажности
	1 опр.
	130

	11
	Компрессионные испытания с разгрузкой и повторным нагружением до 1,5 МПа. С дополнительным расчетом модифицированного индекса сжимаемости (λ*) и разуплотнения (k*)
	1 опр.
	32

	12
	Компрессионные испытания по определению давления набухания ρsw
	1 опр.
	32

	13
	Компрессионные испытания по определению давления предуплотнения ρc и коэффициент переуплотнения OCR
	1 опр.
	32

	14
	Определение характеристик прочности методом одноплоскостного сдвига с дополнительным расчетом угла дилатансии ψ
	1 опр.
	24

	15
	Компрессионные испытания по определению характеристик ползучести (определение коэффициента вторичной консолидации) с дополнительным расчетом модифицированного коэффициента ползучести
	обр.
	32

	16
	Фильтрационные испытания в приборах трехосного сжатия (коэффициент фильтрации)
	опр.
	24

	17
	Трехосные испытания по неконсолидированно-недренированной схеме (определение прочностных характеристик: сопротивление недренированному сдвигу cu)
	опр.
	40

	18
	Трехосные испытания по консолидированно-недренированной схеме (определение прочностных характеристик: угол внутреннего трения и удельное сцепление)
	обр.
	40

	19
	Трехосные испытания по консолидированно-дренированной схеме (определение модуля деформации Е, секущего модуля деформации Е50 и коэффициента Пуассона)
	обр.
	28

	20
	Трехосные КД испытания грунтов по схеме с разгрузкой и повторным нагружением для определения деформационных характеристик (Е50, E, ν, Еur, νur, ψ).
	обр.
	12

	1.2. Лабораторные исследования песчаных грунтов

	21
	Приемка, регистрация образцов грунта
	1 образец
	222

	22
	Описание образца грунта
	1 образец
	222

	23
	Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств
	1 образец
	804

	24
	Определение влажности грунта методом высушивания
	1 опр.
	222

	25
	Определение плотности грунта методом режущего кольца (при ненарушенном сложении образца)
	1 опр.
	60

	26
	Определение плотности грунта в рыхлом и плотном состояниях
	1 опр.
	60

	27
	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при переменном градиенте напора (нестационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 мм до 5 (пяти) процентов включительно
	1 опр.
	30

	28
	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при переменном градиенте напора (нестационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 мм от 5 (пяти) до 20 (двадцати) процентов включительно
	1 опр.
	30

	29
	Определение гигроскопической влажности грунта методом высушивания
	1 опр.
	60

	30
	Определение плотности частиц грунта (ρs)
	1 опр.
	60

	31
	Определение гранулометрического состава ситовым методом от 10 мм до 0,1 мм
	1 опр.
	222

	32
	Определение гранулометрического состава ареометрическим методом от 0,1 мм до 0,002 и до 0,001 мм
	1 опр.
	60

	33
	Компрессионные испытания с разгрузкой и повторным нагружением до 1,5 МПа. С дополнительным расчетом модифицированного индекса сжимаемости (λ*) и разуплотнения (k*)
	1 опр.
	48

	34
	Определение характеристик прочности методом одноплоскостного сдвига с дополнительным расчетом угла дилатансии ψ
	1 опр.
	36

	35
	Трехосные испытания по консолидированно-дренированной схеме (определение модуля деформации Е, секущего модуля деформации Е50 и коэффициента Пуассона)
	обр.
	60

	1.3. Лабораторные исследования инъекционных материалов

	36
	Приемка, регистрация, образцов грунта
	1 образец
	126

	37
	Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств
	1 образец
	222

	38
	Описание образца грунта
	1 образец
	126

	39
	Определение влажности грунта методом высушивания
	1 опр.
	126

	40
	Определение плотности грунта
	1 опр.
	126

	41
	Определение размокаемости
	1 опр.
	24

	42
	Определение гигроскопической влажности грунта методом высушивания (песок с пропиткой)
	1 опр.
	18

	43
	Определение плотность частиц грунта (ρs) (песок с пропиткой)
	1 опр.
	18

	44
	Определение гранулометрического состава ситовым методом от 10 мм до 0,1 мм (песок с пропиткой)
	1 опр.
	18

	45
	Определение гранулометрического состава ареометрическим методом от 0,1 мм до 0,002 мм (песок с пропиткой)
	1 опр.
	18

	46
	Компрессионные испытания (песок с пропиткой)
	1 опр.
	12

	47
	Определение характеристик прочности методом одноплоскостного сдвига, с дополнительным расчетом угла дилатансии ψ (песок с пропиткой)
	1 опр.
	6

	48
	Изготовление цилиндрических образцов со шлифовкой граней
	1 опр.
	40

	49
	Определения предела прочности при одноосном сжатии (Rоc)
	1 опр.
	40


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125035216][bookmark: _Toc194498153][bookmark: _Toc239699053]2.2. Особые условия
В рамках выполнения лабораторных работ определить параметры механических свойств грунтов, необходимые для численного моделирования Hardening Soil.

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125035217]2.3. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc239699054]Таблица 2 – Требования к срокам выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение лабораторных исследований
	с даты заключения договора
	25.12.2026

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]2
	Корректировка результатов инженерно-геологических изысканий по замечаниям органов экспертизы
	Дата передачи документации в ФАУ «ГГЭ»
	До получения положительного заключения ФАУ «ГГЭ»


8
0

2

[bookmark: _Toc125035218][bookmark: _Toc194498154][bookmark: _Toc239699055]2.3. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Toc239699056]Таблица 3 – Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими федеральными нормативно-техническими документами: 
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83;
· СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85»;
· ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
· ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;
· СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
· ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения;
· ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;
· ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава;
· ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза;
· ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия;
· ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия;
· ГОСТ Р 56353-2022 Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
Выполнение отдельных видов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих ГОСТ.
Все перечисленные, а также прочие федеральные, региональные и отраслевые нормативно-технические документы применяются в редакции, актуальной на момент проведения изысканий.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ»
	Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к порядку выполнения работ
	1. До начала проведения работ Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие техническую компетентность лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (аттестат аккредитации, свидетельство об аттестации, справка о состоянии измерений, сертификат соответствия) и область аттестации, включающую испытания, соответствующие таблице № 1 настоящих требований.
2. Состав и объем работ предоставляются Заказчиком Подрядчику до начала проведения работ.
3. Образцы грунтов и воды поступают в лабораторию партиями по мере выполнения Заказчиком полевых работ.
4. По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставляются все необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе.
5. Передача результатов работ производится по мере их выполнения в течение всего срока изысканий, с периодичностью не менее 1 раза в неделю. 
6. В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Основные требования к работам
	1. Работы проводятся в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и правилами, включая, но не ограничиваясь перечисленными в п.1.1.1 настоящих требований.
2. Хранение проб грунтов и подземных вод должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014.
3. При проведении лабораторных исследований необходимо предоставлять Заказчику следующие материалы:
· ведомости показателей физических свойств грунтов;
· протоколы компрессионных, сдвиговых и трехосных испытаний грунтов;
· результаты химического анализа водных вытяжек из грунтов с оценкой коррозионной агрессивности;
· результаты химического анализа подземных вод с оценкой коррозионной агрессивности;
· протоколы прочих испытаний, предусмотренных требованиями ГОСТ и СП при наличии специфических грунтов и опасных процессов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и материалам
	Все установки и оборудование, используемые в процессе выполнения изысканий, должны иметь необходимые сертификаты, тарировки и свидетельства о поверках.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ
	1. Подрядчик обеспечивает внутренний контроль качества выполнения  лабораторных работ, составляя соответствующие акты приемки и оценки качества работ. 
2. Проведение внешнего контроля качества выполнения лабораторных работ со стороны Заказчика выполняется в рамках периодических инспекционных проверок.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ, иметь необходимые допуски, разрешения и/или лицензии.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	[bookmark: _Hlk192507424]-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результатам работ
	1. Результаты лабораторных работ должны быть представлены на бланках лабораторных исследований (паспорта опытов), заверенных ответственным лицом, обладающим УКЭП.
2. Материалы в части содержания и оформления должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
3. По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставлять необходимые предварительные и промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе.
	Согласие с требованием
	

	

	2.1.2. 
	Требование к результату процедуры технического сопровождения экспертизы
	1. При прохождении экспертизы Подрядчик сопровождает результаты инженерно-геологических изысканий в части качества проведенных лабораторных исследований до получения положительного заключения.
2. В случае получения отрицательного заключения экспертизы по причине некачественных материалов Подрядчик за свой счет проводит корректировку лабораторных исследований.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Передача документации
	Материалы лабораторных исследований передаются Заказчику в электронном виде, заверенном УКЭП – формат (*.pdf), а также в редактируемых форматах (*.doc, *.xls).
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc189642154][bookmark: _Toc239699057]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с таблицей стоимости работ (представленной в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке) и определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой).
3.2 Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
3.3 Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящего раздела.
3.4 Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

[bookmark: _Toc173941513][bookmark: _Toc189642155][bookmark: _Toc239699058]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc173941514][bookmark: _Toc189642156]Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)
4.1	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением тендерного коэффициента снижения к величине НМЦ, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

[bookmark: _Toc173941515][bookmark: _Toc189642157][bookmark: _Toc239699059]Приложения
Приложение № 1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ


[bookmark: _Toc239699060]Приложение № 1 к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc239699061]Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, таблицы объемов работ. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
[bookmark: _Hlk210920353]прилагаемой к сметному расчету таблицы объемов работ (Приложение 4). Таблица объемов работ (Приложение 4) составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития  РФ от 21.04.2025 N 23229-ИФ/09 или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
8. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
10. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
11. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
12. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
13. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
14. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
15. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
16. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
17. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
18. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
19. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
20. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
21. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
22. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.




Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР

23. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
24. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
25. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, таблицы объемов работ. 
26. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
прилагаемой к сметному расчету таблицы объемов работ (Приложение 4). Таблица объемов работ (Приложение 4) составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
27. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития  РФ от 21.04.2025 N 23229-ИФ/09 или иных актуальных методических указаний. 
28. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
29. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
30. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
31. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
32. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
33. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
34. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
35. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
36. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
37. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
38. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
39. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
40. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
41. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
42. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
43. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
44. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.



[bookmark: _Hlk241240975]Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п.


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации 
на проектные (изыскательские) работы
Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	



Образец 3П
	
 Приложение к ___
 (договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

	




Приложение №3
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	Из пункта 3 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	5
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	Из пункта 3 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 4
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	[bookmark: RANGE!A1:D25]
                                                 к Договору                                         
                                                                        от___ ______202___
                                                            № _________ 


СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	

	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания

	
	

	
	(наименование стройки)

	
	Заказчик
	

	
	
	(наименование организации)

	
	Изыскательская организация
	

	
	

	
	(наименование организации)

	
	Проектная организация
	

	
	

	
	(наименование организации)

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела 
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



	




