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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей для транспортных средств для нужд УФПС "Татарстан почтасы".























Казань 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение,
определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения


	1
	Заявка
	Подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте в указанные Покупателем адреса и направленное на адрес электронной почты либо на почтовый адрес Поставщика

	2
	Срок поставки
	Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

	3
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», (АО «Почта России») в лице УФПС Татарстан почтасы.

	4
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе   индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом ТЗ

	5
	ТЗ
	Техническое задание

	6
	Товар
	Аккумуляторная батарея

	7
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	8
	ТС
	Транспортное средство

	9
	ГОСТ
	Национальный стандарт

	10
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	11
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	12
	А
	Пусковой ток, Ампер

	13
	В
	Напряжение, Вольт

	14
	Ач
	Ёмкость, Ампер-часов





2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка аккумуляторных батарей для транспортных средств для нужд УФПС "Татарстан почтасы".
Цель: поддержание транспортных средств УФПС «Татарстан почтасы» в работоспособном состоянии для исключения простоев транспорта.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года (в связи с техническими особенностями товара), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений. 
Поставляемый Товар (батареи аккумуляторные) должны быть заправлены электролитом, заряжены и готовы к эксплуатации.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
Спецификация Товара размещена в приложении №1 к ТЗ.

3.3. Основные характеристики Товара
          Основные характеристики Товара изложены в приложении №2
3.4. Комплектность Товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя, иметь сертификат (декларацию) соответствия и паспорт (сертификат, декларацию) качества, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара 
3.6. Описание Товара приведено с учетом следующих нормативных документов
· ГОСТ Р 53602-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Составные части транспортных средств. Маркировка. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018). Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".

3.7. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД. 
При обнаружении фактов брака, не подлинности Товара, использования Товара до поставки Покупателю, нарушения других требований договора и ТЗ к качеству поставляемого Товара он подлежит замене в течение 5-ти календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком о выявлении таких дефектов (недостатков). Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока и срока эксплуатации на Товар Поставщик возмещает все убытки, понесенные Покупателем. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован в соответствии ГОСТ Р 53165-2020 «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» 
Маркировка Товара должна содержать наименование и дату выпуска Товара, наименование и юридический адрес производителя Товара.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, временная антикоррозионная защита запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям производителя Товара. 
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара во время его транспортировки, погрузки, разгрузки, хранении.  
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.	Срок и место поставки товара
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком.
0. Заявки направляются Покупателем по электронной почте на авторизованный адрес Поставщика, указанный в договоре не чаще 1 раза в неделю. Максимальное количество аккумуляторных батарей по одной заявке указано в приложении №2 к ТЗ. 
6.1.2. Общий срок исполнения обязательств по поставке Товара в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
6.1.3. Адрес доставки Товара: доставка Товара осуществляется по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 50.

6.1. Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки и по адресу, определенному в п. 6.1 настоящего Технического задания. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 часов, в пятницу с 8:00 до 15:00 часов.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки Товара.
Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. 
Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

7.1.	Порядок сдачи и приемки товара
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
При приемке Товара осуществляется:
	-внешний осмотр тары и упаковки;
	-проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;
	-визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
	В случае выявления дефектов (недостатков), Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков). 


7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара
Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы:
· товарную накладную по форме ТОРГ-12/ УПД в 2 (двух) экземплярах;
· товарно-транспортную накладную (по форме ТТН-1) в 2 (двух) экземплярах;
· счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах (при наличии НДС);
· копию сертификата/ декларации/ паспорта качества или сертификата соответствия, иные документы, подтверждающие качество Товара в 1 (одном) экземпляре;
–	паспорта, инструкции, документы, подтверждающие гарантийные обязательства на Товар. 
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке. Техническая документация на Товар может быть, как на русском, так и на английском языках.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
Транспортировка, погрузка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, не нарушать соответствие Товара требованиям ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.  
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА 
Хранение Товара осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»
Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его целостность и сохранность при хранении.
Изделия до поставки Покупателю должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. 


10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении по его назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) Товар не должен причинять вред жизни и здоровью работников, имуществу Покупателя, а также должен отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в том числе нормативные документы, указанные в п. 3.5 настоящего Технического задания. Соответствовать ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
Специальные требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте Товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве по его эксплуатации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.



14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация     поставляемого    Товара
	8

	2
	Характеристики поставляемого товара
	9-12












Приложение № 1 к ТЗ
Спецификация поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	УФПС Республики Татарстан

	1
	Аккумуляторная батарея (тип 1)
	шт.
	12

	2
	Аккумуляторная батарея (тип 2)
	шт.
	24

	3
	Аккумуляторная батарея (тип 3)
	шт.
	7

	4
	Аккумуляторная батарея (тип 4)
	шт.
	6

	5
	Аккумуляторная батарея (тип 5)
	шт.
	6

	6
	Аккумуляторная батарея (тип 6)
	шт.
	1

	7
	Аккумуляторная батарея (тип 7)
	шт.
	4

	8
	Аккумуляторная батарея (тип 8)
	шт.
	5

	9
	Аккумуляторная батарея (тип 9)
	шт.
	24

	10
	Аккумуляторная батарея (тип 10)
	шт.
	12

	11
	Аккумуляторная батарея (тип 11)
	шт.
	2

	ИТОГО
	
	
	103
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                                                                       Приложение № 2 к ТЗ


Характеристики поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
 ГОСТ (национальный стандарт)
	Параметры соответствия товара потребности Покупателя

	Совместимость
с транспортным
средством
(марка/модель)
	Единица измерения
	

 Количество товара

	максимальное колиство товара по одной заявке


	
	
	Значения параметров, которые не могут изменяться
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия)
	
	
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Аккумуляторная батарея (тип 1) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная 
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Ёмкость, Ач: 225

	Пусковой ток, А: Не менее 1200 не более 1500
Длина, мм: не более 518
Ширина, мм: не более 242
Высота, мм: не более 278

	IVECO Stralis

	шт.
	12
	12

	2
	Аккумуляторная батарея (тип 2) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная
Полярность: прямая
Тип клемм: толстый конус
Напряжение, В: 12
Ёмкость, Ач: 225
	Пусковой ток, А: Не менее 1200 не более 1500
Длина, мм: не менее 518
Ширина, мм: не менее 242
Высота, мм: не менее 278
	КАМАЗ 5490

	шт.
	24
	24

	3
	Аккумуляторная батарея (тип 3) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 100
	Пусковой ток, А: Не менее 680 Не более 870
Длина, мм: не более 353
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190
	ГАЗ A31R32
ГАЗ C41R33
HINO 500

	шт.
	7
	7

	4
	Аккумуляторная батарея (тип 4) ГОСТ 26881-86
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: тонкий конус
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 72
	Пусковой ток, А: Не менее 630 Не более 720
Длина, мм: не более 278
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм:  не более 190
	LADA Largus

	шт.
	6
	6

	5
	Аккумуляторная батарея (тип 5) ГОСТ 959-2002
	Тип: стартерная
Полярность: прямая
Тип клемм: толстый конус
Напряжение, В:12
Емкость, Ач: 190

	Пусковой ток, А: Не менее 1100 Не более 1250
Длина, мм: не более 525
Ширина, мм: не более 240
Высота, мм: не более 243
	КАМАЗ АФ-47415Р;
КАМАЗ 65117;
КАМАЗ 5325


	шт.
	6
	6

	6
	Аккумуляторная батарея (тип 6) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 65
	Пусковой ток, А: Не менее 540 Не более 640
Длина, мм: не более 242
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190

	УАЗ3909, ГАЗ Соболь;  Toyota Corolla, Toyota Camry
	шт.
	1
	1

	7
	Аккумуляторная батарея (тип 7) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная 
Полярность: прямая
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 62
	Пусковой ток, А: Не менее 510 Не более 600
Длина, мм: не более 242
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190

	LADA Largus
ВАЗ 2114
RENAULT Logan
SKODA Rapid

	шт.
	4
	4

	8
	Аккумуляторная батарея (тип 8) ГОСТ Р 53165-2020
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 62
	Пусковой ток, А: Не менее 510 Не более 600
Длина, мм: не более 245
Ширина, мм: не более 180
Высота, мм: не более 195
	LADA Largus
ВАЗ 2114
RENAULT Logan
SKODA Rapid
	шт.
	5
	5

	9
	Аккумуляторная батарея (тип 9) ГОСТ 959-2002
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 75
	Пусковой ток, А: Не менее 630 Не более 720
Длина, мм: не более 278
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190
	FORD Transit
ГАЗ С41R92
УАЗ 3909

	шт.
	24
	24

	10
	Аккумуляторная батарея (тип 10) ГОСТ 959-2002
	Тип: стартерная
Полярность: прямая
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 75
	Пусковой ток, А: Не менее 630 Не более 720
Длина, мм: не более 278
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190
	FORD Transit
ГАЗ С41R92
УАЗ 3909

	шт.
	12
	12

	11
	Аккумуляторная батарея (тип 11) ГОСТ Р 53165-2008
	Тип: стартерная
Полярность: обратная
Тип клемм: стандартные
Напряжение, В: 12
Ёмкость, Ач: 90
	Пусковой ток, А: Не менее 720 Не более 830
Длина, мм: не более 353
Ширина, мм: не более 175
Высота, мм: не более 190
	ГАЗ САЗ 3507


	шт.
	2
	2



	
