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Технические требования


ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот №_______




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение приказа №П-133 от 08.06.2026г «О реализации пилотного проекта по внедрению автономной системы контроля доступа (СКУД) и электронного табеля учета рабочего времени (ЭТУРВ) на объектах филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Считыватель MR100 v2 Lite
	шт.
	16

	2. 
	Считыватель MR100 USB
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания договора



0

2


[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Считыватель MR100 v2 Lite


	Тип считывателя
	Sigur MR100 v2 Lite

	
	
	Тип поддерживаемых идентификаторов
	Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищённые режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищённый режим семейства Mifare DESFire EV1 и семейства Mifare Classic. Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищённом режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP. Все идентификаторы стандарта ISO14443-A в режиме чтения UID. Em-Marine, HID ProxCard II (125 kHz).

	
	
	Интерфейс связи с контроллером
	Wiegand (26, 34, 58) OSDP (RS-485)

	
	
	Дальность чтения карт
	До 9 см (в зависимости от карты, режима работы и места установки)

	
	
	Индикация
	Светодиодный RGB-индикатор Широкополосный звук (PCM 16 bit, 44.1 kHz, Mono) 3 входа управления индикацией (при подключении считывателей по Wiegand) Управление индикацией по OSDP (при подключении считывателей по OSDP)

	
	
	Средства диагностики
	Встроенные средства самопроверки Датчик снятия считывателя с настенной панели Датчик температуры Оцифровка напряжения питания

	
1.2
	Считыватель MR100 USB
	Тип считывателя
	Sigur MR100 USB

	
	
	Тип поддерживаемых идентификаторов
	Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищённые режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищённый режим семейства Mifare DESFire EV1 и семейства Mifare Classic. Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищённом режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP. Все идентификаторы стандарта ISO14443-A в режиме чтения UID. Смартфоны (Android, iOS) по технологии BLE (при наличии Bluetooth 4.0 и выше). Смартфоны Android c NFC модулем по технологии HCE. PAN-номер банковской карты по технологии EMV (MasterCard, Visa, МИР, в т. ч. добавленные в электронные кошельки: МИР Pay, Google Pay, Apple Wallet, Samsung Pay) Em-Marine, HID ProxCard II (125 kHz).

	
	
	Режимы работы
	USB PC/SC USB HID

	
	
	Дальность чтения карт
	До 9 см (в зависимости от карты, режима работы и места установки)

	
	
	Индикация
	Светодиодный RGB-индикатор Широкополосный звук (PCM 16 bit, 44,1 kHz, Mono

	
	
	Средства диагностики
	Встроенные средства самопроверки Датчик снятия считывателя с настенной панели Датчик температуры Оцифровка напряжения питания

	
	
	Питание
	От USB порта компьютера

	
	
	Тип порта
	USB-A 2.0

	
	
	Габаритные размеры
	90х90х36 мм

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Место поставки
	606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
[bookmark: _GoBack]Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 1 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.




