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1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Саратовской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	3.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	Огнетушитель порошковый
(далее – Товар)
	Огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.


	6.
	Перезаряжаемый огнетушитель
	Огнетушитель, после применения которого, возможно восстановление его работоспособности.

	7.
	Работоспособность огнетушителя
	Состояние, при котором значения основных параметров, характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции, соответствуют требованиям нормативных документов

	8.
	ОТВ
	Огнетушащее вещество: вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения

	9.
	Заряд огнетушителя
	Количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, выраженное в единицах массы, кг

	10.
	(А; В; С; Е)
	А - твёрдые горючие вещества, В - легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, С - горючие газы, Е – горючие вещества и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В.

	11.
	Рабочее давление
	Давление вытесняющего газа в заряженном огнетушителе, необходимое для выхода огнетушащего вещества с параметрами, значения которых определены нормативным документом

	12.
	Заряженный огнетушитель
	Готовый к применению огнетушитель с опломбированным запускающим или запорно-пусковым устройством, содержащий требуемые по техническим условиям заряды огнетушащего вещества и вытесняющего газа

	13.
	Механизм запускающего устройства
	Сборочная единица, предназначенная для приведения огнетушителя в действие путем вскрытия газового баллона или запуска газогенерирующего устройства

	14.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	15.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	16.
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма товарной накладной

	17.
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	18.
	 кг
	Килограмм

	19.
	 °C
	Градус Цельсия, единица измерения температуры


2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
		Поставка огнетушителей порошковых для нужд УФПС Саратовской области. 
		Закупка осуществляется в целях обеспечения средствами пожаротушения отделений почтовой связи УФПС Саратовской области для сохранения жизни и здоровья работников, имущества предприятия  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года, неиспользованным, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, не восстановленным, не проходившим замены составных частей, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявившиеся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой, на которой должны быть нанесены индивидуальный номер пломбы и дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

3.2. Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.

3.3.  Основные характеристики товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара потребностям Покупателя указаны в Приложении № 2 к ТЗ. 
3.4.  Комплектность товара

Каждая единица товара поставляется единым комплектом, в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, требованиям нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» 
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного заводом-изготовителем товара. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка огнетушителей должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 7) 
Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию:
· товарный знак и наименование завода-изготовителя. Если данный тип огнетушителя выпускает несколько заводов промышленного объединения, то на огнетушителе должны быть указаны товарный знак и адрес конкретного завода-изготовителя огнетушителя;
· название и обозначение огнетушителя;
· обозначение нормативного или технического документа, которому соответствует огнетушитель (технические условия, стандарт и т.д.);
· ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем;
· тип, марку и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель;
· способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений), последовательно показывающих действия, необходимые для работы с огнетушителем;
· предостерегающие надписи об электрической опасности, о возможности возникновения разрядов статического электричества (для углекислотных и порошковых огнетушителей);
· диапазон температур эксплуатации, например, «Может применяться при температуре от ... до ...»;
· указание: «Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов»; 
· пиктограммы, обозначающие все классы пожаров (по настоящему стандарту или по ГОСТ 27331 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров», а также пиктограмма пожара класса Е (с указанием максимального допустимого напряжения), с подстрочными надписями, раскрывающими вид горячего вещества. Пиктограммы классов пожаров, для которых огнетушитель не рекомендуется к использованию, должны быть перечеркнуты выделяющейся на фоне рисунка пиктограммы красной (или контрастной с фоном пиктограммы) диагональной полосой шириной не менее 3 мм, проведенной из верхнего левого угла в правый нижний угол;
· рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе (с указанием пределов его изменения);
· массу-брутто огнетушителя с указанием допустимых пределов ее изменения или минимальную и максимальную массы брутто;
· номера сертификатов (при необходимости);
· указание о действии, которое необходимо предпринять после применения огнетушителя; 
· месяц и год изготовления;
· наименование и адрес завода-изготовителя (если они не указаны ранее).
На опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке, на которой должна быть информация о маркировке товара. 
Упаковка не должна иметь никаких повреждений, товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузо-разгрузочных работ. 

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 
Адрес поставки: 410700, г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1, склад УФПС Саратовской области.

6.2.  Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара и осуществляет разгрузку товара собственными силами за свой счет.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.  Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного ТЗ.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара 

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· техническую документацию (сертификат) на ОТВ;
· паспорт и инструкцию/руководство по эксплуатации на огнетушитель (могут быть объединены в одном документе); 
· сертификат соответствия (на товары подлежащие обязательной сертификации);
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

В случае отсутствия вышеуказанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар должен быть упакован в соответствии с п. 5 ТЗ.
Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида. 
В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА 

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.
Хранение огнетушителей осуществляется согласно инструкции/руководству по его эксплуатации.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среды.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации, в том числе: 
· ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
Механизм запускающего устройства огнетушителя должен быть снабжен блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска. На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения огнетушителя без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.
Огнетушитель и его отдельные детали не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной получения оператором травмы.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены. 



14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ 
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Спецификация товара
	10

	2.
	Характеристики товара
	11












































Приложение № 1 
к Техническому заданию



Спецификация товара

	№ 
п/п
	Наименование товара
	Единица  
измерения
	Количество

	1
	Огнетушитель порошковый 
	штука
	400
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Приложение № 2 
к Техническому заданию


Характеристики товара

	№
п/п
	Наименование товара,
ГОСТ (национальный стандарт)
	Параметры соответствия (эквивалентности) товара потребностям Заказчика

	
	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия)
	Значения параметров, которые не могут изменяться

	1
	Огнетушитель 
порошковый

ГОСТ Р 51057-2001
	Масса заряда ОТВ, кг:
не менее 3,8 и не более 4,2

	Тушение возгораний класса: А;В;С;Е.

Конструкция: переносной 

Наличие гибкого шланга: да

Перезаряжаемый: да

Принцип вытеснения вещества: закачной

Диапазон температур эксплуатации, °C:
от минус 40  
до плюс 50




