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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _Toc160526922]1. Общие сведения
[bookmark: __RefHeading___Toc5850_898959225][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc160526923]1.1. Обозначения и сокращения
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ОПЗ
	Общие производственные загрязнения

	ПВХ
	Поливинилхлорид



[bookmark: __RefHeading___Toc5852_898959225][bookmark: _Toc160526924]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5854_898959225][bookmark: _Toc160526925][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Безопасное выполнения работ обслуживающим персоналом, а также обеспечение защиты персонала от воздействий вредных и опасных производственных факторов.
[bookmark: __RefHeading___Toc5856_898959225][bookmark: _Toc160526926]2. Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5858_898959225][bookmark: _Toc160526927][bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc5860_898959225][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160526928]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5862_898959225][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160526929]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки).
	шт.
	56

	2
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном /брюки)
	шт.
	20

	3
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка/брюки).
	шт.
	20

	4
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка с капюшоном /брюки)
	шт.
	5

	5
	Куртка для руководителей
	шт
	6

	6
	Ботинки кожаные летний
	шт.
	20

	7
	Ботинки кожаные утепленные 
	шт.
	20

	8
	Белье нательное (футболка/кальсоны или панталоны)
	шт.
	20

	9
	Белье нательное утепленное (фуфайка/кальсоны или панталоны)
	шт.
	20


[bookmark: __RefHeading___Toc5864_898959225][bookmark: _Toc160526930]



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc5866_898959225][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc160526931][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки).
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	2
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном /брюки)
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	3
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка/брюки).
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	4
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка с капюшоном /брюки)
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	5
	Куртка для руководителей
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	6
	Ботинки кожаные летние
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	7
	Ботинки кожаные утепленные 
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	8
	Белье нательное (футболка/кальсоны или панталоны)
	С даты подписания договора
	20.12.2026г

	9
	Белье нательное утепленное (фуфайка/кальсоны или панталоны)
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]20.12.2026г








[bookmark: __RefHeading___Toc5868_898959225][bookmark: _Toc160526932]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5870_898959225][bookmark: _Toc160526933]Таблица 3. Требования к продукции.
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: одежда специальная защитная
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика *

	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки

	1
	3
	4
	5
	6

	1.
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки).
	[bookmark: __RefHeading___Toc9763_4145439810]ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из куртки и брюк.
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	2.
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном /брюки)
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	3
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка/брюки).
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из куртки и брюк.
Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	4
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка с капюшоном /брюки)
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.
Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	5
	Куртка для руководителей
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки.
Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	6
	Белье нательное (футболка/кальсоны или панталоны)
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из футболки/кальсон или панталонов.
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_3]Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	7
	Белье нательное утепленное (фуфайка/кальсоны или панталоны
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки. Состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_3_Копия_1]Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»










Наименование продукции: средства защиты ног
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика 

	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Ботинки кожаные летние
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должны быть новыми, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки.
Должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната, антипрокольную стельку.
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»

	2
	Ботинки кожаные утепленные 
	ТР ТС 019/2011



	Основные характеристики:
Должны быть новыми, ранее не использованным и изготовленным не ранее года, предшествующего году поставки.
Должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната, антипрокольную стельку.
Размер предоставляемых средств индивидуальной защиты должен соответствовать антропометрическим измерениям работников
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
Дополнительные характеристики приведены в приложении 1
	КБР, Чегемский р-он, 9-ый километр ж/д станции «Нартан», производственная база «Нартан»











[bookmark: __RefHeading___Toc5872_898959225]Приложение № 1 к 
Техническим требованиям
I. Общая информация
1.1. Костюмы для защиты от общих производственных загрязнений, летние для рабочих и ИТР должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации. 
1.2. Подтверждением страны происхождения тканей является предоставление поставщиком сертификатов и протоколов испытаний на ткань.
1.3.  С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов летних для рабочих / ИТР должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани.
[bookmark: _Toc305680024][bookmark: _Toc302998547][bookmark: _Toc305679990]II. Общие требования
2.1. Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей, работающих от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическим и веществами, вредные биологические факторы.
2.2. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
2.3. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием.
2.4. Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации.
2.5. Поставляемые костюмы и обувь должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
2.6. Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.
[bookmark: _Toc464744413]2.7. Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви:
Образцы СИЗ должны соответствовать следующим требованиям:
Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».
Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».
Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.
Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).
Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. 
Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.
Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.
Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия.
Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. 
Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.
Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий.
2.8. Требования к маркированию:
Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:
1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
защитные свойства;
размер (при наличии);
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;
размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
2.8.1. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
2.8.2. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».
2.8.3. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;
3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
4) наименование СИЗ;
5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;
7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);
8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;
9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);
10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
2.9. Корпоративные требования.
2.9.1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – василек /оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.

2.9.2. Требования к логотипам Группы РусГидро:
2.9.2.1. Логотип-термопечать:
· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету;
· наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора.
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2.9.2.2.  Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование По ее подразделения/филиала уточняется при заключении договора):
· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
[image: РусГидро_грудь (002)]

2.9.2.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:
-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:
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2.10.  Логотип касок
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
[image: ]


III. Требования к конструкции спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений.
[bookmark: _Toc305680025][bookmark: _Toc302998548][bookmark: _Toc305679991]3.1. Требования к костюму летнему от общих производственных загрязнений для рабочих.
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 1, 2
3.1.1.  Костюм мужской летний для ИТР состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.
Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Выполнен из тканей двух цветов: основной – синий, отделочный – васильковый.
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, закрытой ветрозащитной планкой с застежкой на ленту-контакт, с втачными рукавами и воротником-стойкой.
Нагрудные карманы с клапанами фигурной формы с застежкой на ленту-контакт. Нижние боковые карманы с вертикальным входом.
Низ куртки с поясом, с регулировкой ширины при помощи хлястиков с застежкой на ленту-контакт.
Рукава втачные, с манжетами на эластичной ленте.
В области проймы предусмотрена вентиляция в виде сетки.
Световозвращающие полосы шириной 50 мм по кокеткам полочек и спинки, а также в верхней части рукавов.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на молнию, с поясом с эластичной лентой по спинке, с застежкой на петлю и пуговицу.
На брюках предусмотрено 5 карманов: два боковых с отрезным бочком, два накладных на задних половинках и один объемный накладной карман с клапаном и застежкой текстильной на уровне бокового шва.
На задней половинке брюк расположена шлевка-держатель.
Брюки имеют усилительные накладки – наколенники с защипами.
Сигнальные элементы брюк: световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу брюк.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: Основная ткань: смесовая полиэфирнохлопковая, состав сырья – 65% полиэфир, 35% хлопок, плотность 245 г/м², с отделкой МВО, цвет: основной – синий, отделочный – васильковый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлен костюм, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани смесовой, с содержанием синтетических волокон от 50 до 80%, плотностью свыше 221 г/м²: основа – 1000 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани смесовой, с содержанием синтетических волокон от 50 до 80%, плотностью свыше 221 г/м², не более по основе – 2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
- товарный ярлык;
- контрольная лента;
- инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011, предоставляется в момент заключения договора.

3.2 Требования к костюму утепленному для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном /брюки)
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 2
Костюм мужской состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей двух цветов: основной – синий, отделочный – васильковый, предназначен для защиты от пониженных температур и ветра . Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.303-2016.
Выполнен из тканей двух  цветов: основной – темно-синий, отделочный - васильковый. 
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой; с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию»; с ветрозащитной планкой с застежкой на текстильную застежку; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами.
Полочки и спинка с кокетками.
Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и застежкой на текстильную застежку, а также с нижними карманами.
Спинка с регулировкой по линии талии.
Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами.
Воротник – «стойка», утепленный.
Съемный утепленный капюшон с регулировкой объема.
Сигнальные элементы куртки: световозвращающие полосы шириной 50 мм по кокеткам полочек и спинки и в области рукавов.
Брюки прямого силуэта, с застежкой на молнию, с поясом и эластичной лентой.
Брюки с бретелями из эластичной тесьмы.
На передних половинках брюк расположены боковые карманы с наклонным входом.
Брюки имеют усилительные накладки – наколенники.
Сигнальные элементы брюк: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
Костюм предназначен для эксплуатации в климатических поясах I-II и III.
Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.
Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.
Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой. 
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм
Применяемые материалы:
Основная ткань: Основная ткань: мембранная, состав сырья – 100% полиэфир, поверхностная плотность 135 г/м², с водоотталкивающей отделкой.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлен костюм, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.
Утеплитель: синтетический, куртка – 3 слоя общей поверхностной плотностью 360 г/м², брюки – 2 слоя общей поверхностной плотностью 240 г/м².
Подкладка: 100% полиэфир.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	I, II, III
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность не менее 100 г/м2 + ветрозащита
Брюки: утеплитель 2 слоя плотность не менее 100 г/м2 + ветрозащита



Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011, предоставляется в момент заключения договора.




3.3. Требования к костюму летнtve для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка/брюки).
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 3
Костюм мужской летний для руководителей состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Выполнен из ткани двух цветов: основной – синий, отделочный – васильковый.
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающейся на потайные кнопки, с втачными рукавами и воротником-стойкой.
Полочки с кокетками.
Полочка с пятью карманами: тремя нагрудными карманами с клапанами, фиксирующимися на контактную ленту, и двумя нижними карманами, расположенными в рельефах.
Спинка с кокеткой и вертикальными складками для свободы движения.
Низ куртки на поясе. Ширина куртки регулируется по низу при помощи пат на кнопках в области боковых швов.
Рукава втачные, с манжетами, застегивающимися на потайные кнопки.
На уровне подмышечных впадин предусмотрены вентиляционные отверстия с двойной сеткой для дополнительного воздухообмена.
Сигнальные элементы куртки: световозвращающий кант по кокеткам полочек и спинки, а также по вертикальным линиям спинки; световозвращающий принт на кокетках полочек и спинки.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, эластичной лентой по задней части пояса и шлевками.
На брюках предусмотрено 9 карманов: боковые карманы, карманы на молнии по боковым швам с наклонным входом, карманы под маркеры и вместительные задние карманы.
В карманах по боковым швам предусмотрены застежки-молнии.
Брюки с объемными наколенниками фигурной формы.
Сигнальные элементы брюк: световозвращающие принты спереди и сзади боковых швов брюк
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Основная ткань: Основная ткань: смесовая, состав сырья 60% хлопок, 40% полиэфир, плотность 245 г/м², с отделкой МВО (Splashgard), цвет: основной – синий, отделочный – васильковый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлен костюм, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани смесовой, с содержанием синтетических волокон от 20 до 50%, плотностью свыше 221 г/м²: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани смесовой, с содержанием синтетических волокон от 20 до 50%, плотностью свыше 221 г/м², не более по основе – 2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011, предоставляется в момент заключения договора.

3.4. Требования к костюму утепленному для защиты от ОПЗ для руководителей (куртка с капюшоном /брюки)
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 4
Костюм мужской состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей двух цветов: основной – синий, отделочный – васильковый, предназначен для защиты от пониженных температур и ветра.
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой; с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию»; с внешней ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки; с внутренним ветрозащитным клапаном с флисом в верхней части; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами.
Полочки и спинка с кокетками.
Полочки с нагрудными накладными карманами с клапанами и застежкой на текстильную застежку, справа над клапаном карман на молнии; с нижними объемными накладными карманами с наклонным входом, нижний левый карман с дополнительным карманом на молнии; с прорезным карманом под документы формата А4.
Спинка удлиненная, с регулировкой ширины по линии талии и низу куртки при помощи эластичной ленты и фиксатора.
Рукава втачные, с усиленными накладками в области локтя и внутренними трикотажными манжетами.
Воротник – «стойка», нижняя часть воротника из флиса.
Съемный утепленный капюшон с регулировкой объема, с карманами для подбородочной части.
Сигнальные элементы куртки: световозвращающие элементы.
Брюки прямого силуэта, с застежкой-гульфиком на молнию, с высоким утепленным поясом с застежкой на две кнопки и шлевками.
Брюки с пристегивающейся спинкой с флисом на молнии, с эластичными бретелями с креплением на пряжку и ленту-контакт; с регулировкой ширины пояса при помощи пат на ленте-контакт.
На передних половинках брюк расположены боковые карманы с наклонным входом.
Брюки имеют усиленные объемные накладки с вытачками в области колен и усиленные накладки по шаговому шву.
Сигнальные элементы брюк: световозвращающие элементы.
Костюм предназначен для эксплуатации в климатических поясах IV и Особом.
Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва.
Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с эластичной тесьмой внизу.
Внизу боковых швов застежка на молнию и муфта с эластичной противоскользящей лентой.
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Основная ткань: мембранная, состав сырья – 100% полиэфир, поверхностная плотность куртки – 130 г/м², брюк – 135 г/м², с водоотталкивающей отделкой.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлен костюм, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.
Утеплитель: синтетический, куртка – 4 слоя по 100 г/м², общей поверхностной плотностью 400 г/м², брюки – 3 слоя по 100 г/м², общей поверхностной плотностью 300 г/м².
Подкладка: 100% полиэфир.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм., сигнальные элементы.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.
	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	II, III
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита

	IV и Особый
климатические пояса
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 150 г/м2 + ветрозащита
Брюки: утеплитель 2 слой плотность 150 г/м2 + ветрозащита



Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011, предоставляется в момент заключения договора.

3.5. Требования к куртке для руководителей
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 5
Куртка мужская зимняя предназначена для защиты от пониженных температур воздуха, ветра, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Куртка с комбинированным утеплителем: один слой притачного утеплителя и съемная пуховая утепляющая подкладка. Центральная застежка на двухзамковую молнию с внутренним и внешним ветрозащитными клапанами на кнопках.
Капюшон втачной, с подкладкой из искусственного меха и опушкой из натурального меха енота.
На полочках расположены многофункциональные прорезные карманы карго на молнии: слева фигурный карман с внутренними накладными карманами для телефона и очков; справа вертикальный карман формата А4 с внутренним карманом для ключей со шнуром и карабином. Предусмотрены прорезные нагрудные и нижние карманы с клапанами на кнопках.
На спинке предусмотрены складки для свободы движения. Регулировка объема куртки осуществляется кулисками на капюшоне, по линии талии и по низу.
Рукава с налокотниками; на рукавах съемной пуховой утепляющей подкладки предусмотрены полушерстяные напульсники. Внизу левого рукава расположен карман на молнии.
Карманы предусмотрены также на подкладке и съемной утепляющей подкладке: по два нагрудных кармана на молнии на каждой.
Съемная пуховая утепляющая подкладка крепится к куртке на кнопки.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Основная ткань: Ткань верха: 100% полиамид, с водоотталкивающей и ветрозащитной полиуретановой отделкой, поверхностная плотность 141 г/м².
Физико-механические характеристики ткани верха должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.
Утеплитель притачной: 100% полипропилен, поверхностная плотность 80 г/м². Утеплитель съемный: пуховый (85% гусиный пух, 15% перо).
Подкладка: 100% полиамид, поверхностная плотность 60 г/м².
Капюшон: подкладка из искусственного меха (100% полиэфир), опушка из натурального меха енота.


	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	I, II, III
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита
Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита



Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011, предоставляется в момент заключения договора.


3.6. Требования к ботинкам кожаным летним
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 6
Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната и антипрокольной стелькой женских и мужских моделей.
Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).
Верх обуви.
Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.
Стелька - Многослойное антипрокольное полотно на основе высокопрочных арамидных волокон (тип: кевлар / Kevlar или аналог). Полотно должно быть текстильным, неметаллическим, обладать высокой гибкостью. Сопротивление проколу: Не менее 1200 Н при испытании по методике профильных стандартов. Сниженный вес по сравнению с металлическими аналогами.
Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.

3.7. Требования к ботинкам кожаным утепленным
Позиция в Таблице 1.1 настоящих ТТ: 7
Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната и антипрокольной стелькой женских и мужских моделей с натуральным мехом. Зимняя обувь должна быть предназначена для I, II, III, IV и особого климатического пояса. Допускается использование современных многослойных утеплителей для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах.
Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).
Верх обуви.
Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.
Стелька - Многослойное антипрокольное полотно на основе высокопрочных арамидных волокон (тип: кевлар / Kevlar или аналог). Полотно должно быть текстильным, неметаллическим, обладать высокой гибкостью. Сопротивление проколу: Не менее 1200 Н при испытании по методике профильных стандартов. Сниженный вес по сравнению с металлическими аналогами.
Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах.
 Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.

3.8. Требования к белью нательному летнему
Позиция в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 8

Комплект состоит из фуфайки и кальсон, для женщин – панталоны.
Фуфайка с боковыми и плечевыми швами, с длинными рукавами. Низ рукавов с притачной манжетой из отделочного полотна. Вырез горловины обработан притачной обтачкой из основного трикотажного полотна. Низ фуфайки подогнут и застрочен.
Кальсоны (панталоны) с двойной ластовицей и шаговыми швами. Передний разрез кальсон обработан полоской из основного трикотажного полотна. Верхний срез кальсон застрочен и стянут эластичной тесьмой, низ – с притачной манжетой из отделочного полотна.
Применяемые материалы:
Основное трикотажное полотно из хлопчатобумажной пряжи.
Состав 100% хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м².
Отделочное трикотажное полотно из хлопчатобумажной пряжи (для манжет).
Цвет – оливковый.
Обязательная сертификация изделия на соответствие ТР ТС 017/2011.
Белье (фуфайка, кальсоны/панталоны) должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 31405-2009, ГОСТ 31408-2009.
Назначение: используется для гигиенических целей, надевается под одежду специальную.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 017/2011.

3.9. Требования к белью нательному утепленному.
Позиция в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 9
Комплект состоит из фуфайки и кальсон, для женщин – панталоны 
Фуфайка с боковыми и плечевыми швами, с длинными рукавами. Низ рукавов с притачной манжетой из отделочного полотна. Вырез горловины обработан притачной обтачкой из трикотажного полотна. Низ фуфайки подогнут и застрочен.
Кальсоны (панталоны) с одинарной ластовицей и шаговыми швами. Передний разрез кальсон обработан полоской из трикотажного полотна. Верхний срез кальсон застрочен и стянут эластичной тесьмой, низ кальсон - с притачной манжетой из отделочного полотна.
Применяемые материалы:
Основное трикотажное полотно с начесом из хлопчатобумажной пряжи.
Состав 100% хлопок. Плотность ткани, не менее 240 г/м².
Отделочное трикотажное полотно из хлопчатобумажной пряжи (для манжет).
Обязательная сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 017/2011.
Белье (фуфайка, кальсоны/панталоны) должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 31405-2009, ГОСТ 31408-2009. 
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 017/2011.
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