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163.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СОТ
	Система охранного телевидения


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.40.33.111.  Поставка видеокамер системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка видеокамер системы охранного телевидения для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Цифровая камера видеонаблюдения, стационарная
	4BBNR-27135-UTYH
	"БСП Глобал"
	шт.
	274

	2. 
	Цифровая камера видеонаблюдения, купольная
	4BDNR-27135-UTYH
	"БСП Глобал"
	шт.
	125

	3. 
	Поворотная камера видеонаблюдения
	2BHNNR-47141-30-J
	"БСП Глобал"
	шт.
	65

	4. 
	Тепловизор биспектральный
	TPZS4BPB033-53159-F15
	"БСП Глобал"
	шт.
	14

	5. 
	Монтажная коробка
	JB
	"БСП Глобал"
	шт.
	274

	6. 
	Коробка монтажная для PTZ-камеры
	BR/0299
	"БСП Глобал"
	шт.
	65

	7. 
	Кронштейн на столб для монтажа bullet-камер
	BR/0201
	"БСП Глобал"
	шт.
	118

	8. 
	Кронштейн на столб для PTZ-камеры
	BR/0391
	"БСП Глобал"
	шт.
	26

	9. 
	Кронштейн настенный
	BR/0244
	"БСП Глобал"
	шт.
	85

	10. 
	Кронштейн настенный
	BR/0323
	"БСП Глобал"
	шт.
	40


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 (шестидесяти)

календарных дней 

с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-10 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка видеокамер системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Цифровая камера видеонаблюдения, стационарная
	
	-

	
	Марка, артикул
	4BBNR-27135-UTYH
	
	

	
	Матрица:
	1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки
	
	

	
	Исходный формат разрешения матрицы:
	16:9
	
	

	
	Фокусное расстояние
	Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3
	
	

	
	Углы обзора
	Горизонтальный: 104.4° х 29.9°; Вертикальный: 56.1° х 17.7°; Диагональный: 124.2° х 34.6°
	
	

	
	Активные пиксели
	2608 (Г) х 1960 (В); 5,11 МП
	
	

	
	Общее количество пикселей сенсора
	2704 (Г) х 2104 (В); 5,69 МП
	
	

	
	Сжатие видео:
	H.264 (BP, HP, MP) / H.265 / MJPG
	
	

	
	Переключение режима «День/ночь»:
	День/Ночь/По расписанию/По изображению/По датчику
	
	

	
	Ночное видение:
	управляемая ИК-подсветка до 60 м.
	
	

	
	Степень защиты корпуса:
	IP66
	
	

	
	Питание:
	12 В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25%  с грозозащитой
	
	

	
	Интерфейсы:
	Ethernet, Power In, Power Out, Audio In, Audio Out, Alarm In, Alarm Out, Hard Reset
	
	

	
	Условия эксплуатации:
	-45°С ~ +50°С. Относительная влажность до 90% (без конденсата)
	
	

	
	Габариты корпуса:
	277 x94x89.5 мм
	
	

	
	Локальное хранение  данных
	microSD до 128Гб
	
	

	
	Источник резервного питания
	Встроенный
	
	

	
	Датчик удара
	Программно-аппаратный детектор физического воздействия на основе акселерометра
	
	

	
	Фильтр высокочастотных радиопомех
	Есть
	
	

	1.2 
	Наименование
	Цифровая камера видеонаблюдения, купольная
	
	-

	
	Марка, артикул
	4BDNR-27135-UTYH
	
	

	
	Матрица:
	1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки
	
	

	
	Исходный формат разрешения матрицы:
	16:9
	
	

	
	Фокусное расстояние
	Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3
	
	

	
	Углы обзора
	Горизонтальный: 104.4° х 29.9°; Вертикальный: 56.1° х 17.7°; Диагональный: 124.2° х 34.6°
	
	

	
	Активные пиксели
	2608 (Г) х 1960 (В); 5,11 МП
	
	

	
	Общее количество пикселей сенсора
	2704 (Г) х 2104 (В); 5,69 МП
	
	

	
	Сжатие видео:
	H.264 (BP, HP, MP) / H.265 / MJPG
	
	

	
	Переключение режима «День/ночь»:
	День/Ночь/По расписанию/По изображению/По датчику
	
	

	
	Ночное видение:
	управляемая ИК-подсветка до 35 м.
	
	

	
	Степень защиты корпуса:
	IP66
	
	

	
	Питание:
	12 В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25%  с грозозащитой
	
	

	
	Интерфейсы:
	Ethernet, Power In, Power Out, Audio In, Hard Reset
	
	

	
	Условия эксплуатации:
	-45°С ~ +50°С. Относительная влажность до 90% (без конденсата)
	
	

	
	Габариты корпуса
	D164 х 119.8 мм
	
	

	
	Локальное хранение  данных
	microSD до 128Гб
	
	

	
	Источник резервного питания
	Встроенный
	
	

	
	Датчик удара
	Программно-аппаратный детектор физического воздействия на основе акселерометра
	
	

	
	Фильтр высокочастотных радиопомех
	Есть
	
	

	1.3 
	Наименование
	Поворотная камера видеонаблюдения
	
	-

	
	Марка, артикул
	2BHNNR-47141-30-J
	
	

	
	Матрица:
	1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки
	
	

	
	Разрешение
	2 МП
	
	

	
	Объектив
	4.7-141 мм, х30 оптический зум, f1.5 ~ 4.0
	
	

	
	Сжатие видео:
	H.264/H.265, BP/MP/HP; H.265 MP; MJPEG
	
	

	
	Максимальное разрешение:
	Основной поток - 1920 х 1080; 1280 х 720; Дополнительный поток - D1, 640х480, 320х240
	
	

	
	Диапазон вращения
	Поворот: 360° непрерывно; Наклон: - 90°~+15°
	
	

	
	Предустановленная скорость
	Поворот: 240°/с; Наклон: 160°/с
	
	

	
	Переключение режима «День/ночь»:
	День/Ночь/По расписанию/По изображению / По датчику
	
	

	
	Степень защиты корпуса:
	IP66 
	
	

	
	Питание:
	24В (AC), High PoE 30 Вт
	
	

	
	Интерфейсы:
	AC24V, RS485, RJ45, Audio 3.5мм In / Out, Alarm In / Out
	
	

	
	Рекомендуемая рабочая температура:
	-40°С ~ +60°С
	
	

	
	Габариты корпуса
	353 х Ø200 мм
	
	

	1.4 
	Наименование
	Тепловизор биспектральный
	
	_

	
	Марка, артикул
	TPZS4BPB033-53159-F15
	
	

	
	Тип детектора
	VOx -микроболометр на оксиде ванадия
	
	

	
	Разрешение сенсора
	640 x 512 (масштабирование до 1280×1024)
	
	

	
	Спектральный диапазон режима «День/ночь»
	8 ~ 14 мкм. Яркость, резкость, контрастность, отражение изображения, FFC, 2D/3D DNR 17 цветовых схем
	
	

	
	Тип линзы
	Фиксированная
	
	

	
	Управление фокусом
	Свободная фокусировка
	
	

	
	Фокусное расстояние
	15 мм
	
	

	
	Сенсор
	1/2.8" Sony CMOS
	
	

	
	Разрешение изображения
	2592 x 1520, 4 Мп
	
	

	
	Оптический зум
	30х
	
	

	
	Цифровой зум
	16х
	
	

	
	Диафрагма
	F1.6 ~ F4.3
	
	

	
	Минимальная

освещенность
	Цвет: 0.01 Лк при (F1.2, АРУ вкл.), Ч/Б: 0.01 Лк
	
	

	
	Диапазон поворота/наклона
	0° ~ 360° неограниченный/+90° ~ -90°
	
	

	
	Основной поток
	Тепловизионный: 1280×1024, 1280×720, 640×512 при 25/30 к/с Оптический: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 при 25/30 к/с
	
	

	
	Скорость передачи данных
	Тепловизионные: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 8 Мбит/с Доп. поток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с Оптические: Основной поток: 100 Кбит/с ~ 12 Мбит/с Доп. поток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с
	
	

	
	Протоколы
	IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x
	
	

	
	Сетевой интерфейс
	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 коннектор
	
	

	
	Электропитание
	DC 36 В, внешний БП в комплекте
	
	

	
	Рабочая температура
	-40°C ~ 60°C
	
	

	
	Степень защищенности
	IP66
	
	

	
	Габариты
	419 х 282 х 316 мм
	
	

	1.5 
	Наименование
	Монтажная коробка
	
	-

	
	Марка, артикул
	JB
	
	

	
	Способ монтажа
	Настенный/Потолочный
	
	

	
	Степень защиты IP
	IP66
	
	

	
	Материал корпуса
	Металл
	
	

	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	Для купольных камер
	Да
	
	

	
	Количество входов/выходов
	1/1
	
	

	1.6 
	Габариты:
	Ø147×59 мм
	
	

	1.7 
	Наименование
	Коробка монтажная для PTZ-камеры
	
	-

	
	Марка, артикул
	BR/0299
	
	

	
	Материал корпуса:  
	Алюминий
	
	

	
	Габариты: 
	141 × 201 × 52 мм
	
	

	1.8 
	Наименование
	Кронштейн на столб для монтажа bullet-камер
	
	-

	
	Марка, артикул
	BR/0201
	
	

	
	Материал корпуса
	Алюминий
	
	

	
	Габариты
	180 × 126 × 43 мм
	
	

	1.9 
	Наименование
	Кронштейн на столб для PTZ-камеры
	
	-

	1.10 
	Марка, артикул
	BR/0391
	
	

	1.11 
	Материал корпуса
	Алюминий
	
	

	1.12 
	Габариты
	240*279*152.5 мм
	
	

	1.13 
	Наименование
	Кронштейн настенный
	
	-

	1.14 
	Марка, артикул
	BR/0244
	
	

	1.15 
	Материал корпуса: 
	Алюминий
	
	

	1.16 
	Габариты:
	138 × 160,5 × 69 мм
	
	

	1.17 
	Наименование
	Кронштейн настенный
	
	-

	1.18 
	Марка, артикул
	BR/0323
	
	

	1.19 
	Материал корпуса: 
	Алюминий
	
	

	1.20 
	Габариты:
	263 × 205 × Ø 172  мм
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	
1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.  Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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