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133.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СОТ
	Система охранного телевидения


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.40.33.110.  Поставка коммутаторов системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка видеокамер системы охранного телевидения для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Коммутатор, 8 портов 1 Гбит/с с PoE, 2 порта SFP 1 Гбит/с
	PSW+Box 8х2Pro
	"Форт-телеком"
	шт.
	120

	2. 
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км.
	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310
TBSF-15-3-12gSC-3i 1550"
	"Форт-телеком"
	шт.
	141

	3. 
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 10 км.
	TBSF13-10-12gSC-3i
TBSF15d-10-12gSC-3i
	"Форт-телеком"
	шт.
	1

	4. 
	Устройство грозозащиты для видеокамер
	SG-Cam
	"Форт-телеком"
	шт.
	14

	5. 
	Комплект крепления на столб
	ККС-2
	"Форт-телеком"
	шт.
	48


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 (сорока пяти)

календарных дней 

с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-5 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка видеокамер системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Коммутатор, 8 портов 1 Гбит/с с PoE, 2 порта SFP 1 Гбит/с
	
	-

	
	Марка, артикул
	PSW+Box 8х2Pro
	
	

	
	Тип
	управляемый коммутатор уровня L2
	
	

	
	Портов 10/100/1000 Base-T с PoE 802.3af/at/bt (до 60 Вт)
	8
	
	

	
	Бюджет мощности PoE
	240 Вт
	
	

	
	Оптических портов 1 Гбит/с SFP
	2
	
	

	
	Поддержка Auto-MDIX
	есть
	
	

	
	Пропускная способность
	20 Гбит/с
	
	

	
	Расстояние передачи 
	до 100 м
	
	

	
	Источник бесперебойного питания (UPS)
	нет
	
	

	
	Оптический кросс
	есть
	
	

	
	Температура эксплуатации 
	от -60 до +50°С
	
	

	
	Степень защиты от внешних воздействий
	IP66
	
	

	
	Масса
	не более 10 кг
	
	

	
	Габариты
	550х400х220 мм
	
	

	
	Класс ударопрочности
	IK10
	
	

	1.2 
	Наименование
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до

3 км.
	
	-

	
	Марка, артикул
	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310/
TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	
	

	
	Марка, артикул
	TBSF13-10-12gSC-3i/

TBSF15d-10-12gSC-3i
	
	

	
	Мультиплексирование WDM
	WDM
	
	

	
	Расстояние передачи данных данных до 3км
	до 3км
	
	

	
	Скорость передачи данных 1.25Gb/s
	1.25Gb/s
	
	

	
	Длина волны
	1310TX/1550RX; 1550TX/1310RX
	
	

	
	Вид волокна
	SMF
	
	

	
	Разъемы/волокно
	1xSC, SMF
	
	

	
	Полировка
	UPC
	
	

	
	Температура эксплуатации
	от -40 до +85 °C
	
	

	1.3 
	Наименование
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до

10 км.
	
	-

	
	Марка, артикул
	TBSF13-10-12gSC-3i/
TBSF15d-10-12gSC-3i
	
	

	
	Мультиплексирование WDM
	WDM
	
	

	
	Расстояние передачи данных данных до 3км
	до 3км
	
	

	
	Скорость передачи данных 1.25Gb/s
	1.25Gb/s
	
	

	
	Длина волны
	1310TX/1550RX; 1550TX/1310RX
	
	

	
	Вид волокна
	SMF
	
	

	
	Разъемы/волокно
	1xSC, SMF
	
	

	
	Полировка
	UPC
	
	

	
	Температура эксплуатации
	от -40 до +85 °C
	
	

	1.4 
	Наименование
	Устройство грозозащиты для видеокамер
	
	_

	
	Марка, артикул
	SG-Cam
	
	

	
	Защищаемых портов Ethernet
	1
	
	

	
	Поддержка PoE/PoE+
	есть
	
	

	
	Скорость портов
	10/100/1000 Мбит/с
	
	

	
	Защищаемых линий 230В
	нет
	
	

	
	Габаритные размеры
	190х120х90 мм
	
	

	
	Степень защиты
	IP67
	
	

	
	Температура эксплуатации
	от -55°С до +70°С
	
	

	1.5 
	Наименование
	Комплект крепления на столб
	
	-

	
	Марка, артикул
	ККС-2
	
	

	
	Листовая оцинкованная сталь толщиной
	2 мм
	
	

	
	Допустимая статическая нагрузка
	до 30 кг
	
	

	
	Диаметр круглых опор
	50-300 мм
	
	

	
	Размеры прямоугольных опор
	70-280 мм
	
	

	
	Масса
	1,2 кг
	
	

	
	Комплектация
	Профильная шина – 2 шт., кронштейн – 4 шт.; болт М8х25 – 4 шт.
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	
1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.  Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

