
11

[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc141696704]



[bookmark: _Toc137554584_Копия_1][bookmark: _Toc139856287_Копия_1][bookmark: _Toc141696704_Копия_1]

	





Технические требования на поставку МТР. 
[bookmark: _GoBack]Поставка полюсов масляных выключателей 10 кВ для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал»




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4
2.	Требования к продукции	5
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5
2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5
Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	5
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5
2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5
2.2.	Требования к качеству продукции	5
Таблица 3. Требования к продукции	5
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10.
4.	Приложения	10



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446145]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446146]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт






1.2. [bookmark: _Toc75446147][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Полюс выключателя масляного 10 кВ 
1.3 Цель использования закупаемой продукции
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1.3. [bookmark: _Toc75446153]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446154]Перечень закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446155]Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	
Тип,марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	Полюс масляного выключателя 6 кВ
	МГГ-10-2000 А
	шт
	3

	2. 
	Полюс масляного выключателя 6 кВ
	ВМГ-133-630 А
	шт
	3



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446157]Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54637937][bookmark: _Toc75446158][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743511]4

	
1.
	Полюс масляного выключателя 6 кВ
	С даты подписания договора
	Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора
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1.4. [bookmark: _Toc75446160][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446161]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Полюс масляного выключателя 10 кВ МГГ-10-2000 А 

	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	МГГ-10-2000 А
	10 кВ
	Указание характеристик
	-
	


	1.2
	Ток, А
	2000 А
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Ход подвижных контактов 
	290-300 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Ток термической стойкости
	45 кА
	Указание характеристик
	
	

	1.5
	Масса масла
	4 кг
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Требования к сроку гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-
	


	2.2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Габаритно- установочные и присоединительные размеры должны  соответствовать МГГ-10-2000 А
	Согласие с требованием
	-
	


	3.2
	Новый, ранее не используемый

	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	…
	
	
	
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Климатические условия эксплуатации, °С
	Температурный режим от -60 до + 45
	Указание характеристик
	-
	


	4.2
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK
	Не менее 9
	
Указание характеристик
	
	

	…
	
	
	
	
	

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63  Дзауджикауская ГЭС.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Условия транспортирования
	Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка ввода полюсов должна производиться в заводской упаковке. 

	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией 
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	В комплект поставки вводов должны входить:
	- полюс;
- упаковка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- упаковочный лист;
- комплектующие детали и запасные части в соответствии с разделом «Комплектность» Руководства по эксплуатации на соответствующий ввод.
Каждый ввод должен иметь табличку из материала, не подвергающегося коррозии, с указанием:
- товарного знака предприятия-изготовителя;
- обозначения основного конструкторского документа на ввод;
- типа ввода;
- массы ввода, в килограммах;
- заводского номера;
- даты выпуска;
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	
	
	
	
	



Наименование продукции (позиция №_2 Таблицы 1.2): Полюс масляного выключателя 10 кВ ВМГ-133-10-630

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	ВМГ-133- 10-630
	10 кВ
	Указание характеристик
	-
	


	1.2
	Ток, А
	630 А
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Номинальный ток отключения 
	20кА
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Время отключения
	0.1-0.3 с
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Требования к сроку гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-
	


	2.2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Габаритно- установочные и присоединительные размеры должны  соответствовать ВМГ-133-10-630 А
	Согласие с требованием
	-
	


	3.2
	Новый, ранее не используемый

	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	…
	
	
	
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Климатические условия эксплуатации, °С
	Температурный режим от -60 до + 45
	Указание характеристик
	-
	


	4.2
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK
	Не менее 9
	
Указание характеристик
	
	

	…
	
	
	
	
	

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63  Дзауджикауская ГЭС.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Условия транспортирования
	Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка ввода полюсов должна производиться в заводской упаковке. 

	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией 
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	В комплект поставки вводов должны входить:
	- полюс;
- упаковка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- упаковочный лист;
- комплектующие детали и запасные части в соответствии с разделом «Комплектность» Руководства по эксплуатации на соответствующий ввод.
Каждый ввод должен иметь табличку из материала, не подвергающегося коррозии, с указанием:
- товарного знака предприятия-изготовителя;
- обозначения основного конструкторского документа на ввод;
- типа ввода;
- массы ввода, в килограммах;
- заводского номера;
- даты выпуска;
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	
	
	
	
	



* Примечание:

6
1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446162]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 






