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Технические требования на выполнение работ
«ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	 - гидроэлектростанция

	НТД
	 - нормативно-техническая документация


[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ
Выполнение расчетов устойчивости грунтовых плотин №40 и №41 Волжской ГЭС с целью определения коэффициентов устойчивости низового откоса для следующих створов сооружений:
Грунтовая плотина № 40: на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00.
Грунтовая плотина № 41: на ПК18+00, ПК20+00 
Расчёты выполняются методом конечных элементов в плоской постановке для основного и особого сочетания нагрузок на основе уточнённых по результатам геодезической съемки профилей сооружений.
Для грунтовой плотины №42 выполняется расчет напряженно-деформированного состояния плотины методом конечных элементов в плоской постановке с учетом актуализированных данных инженерно-геологических изысканий и с учетом уточненного фактического профиля плотины.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
Напорные гидротехнические сооружения 1 класса филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», относящиеся в соответствии с Градостроительным Кодексом к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, расположенные в русле реки Волги.
Исполнитель выполняет следующие виды работ:
1.4.1. Изучение исходной документации по исследуемым сооружениям (проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий);
1.4.2. Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40;
1.4.3. Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41;
1.4.4. Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00;
1.4.5. Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00; 
1.4.6. Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00; 
1.4.7. Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00;
1.4.8. Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям.
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Земляная плотина №№40, 41, 42
	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а.
	Плотина земляная №40, русловая однородная намывная из мелкозернистых песков, длиной по гребню 1193 м перекрывает русло р. Волги между правым берегом и зданием ГЭС. Ширина по гребню – 70 м, ширина по подошве – 530 м, максимальная высота сооружения – 47,0 м
Плотина земляная № 41 пойменная однородная намывная из мелкозернистых песков. Расположена между водосливной плотиной и шлюзами, длиной 803 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 510,6 м. Максимальная высота плотины – 24,0 м.
Плотина земляная №42 пойменная однородная намывная из мелкозернистых песков. Расположена между шлюзами и левым берегом долины р. Волги, длиной 1253 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 695,6 м. Максимальная высота сооружения – 35,0 м.
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Изучение исходной документации по исследуемым сооружениям (проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий)
	усл. ед.
	1

	2
	Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40
	усл. ед.
	1

	3
	Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41
	усл. ед.
	1

	4
	Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00
	усл. ед.
	1

	5
	Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00
	усл. ед.
	1

	6
	Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00
	усл. ед.
	1

	7
	Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00
	усл. ед.
	1

	8
	Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям
	усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС
	С даты подписания договора
	не позднее 30.11.2026



4
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС.
Таблица 4. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование подрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	
	

	1.1.1. 
	Общие требования
	Сбор и изучение доступной проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий по грунтовым плотинам №№40,41,42
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	
	Формирование исходной информации для разработки расчётных моделей
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	
	Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	
	Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	
	Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	
	Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7. 
	
	Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8. 
	
	Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9. 
	
	Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	
	

	1.2.1. 
	Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы
	[bookmark: _Hlk237940253]Расчётные исследования грунтовых сооружений должны проводиться методом конечных элементов с использованием современных программных комплексов, таких как Plaxis, Midas, Slide и другие, которые позволяют эффективно решать задачи статического анализа, а также оценки устойчивости и напряженно-деформированного состояния сооружений. 
Для расчета устойчивости низовых откосов грунтовых плотин необходимо использовать плоские модели, которые учитывают основные аспекты геометрии и нагрузки, но при этом позволяют существенно сократить вычислительные ресурсы. Все расчёты должны проводиться с учётом актуальных стандартов и норм.
В расчетных схемах и моделях учитываются конструктивные изменения сооружения, внесенные в ходе строительства и эксплуатации, а также выявленные наблюдениями особенности работы, процессы и дефекты, влияющие на прочность и устойчивость сооружения и основания, реальные нагрузки и воздействия с учетом сейсмических нагрузок, физико-механические характеристики материалов.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.3. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Должен иметь собственные или привлекаемые кадровые ресурсы для исполнения договора
	Исполнитель должен иметь в своей структуре квалифицированных специалистов:
- способных создавать детализированные плоские модели для грунтовых сооружений, включая основания;
- имеющие опыт работы с современными программными продуктами для расчётов и анализа с применением метода конечных элементов, а также для решения комплексных инженерных задач по оценке устойчивости;
- обладающие опытом проведения расчётов устойчивости откосов грунтовых плотин с использованием плоских моделей, учитывая все особенности геометрии и нагрузки, заданные в техническом задании, а также расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовых сооружений и их оснований.
Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно:
Специалист с высшим образованием, имеющего ученую степень кандидата или доктора наук со стажем работы не менее 10 лет по направлению «Гидротехническое строительство» - не менее 3-х человек. 
Примечание: 
В подтверждение соответствия данному требованию в составе технико-коммерческого предложения должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию:
-копии дипломов о высшем техническом образовании;
- копии удостоверений о присвоении ученой степени по направлению «Гидротехническое строительство» 
	Предоставить справку о кадровых ресурсах с копиями дипломов специалистов, копиями удостоверений о присвоении ученой степени
	
	

	1.3.2. 
	Требованиям к опыту выполнения работ
	Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2022 – 2026 гг. по выполнению расчётных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее чем на 780 000,00 руб. без НДС (40 % от НМЦ), по выполнению расчетных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1. 
Примечание:
В подтверждение соответствия данному требованию в составе технико-коммерческого предложения должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по выполнению расчетных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
- копии договоров, подписанных с обеих сторон;
 - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
	Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ)
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Научно-технический отчет по результатам выполненных расчетных исследований.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Отчетная документация
	Научно-технический отчет предоставляется в электронном редактируемом виде, записанный на USB-флэш-накопитель (математические модели в среде разработки, отчётные документы в форматах *.DWG - AutoCad, *.VSD - Visio, *.DOC - Word, *.XLS - Excel), в не редактируемом виде с подписями в формате *PDF и на бумажном носителе (2 экз.).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Общие требования
	· СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
· СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
· СП 23.13330.2018. «Основания гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.
· Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

[bookmark: _Hlk67315138]3.1. В итоговую цену коммерческого предложения включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.

