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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 28.22.19. Поставка траверсы для ремонта строительных конструкций щитового отделения верхнего бьефа Саратовской ГЭС.

1.2. Цель использования закупаемой продукции
1.2.1. Поставка траверсы для ремонта строительных конструкций щитового отделения верхнего бьефа Саратовской ГЭС необходима для выполнения работ по реконструкции пешеходной дорожки на отм +34.000 по Лоту №0140-ТПИР ОБСЛ-2026-СарГЭС - «ОКПД2 42.91.20.190 Реконструкция мостиков обслуживания верхнего бьефа для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	5
	6

	1.
	Траверса для ремонта строительных конструкций щитового отделения верхнего бьефа Саратовской ГЭС
	МК-2978.00
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Траверса для ремонта строительных конструкций щитового отделения верхнего бьефа Саратовской ГЭС
	С даты подписания договора сторонами
	Не позднее 70 календарных дней с даты подписания договора












1

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.
	Общая масса Траверсы для ремонта строительных конструкций, не более, т
	3
	
	

	1.2.
	Грузоподъемность, не менее,т
	17
	
	

	1.3.
	Габаритные размеры, комплектация
	В соответствии с эскизом №МК-2978.00
	
	

	1.4.
	Материал
	Сталь 09Г2С
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	
	

	2.1.
	Соответствие стандартам
	1. Федеральные нормы и правила (ФНП) в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года №461, с изменениями на 22 января 2024 года).
2. ГОСТ 33715-2025 «Машины грузоподъемные. Грузозахватные приспособления. Безопасная эксплуатация. Общие требования».
3. ГОСТ 34016-2022 Машины грузоподъемные. Грузозахватные приспособления. Требования безопасности.
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалу
	
	

	3.1.
	Разработка рабочих деталировочных чертежей марки КМД
	Отступления от эскиза №МК-2978.00 должны быть согласованы с Покупателем. 
По результатам проверочного расчёта разработать и согласовать с Покупателем конструкторскую документацию. 
Возможно предоставление Покупателем архива 3D моделей в формате Компас 3D (или .stl).
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Маркировка
	На поверхности конструкции Траверсы указать: Рег.номер________,
Грузоподъемность_______,
Дату испытаний________.
Отв. _______________.            
Маркировать надписи эмалью ПФ-115 (цвет белый), на видном месте.
	
	

	4.2.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, территория Саратовской ГЭС
	
	

	4.3.
	Время поставки продукции
	В рабочие дни: с понедельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу не позднее 12-00 (по местному времени).
	
	

	4.4.
	Информация о транспорте
	Для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	

	4.5.
	Провести заводские испытания нагрузкой на 25% превышающей номинальную грузоподъемность, в течение 10 мин
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	5.1.
	Срок гарантии 
	Не менее 24 месяца с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, на русском языке, оформленные надлежащим образом:
- паспорт на Траверсу; 
- документ о качестве металлических конструкций Траверсы с приложением сертификатов качества материалов, металлопроката, крепежных элементов;
- эксплуатационную документацию;
- программу испытаний;
- декларация о соответствии ТР ТС 010/2011;
- иные документы в соответствии с п.3.3. Договора.
	
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	7.1.
	Соответствие стандартам
	РД 36-62-00 Оборудование грузоподъемное.
Общие технические требования.
	
	

	8.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	8.1.
	Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и за счет собственных средств. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	

	9.
	Прочие требования к продукции
	
	

	9.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	9.2
	Поставка продукции выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных изделий, расходных материалов и изделий
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.  Приложение
1. Эскиз траверсы для ремонта строительных конструкций щитового отделения верхнего бьефа Саратовской ГЭС №МК-2978.00. 
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