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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 25.11.23.140. Поставка переставной подмости в паз затвора для нужд Саратовского филиала

1.2. Цель использования закупаемой продукции
1.2.1. Поставка переставной подмости в паз затвора необходима для выполнения работ по реконструкции строительных конструкций мостиков обслуживания на отм. +34.000 по Лоту №0140-ТПИР ОБСЛ-2026-СарГЭС - «ОКПД2 42.91.20.190 Реконструкция мостиков обслуживания верхнего бьефа для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Переставная подмость в паз затвора
	ИВР-2982.00
	комплект
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Переставная подмость в паз затвора
	С даты подписания договора сторонами
	Не позднее 70 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.
	Общая масса переставной подмости в паз затвора, не более, т
	3,2
	
	

	1.2.
	Допустимая максимальная рабочая нагрузка, не менее,
т на 1м2
	0,2
	
	

	1.3.
	Габаритные размеры, комплектация
	В соответствии с эскизом №ИВР-2982.00
	
	

	1.4.
	Материал
	Ст.3, Ст.20
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	
	

	2.1.
	Общие требования безопасности
	Конструкция должна обеспечивать безопасность эксплуатации, включая защиту от перегрузок, динамических нагрузок и других рисков, связанных с работой на высоте. 
	
	

	2.2.
	Требования к окраске
	Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.-2015
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалу
	
	

	3.1.
	Разработка рабочих деталировочных чертежей марки КМД
	Отступления от эскиза № ИВР-2982.00 должны быть согласованы с Покупателем.
По результатам проверочного расчёта разработать и согласовать с Покупателем конструкторскую документацию. 
Возможно предоставление Покупателем архива 3D моделей в формате Компас 3D (или .stl).
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Маркировка
	Переставная подмость в паз затвора подмость должна иметь четкую, читаемую и несмываемую маркировку на русском языке.
Маркировка включает следующее:
а) наименование производителя, наименование поставщика либо торговое наименование;
б) модель и тип/идентификацию;
в) номер изделия или партии;
г) дату изготовления.
Маркировка элементов средств подмащивания, предназначенных для установки анкерных устройств, либо для присоединения анкерного соединительного элемента, должна содержать тип анкерного устройства, предназначенного для установки (присоединения). Маркировка наносится возле места крепления. Также тип анкерного
устройства и место его установки должны быть указаны в инструкции изготовителя.
Символы маркировок должны быть хорошо читаемыми и однозначно понимаемые.
	
	

	4.2.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, территория Саратовской ГЭС
	
	

	4.3.
	Время поставки продукции
	В рабочие дни: с понедельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу не позднее 12-00 (по местному времени).
	
	

	4.4.
	Информация о транспорте
	Для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	

	4.5.
	После изготовления Переставная подмость в паз затвора должна подвергаться приёмо-сдаточным испытаниям. Проверяется соответствие элементов конструкторской документации, качество сварных швов (до окраски), качество лакокрасочных покрытий, маркировка, комплектность и упаковка.
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	5.1.
	Срок гарантии 
	Не менее 24 месяца с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, на русском языке, оформленные надлежащим образом:
- паспорт на Переставную подмость в паз затвора; 
- документ о качестве металлических конструкций Переставнаой подмости в паз затвора с приложением сертификатов качества материалов, металлопроката, крепежных элементов;
- эксплуатационную документацию;
- программу испытаний;
- иные документы в соответствии с п.3.3. Договора.
	
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	7.1.
	Соответствие стандартам
	ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания.
Общие технические условия».
ГОСТ Р 58755-2019 «Подмости передвижные
Сборно-разборные.  Технические условия».
	
	

	8.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	8.1.
	Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и за счет собственных средств. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	

	9.
	Прочие требования к продукции
	
	

	9.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	9.2
	Поставка продукции выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных изделий, расходных материалов и изделий
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложение
1. Эскиз Переставной подмости в паз затвора №ИВР-2982.00. 
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