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[bookmark: __RefHeading___1]Общие сведения
0. [bookmark: __RefHeading___2]Обозначения и сокращения
	ВТЭЦ-2
	Владивостокская ТЭЦ-2

	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	ГОСТ
	Государственные стандарты РФ

	СП
	Свод правил

	СанПиН
	Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы



0. [bookmark: __RefHeading___3]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.39 Выполнение работ по корректировке инженерно-геологических  изысканий в рамках разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию системы водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2.
0. [bookmark: __RefHeading___4]Цель выполнения работ 
Проведение комплекса инженерных изысканий:
- инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования;
в объеме, достаточном для разработки проектно-сметной документации по реконструкции системы водоотведения ВТЭЦ-2 по выпускам № 2-12 с целью сокращения их количества и обеспечения соответствия качества сбрасываемых сточных вод для сброса в водный объект, а также в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз. 
0. [bookmark: __RefHeading___5]Существующее положение
Структурное подразделение «Владивостокская ТЭЦ-2» АО «ДГК» (СП «ВТЭЦ-2 АО «ДГК») представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции — 537 МВт, тепловая мощность — 1063 Гкал/час. Тепловая схема станции выполнена с поперечными связями по основным потокам пара и воды. В качестве топлива используется природный газ сахалинских месторождений. 
На территории производственно-технологического комплекса СП ВТЭЦ-2 четыре раздельных системы канализации:
· производственная (дренажная система турбинного цеха);
· производственно-дождевая (сливы от мойки оборудования участка тяжелой механизации и мазутного хозяйства) и дождевая (сливы от топливно-транспортного цеха);
· Дождевая (сливы от АБК, химического цеха, гаража, ремонтно-строительного цеха ОРУ, ГЩУ, главного корпуса, электрического и ремонтных цехов;
· Хозяйственно-бытовая канализация.
Отвод производственных, бытовых сточных вод, поверхностного стока осуществляется 11-ью раздельными выпусками из них один выпуск (№ 6) – в бухту Промежуточная, десять выпусков (№№ 2-9, 11-12) в железобетонный канал реки Объяснения, проходящий по территории ВТЭЦ-2, один выпуск (№ 10)– на рельеф местности.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Владивостокская ТЭЦ-2
	Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47
	Система водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2
	


0. [bookmark: __RefHeading___6][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для проведения комплекса инженерных изысканий:
· Схема района работ с границами инженерно-геодезических изысканий.
0. [bookmark: __RefHeading___7]Иные требования и сведения общего характера
Исполнитель самостоятельно запрашивает выписки из каталогов исходных геодезических пунктов в Управлении Росреестра по Приморскому краю.
Исполнитель инженерных изысканий в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при прохождении государственной экологической экспертизы и государственной  экспертизы материалов инженерных изысканий до получения положительного заключения.
[bookmark: __RefHeading___8]Требования к продукции
0. [bookmark: __RefHeading___9]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования
· Градостроительный кодекс РФ;
· ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;
· ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
· ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
· ГОСТ 23278-2014. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости;
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований»;
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».
0. [bookmark: __RefHeading___10]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-экологические изыскания
· Градостроительный кодекс РФ;
· ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;
· ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14 февраля 2022 года); 
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
0. [bookmark: __RefHeading___11]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания
· Градостроительный кодекс РФ;
· ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;
· ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
0. [bookmark: __RefHeading___12]Требования к объемам и срокам выполнения работ
9. [bookmark: __RefHeading___13]Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования
	Условная единица
	1


9. [bookmark: __RefHeading___14]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования
	С даты подписания договора
	Сдача отчетных материалов не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора
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0. [bookmark: __RefHeading___15]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: ОКПД2 71.12.39 Выполнение работ по корректировке инженерно-геологических  изысканий в рамках разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию системы водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	Состав, методики, технологии и объемы работ определить в соответствии с требованиями
- СП 47.13330.2016,
- СП 11-105-97;
- СП 446.1325800.2019
и обосновать в программе изысканий и согласовать с проектной организацией.
В составе инженерно-геологических изысканий выполнить:
– 14 скважин для оценки геологических условий: скважины №1-14 глубиной 22 метра (см. Приложение. Схема инженерных сетей с расположением скважин.);
– сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет;
– рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения;
– проходка горных выработок;
– гидрогеологические исследования;
– лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
– камеральную обработку материалов изысканий.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	Инженерно-геологические изыскания должны включать следующие виды работ:
1. Подготовка и согласование с Генподрядчиком программы инженерно-геологических изысканий.
2. Рекогносцировочное обследование участка работ с описанием точек маршрутного обследования.
3. Сбор и анализ материалов локального мониторинга компонентов геологической среды.
4. Обследование грунтов, с получением физико-механических свойств грунтов, оценкой изменений инженерно-геологических условий при сокращении выпусков водоотведения, и рекомендациями по снижению негативного влияния на геологическую среду.
5. Гидрогеологические исследования участка в границах изыскательских работ, определение направления потока подземных вод и области их разгрузки, определение зон возможного подтопления территории с построением схемы зон подтопления. Оценка влияния проектируемых мероприятий на подземные воды.
6. Бурение инженерно-геологических и гидрогеологических скважин с ведением полевой документации, описанием литологического состава, отбором образцов на лабораторные испытания на физические, физико-механические и фильтрационные свойства согласно требованиям ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», замеров уровня грунтовых вод при наличии водоносных горизонтов, появившегося и установившегося, отбором проб воды из скважин на выполнение химического анализа воды.
7. При планировании инженерно-геологических скважин максимально использовать материалы изысканий прошлых лет с учетом срока их давности в соответствии с СП 47.13330.2016.
8. Изучение в плане и разрезе геологических границ и локальных неоднородностей, выявление и изучение опасных геологических процессов, оценка состава, состояния и свойств грунтов в массиве, их напряженно-деформированного состояния и их изменений, определение глубины залеганий подземных вод и их минерализации, глубины водоупоров, картирования гидрогеологических окон, обнаружение пустот под территорией строительства.
9. Номенклатура и объемы определений физических свойств грунтов и других лабораторных исследований назначаются согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97, приложение М.
10. По результатам инженерно-геологических изысканий выпустить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. В составе отчета необходимо дать прогноз развития инженерно-геологических и гидрогеологических, геофизических процессов на период реконструкции системы водоотведения и охране геологической среды.
11. Сопровождение прохождения отчетной документации по результатам инженерно-геологических изысканий в государственной экспертизе и иных надзорных органах, до получения положительного заключения.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Сопровождение всех необходимых согласований и экспертиз, включая экспертизу промышленной безопасности
	При выявлении замечаний к техническим отчетам по результатам инженерных изысканий, устранить замечания, вносить изменения и дополнения в технические отчеты.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	Применяемые способы бурения инженерно- геологических выработок должны соответствовать требованиям п.5.6.2 СП 446.1325800.2019. Грунтовая лаборатория должна иметь соответствующее свидетельство об аккредитации.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Требования устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ.
Организация, выполняющая инженерные изыскания, должна вести учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке.
	Согласие с требованием
	

	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Не требуется
	
	
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1.	Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2.	Субподрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	Состав технического отчета должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Срок представления отчета - в соответствии с календарным планом к договору.
Порядок представления - на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе (CD) в 1 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр.
Представить также исходные форматы материалов:
- графический материал –dwg;
- текстовый материал – doc, xls.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Не требуется
	
	
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приемки
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление документации
	ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям.
ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	· ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
· ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости;
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований».
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Ответственность и гарантии подрядчика
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Инженерно-геологические изыскания
	- Исполнитель инженерно-геологических изысканий в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение всех необходимых экспертиз и согласований до получения положительного заключения.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к оценке и прогнозу возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
	- В материалах инженерных изысканий представить прогноз изменений инженерно-геологических,  условий участка строительства проектируемых сооружений в период строительства и эксплуатации с детальностью необходимой и достаточной для разработки проектных решений в соответствии с СП 47.13330.2016. В случае выявления неблагоприятных природных и техногенных условий площадки строительства, разработать программу мониторинга неблагоприятных природных и техногенных процессов.
	Согласие с требованием
	-
	




