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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.144 Поставка оборудования для защиты каналов связи для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"


31301-ТПИР ОНМ-2026-ДРСК-ЮЯЭС


1. Общие сведения
Настоящее приложение определяет требования к составу поставляемого оборудования для модернизации защищенной сети передачи данных с использованием СКЗИ.

1.1. Обозначения и сокращения

	ТСПД
	Технологическая сеть передачи данных

	Компл.
	Комплект

	шт.
	Штуки

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	Ед.измер.
	Единица измерения

	Кол-во
	Количество

	СКЗИ
	Средства криптографической защиты информации

	ЗСПД
	Защищенная сеть передачи данных

	ПО
	Программное обеспечение

	ПО УКС
	Программное обеспечение управления криптографической сетью

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	ОС
	Операционная система

	ФСБ
	Федеральная служба безопасности России

	ФСТЭК
	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России



1.2.	Наименование закупаемой продукции

Оборудование связи для оснащения корпоративной и технологической сети передачи данных средствами защиты информации

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации к обеспечению безопасности информации при её обработке в информационных системах, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения конфиденциальной информации.
Назначением поставляемого оборудования является модернизация защищенной сети передачи данных для обеспечения конфиденциальности и защиты информации в инфраструктуре Заказчика в процессе ее обмена между пользователями.
Защищенная сеть передачи данных должна обеспечить защиту информации, хранящейся на рабочих станциях пользователей. Сеть должна быть масштабируема, с возможностью дальнейшего приобретения дополнительных лицензий и подключения дополнительных рабочих станций силами Заказчика при необходимости.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика[footnoteRef:2]1 [2: 1	 Указанные в таблице 1. настоящего ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в таблице № 3 настоящих технических требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.] 


	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	  1.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y
	шт.
	2

	  2.
	Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	шт.
	2

	  3.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y
	шт.
	4

	  4.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	шт.
	4

	  5.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y
	шт. 
	20

	  6.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R10. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	шт.
	20



2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	  1.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

	  2.
	Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

	  3.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

	  4.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

	  5.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

	  6.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R100. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.
	с даты подписания договора
	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.



2.3. Требования к качеству продукции для защиты каналов связи ТСПД

Таблица 4. Требования к продукции для защиты каналов связи ТСПД
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. 
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y  

	 1.1  
	Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	 1.2  
	Форм-фактор RACK высотой 1U (unit), предназначенный для монтажа в телекоммуникационной стойке (монтажном шкафу)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	 1.3   
	Объём жесткого диска, Гб
	Не менее 256
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.4   
	Количество блоков питания, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.5   
	Мощность блока питания, В.
	Не менее 250
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.6   
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт.
	Не менее 8
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.7   
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт.
	Не менее 4
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.8   
	Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с.
	Не менее 12000
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.9   
	Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с.
	Не менее 2500
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.10   
	Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с.
	Не менее 2500
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.11   
	Наличие портов ввода-вывода VGA, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.12   
	Наличие портов ввода-вывода USB, шт.
	Не менее 4
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.13   
	Наличие консольного порта с разъемом RJ45, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	 

	 1.14   
	Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям:
«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России)
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	     2. 
	Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.

	           2.1.   
	Количество подключаемых устройств под управлением ЦУС (топология звезда), шт.
	Не менее 350
	указать характеристики
	-//-
	

	            2.2.
	Количество подключаемых устройств под управлением ЦУС (топология full Mesh), шт.
	Не менее 200
	указать характеристики
	-//-
	 

	                 2.3.
	 Возможность -	аутентификации устройств комплекса
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	             2.4.
	Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	                  2.5.
	Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи
	Согласие с требованием
	-//-
	

	              2.6.
	Возможность централизованного управления сетью устройств комплекса
	Согласие с требованием
	-//-
	

	              2.7. 
	Возможность рассылки конфигурационной информации
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	             2.8. 
	Возможность -	хранения конфигураций устройств комплекса
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	            2.9. 
	Шифрование и имитозащита данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           2.10. 
	Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	            2.11. 
	Функция защиты внутренних сегментов от несанкционированного доступа извне
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	                 2.12.
	Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	            2.13.
	Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	           2.14. 
	Функция приоритизации трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	           2.15. 
	Функция классификации трафика, возможность определения не менее 32х профилей трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	           2.16. 
	Функция резервирования трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	            2.17.
	Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	            2.18.
	Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	

	            2.19.
	Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания
	
	
	

	            2.20.
	Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q)
	
	
	

	            2.21.
	Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol)
	
	
	

	            2.22.
	Поддержка технологии NAT (Network Address Translation)
	
	
	

	            2.23.
	Функция встроенного сервера IP-адресов
	
	
	

	            2.24.
	Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом 
	
	
	

	3.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y

	          3.1.
	Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           3.2.
	Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           3.3.
	Источник питания в комплекте поставки
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           3.4.
	Количество блоков питания, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	

	           3.5.
	Объем жесткого диска, Гб
	Не менее 64
	указать характеристики
	-//-
	

	           3.6.
	Номинальная мощность, Вт.
	Не менее 36
	указать характеристики
	-//-
	

	           3.7.
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт.
	Не менее 4
	указать характеристики
	-//-
	

	           3.8.
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.9.
	Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с.
	Не менее 1200
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.10.
	Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с.
	Не менее 350
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.11.
	Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с.
	Не менее 350
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.12.
	Наличие портов ввода-вывода VGA, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.13.
	Наличие COM-порта с разъемом RJ45, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.14.
	Наличие портов ввода-вывода USB, шт.
	Не менее 2
	указать характеристики
	-//-
	

	            3.15.
	Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям:
«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	   4.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.

	     4.1.
	Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2.
	Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.3.
	Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.4.
	Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.5.
	Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.6.
	Функция приоритизации трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.7.
	Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.8.
	Функция резервирования трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.9.
	Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.10.
	Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.11.
	Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.12.
	Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.13.
	Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.14.
	Поддержка технологии NAT (Network Address Translation)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.15.
	Функция встроенного сервера IP - адресов
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.16.
	Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y

	          5.1.
	Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           5.2.
	Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           5.3.
	Источник питания в комплекте поставки
	Согласие с требованием
	-//-
	

	           5.4.
	Количество блоков питания, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-

	           5.5.
	Объем жесткого диска, Гб
	Не менее 64
	указать характеристики
	-//-

	           5.6.
	Номинальная мощность, Вт.
	Не менее 36
	указать характеристики
	-//-

	           5.7.
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт.
	Не менее 4
	указать характеристики
	-//-

	           5.8.
	Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-

	            5.9.
	Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с.
	Не менее 1200
	указать характеристики
	-//-

	            5.10.
	Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с.
	Не менее 350
	указать характеристики
	-//-

	            5.11.
	Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с.
	Не менее 350
	указать характеристики
	-//-

	            5.12.
	Наличие портов ввода-вывода VGA, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-

	            5.13.
	Наличие COM-порта с разъемом RJ45, шт.
	Не менее 1
	указать характеристики
	-//-

	            5.14.
	Наличие портов ввода-вывода USB, шт.
	Не менее 2
	указать характеристики
	-//-

	           5.15.
	Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям:
«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	   6.
	Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R10. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3.

	     6.1.
	Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2.
	Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.3.
	Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.4.
	Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.5.
	Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.6.
	Функция приоритизации трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.7.
	Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.8.
	Функция резервирования трафика
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.9.
	Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.10.
	Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.11.
	Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.12.
	Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.13.
	Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.14.
	Поддержка технологии NAT (Network Address Translation)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.15.
	Функция встроенного сервера IP - адресов
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.16.
	Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.
	Требование к совместимости комплекта оборудования

	    7.1.
	Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга.
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	8. 
	Требования к безопасности

	8.1. 
	Безопасность низковольтного оборудования
	Комплект оборудования связи должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Согласие с требованием 
	Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011[footnoteRef:3]3 [3: 3	Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.] 

	 

	9. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки
 

	9.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).
Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	9.2. 
	Техническая поддержка
	Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД.
Техническая поддержка включает следующий набор услуг:
· Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания;
· Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни
· Консультирование по установке и использованию продукта;
· Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу;
· Доступ к пакетам обновлений продукта;
· Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения);
· Прием предложений по улучшению продукта.

	Согласие с требованием
	-//-
	 

	10.
	Требования к сроку выпуска продукции

	10.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Указать срок изготовления предлагаемой продукции
	-//-
	 

	11. 
	Требование к доставке

	11.1. 
	Место поставки Оборудования связи.
	678901, г. Алдан, ул. Мельниченко, д. 4
	Согласие с требованием
	-//-
	 




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
Специальные требования
Таблица 4. Перечень специальных требований

	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	
1.
	
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"

	
Для подтверждения указанному требованию Участник должен предоставить в составе заявки:
Лицензию ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).







