













Технические требования на 
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 25.99.29.190 Поставка дорожных знаков 
для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск

Лот № 








1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 25.99.29.190 Поставка дорожных знаков для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора № 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой»;

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Знак предупредительный «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)»
	шт.
	293

	2. 
	Знак предупредительный «Внимание! Охраняемая территория»
	шт.
	120

	3. 
	Знак предупредительный «Водитель! Предъяви транспортное средство к досмотру!»
	шт.
	3

	4. 
	Знак разграничительный «Граница поста №»
	шт.
	12

	5. 
	Знак дорожный 3.17.3 "Контроль", круглый, высокоинтенсивная пленка типа «Б», d=700мм, металл
	шт.
	3

	6. 
	Знак дорожный 3.24 "Ограничение максимальной скорости до 5км/час", круглый, высокоинтенсивная пленка типа «Б», d=700мм, металл
	шт.
	2

	7. 
	Знак дорожный 6.16 "Стоп-линия", металл
	шт.
	6

	8. 
	Знак дорожный 2.5 "Движение без остановки запрещено", высокоинтенсивная пленка типа «Б», d=700мм, металл
	шт.
	1

	9. 
	Стойка оцинкованная для дорожных знаков Ø76
	шт.
	9

	10. 
	Хомут оцинкованный D76-20-2,0 (Ширина 20 мм, толщина 2 мм)
	шт.
	26

	11. 
	Перфорированная лента прямая 25x0.8 оцинкованная
	м
	312


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Дорожные знаки
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.


[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1-4 Таблицы 1) ОКПД2 25.99.29.190 Поставка дорожных знаков для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г Хабаровск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1
	Знак предупредительный «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)»
	Формат
	прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм, с надписью черного цвета на желтом фоне и красной окантовкой шириной 10 мм.

	
	
	Материал
	основа из оцинкованной стали 1 мм, пленка светоотражающая

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
ГОСТ Р 52290-2024
Постановление правительства РФ №1046 от 03.08.2024

	
	
	Разметка отверстий
	Согласно приложения № 1

	2
	Знак предупредительный «Внимание! Охраняемая территория»
	Формат
	прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм, с надписью черного цвета на желтом фоне и красной окантовкой шириной 10 мм.

	
	
	Материал
	основа из оцинкованной стали 1 мм, пленка светоотражающая

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
ГОСТ Р 52290-2024
Постановление правительства РФ №1046 от 03.08.2024

	
	
	Разметка отверстий
	Согласно приложения № 1

	3
	Знак предупредительный «Водитель! Предъяви транспортное средство к досмотру!»
	Формат
	прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм, с надписью черного цвета на желтом фоне и красной окантовкой шириной 10 мм.

	
	
	Материал
	основа из оцинкованной стали 1 мм, пленка светоотражающая

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
ГОСТ Р 52290-2024
Постановление правительства РФ №1046 от 03.08.2024

	
	
	Разметка отверстий
	Согласно приложения № 1

	4
	Знак разграничительный «Граница поста №»
	Формат
	прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм, с надписью черного цвета на желтом фоне (без цифирного значения) и черной окантовкой шириной 10 мм. 

	
	
	Материал
	основа из оцинкованной стали 1 мм, пленка светоотражающая

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
ГОСТ Р 52290-2024
Постановление правительства РФ №1046 от 03.08.2024

	
	
	Разметка отверстий
	Согласно приложения № 1

	
	
	Дополнительно
	Комплект набора цифр от 1 до 10, для самостоятельной наклейки

	5
	Знак дорожный 3.17.3 "Контроль"
	Формат
	круглый знак с красным контуром и белым фоном, на котором чёрными буквами нанесены слова "STOP" и "КОНТРОЛЬ"  d=700мм, покрыт высокоинтенсивной пленкой типа «Б»

	
	
	Материал
	оцинкованный металл толщиной от 0,8 до 1 мм, с двойной отбортовкой

	
	
	Нормативная документация
	ГOCT P52290-2024,  ГOCT 32945-2014

	
	
	Элементы крепления
	Две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом либо сваркой или клепки

	6
	Знак дорожный 3.24 "Ограничение максимальной скорости до 5км/час"
	Формат
	Круглый знак с красной каймой и белым фоном, на котором черным цветом нанесена цифра «5», d=700мм, покрыт высокоинтенсивной пленкой типа «Б»

	
	
	Материал
	оцинкованный металл толщиной от 0,8 до 1 мм, с двойной отбортовкой

	
	
	Нормативная документация
	ГOCT P52290-2024,  ГOCT 32945-2014

	
	
	Элементы крепления
	Две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом либо сваркой или клепки

	7
	Знак дорожный 6.16 "Стоп-линия"
	Формат
	прямоугольник со сторонами 1050х350 мм, с надписью черного цвета на белом фоне и черной окантовкой шириной 10 мм.

	
	
	Материал
	оцинкованный металл толщиной от 0,8 до 1 мм, с двойной отбортовкой

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 52290-2024, ГOCT 32945-2014

	
	
	Элементы крепления
	Две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом либо сваркой или клепки

	8
	Знак дорожный 2.5 "Движение без остановки запрещено"
	Формат
	восьмиугольник красного цвета с белой каймой и надписью «STOP» белого цвета внутри, d=700мм, поквысокоинтенсивная пленка типа «Б»

	
	
	Материал
	оцинкованный металл толщиной от 0,8 до 1 мм, с двойной отбортовкой

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 52290-2024, ГOCT 32945-2014

	
	
	Элементы крепления
	Две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом либо сваркой или клепки

	9
	Стойка оцинкованная для дорожных знаков 
	Диаметр
	76мм

	
	
	Материал
	труба металлическая оцинкованная

	
	
	Толщина стенки
	от 3 до 3,5 мм

	
	
	Высота
	5м

	
	
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 52290-2024

	10
	Хомут оцинкованный 
	Диаметр
	76мм

	
	
	Ширина 
	20 мм

	
	
	толщина 
	2 мм

	
	
	Материал
	оцинкованная сталь

	11
	Перфорированная лента прямая оцинкованная
	Материал 
	оцинкованный металл

	
	
	Ширина 
	20 мм

	
	
	Толщина металла 
	0,8 мм

	
	
	Длина ленты в рулоне 
	 25 м

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4.

	4.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	4.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по эл. почте nigmatulinasv@rushydro.ru  не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1

	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.



Приложение:
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