
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
ОКПД 2 29.32.30 Поставка запасных частей для автогидроподъемника АГП-3813DH-B-LIFT-200HY для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан)


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Обозначения и сокращения
1.2 Наименование продукции: ОКПД 2 29.32.30 Поставка запасных частей для автогидроподъемника АГП-3813DH-B-LIFT-200HY для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан)

2. Требования к продукции
2.1. Цель использования закупаемой продукции: Поставка запасных частей для автогидроподъемника АГП-3813DH-B-LIFT-200HY для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан)
2.2 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.2.1 Перечень и объем закупаемой продукции согласно Приложению №1 к техническим требованиям

2.2.2 Требования к качеству продукции
Таблица 1 Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование 
параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам**
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)
	
	

	1.1.






	

Требования к новизне продукции 




	Все запасные части должны быть новыми*, ранее не использованными 

- Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не подвергалась ремонту, в том числе восстановлению, замене комплектующих частей, восстановлению потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требование к конструкции, изготовлению и материалам
	1. Запчасти не должны иметь сколов, вмятин, трещин, застарелой ржавчины и других повреждений, указывающих на проведение какого-либо ремонта; 
2. Запчасти должны быть окрашены в один слой в заводских условиях и не иметь следов повторного окрашивания.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования 
к году выпуска
	1.  Не ранее 2025 года
2.  Для запасных частей, снятых с производства год изготовления может быть ранее 2025 года, но остальные требования без изменений.
	 Указать год изготовления по каждой позиции в Приложении 1 к ТТ
	
	

	1.4.
	Требование к упаковке и транспортировке 
	Отдельные узлы и агрегаты должны иметь пломбировку и соответствующую упаковку заводов-изготовителей.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	

	2.1.
	Соответствие 
стандартам
	Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантии
	

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемые
 запчасти 
	Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1.
	Необходимое
наличие комплекта документов на этапе поставки
	Для отдельных деталей, узлов и агрегатов должны быть приложены копии паспортов изделия завода-изготовителя и другие сопроводительные документы в соответствии с нормами заводов изготовителей не позднее даты поступления продукции на склад грузополучателя. 

	Указать имеется/не имеется наличие соответствующих сопроводительных документов (копии паспортов, копии сертификатов соответствия и т.д.) по каждой позиции в Приложении № 1 к ТТ
	
	

	5.
	Требования к доставке, транспортировке и упаковке
	

	5.1.
	Способ поставки
	Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом.
	Указать способ доставки 
	
	

	5.2.
	Место поставки
	Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4
	Согласие с требованием
	
	


2.2.3 Требования к срокам поставки продукции:
Таблица № 2 Требования к срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	4

	1.
	Поставка запасных частей к специальной и тракторной технике для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан)
	В течение 30 дней с момента заключения договора поставки


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложения:
1. Перечень и объем закупаемой продукции.
2. Индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции.

Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Требование Заказчика*
	Предложение Участника

	
	Наименование, марка 
	Ед.
измер. 
	В соответствие каталожных номеров
	Кол-во.
	Наименование, марка 
	Наличие комплекта документов
	
Год выпуска
	Ед.
измер. 
	Кол-во.

	1. 
	Микровыключатель с роликовым штоком
	шт
	Pizzato Elettrica MK V12D15-T6 (либо эквивалент)
	2
	указать наименования продукции
	
	
	
	

	2. 
	Тензометрический датчик
	шт
	BPE TAN 7645089
(либо эквивалент)
	1
	указать наименования продукции
	
	
	
	




Приложение № 2 к Техническим требованиям

Таблица 4 Индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции

	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Позиция 1
	Микровыключатель с роликовым штоком
	

	1. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	1.1
	Актуатор
	С роликовым штоком
	

	1.2
	Контактный блок
	331НО+1НЗ переключающиеся
	

	1.3
	Корпус
	Полимерный
	

	1.4
	Максимальная степень защиты
	IP65 с клеммной крышкой
	

	1.5
	Механическая стойкость
	10 миллионов рабочих циклов
	

	1.6
	Принудительное открытие
	Присутствует 
	

	1.7
	Рабочая температура
	от -40 °C до +85°C
	

	1.8
	Рабочие напряжения при переменном токе
	250В/5А
	

	1.9
	Рабочие напряжения при постоянном токе
	24В/5А
	

	1.10
	Тип клемм
	Винты с самоподъемной пластиной
	

	1.11
	Тип срабатывания
	Прямое действие
	

	2
	Позиция 2
	Тензометрический датчик
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	1.1
	Номинальная нагрузка (НН)
	1000 DaN
	

	1.2
	Рабочий коэффициент передачи (РКП)
	2 мВ/В
	

	1.3
	Значение нуля
	± 1% от полной нагрузки
	

	1.4
	Повторяемость
	± 1% от полной нагрузки
	

	1.5
	Влияние температуры на нулевой балан
	0.008% от полной нагрузки/°C
	

	1.6
	Влияние температуры на выход
	0.008% от полной нагрузки/°C
	

	1.7
	Температурный диапазон с термокомпенсацией
	-10°C ... +40°C
	

	1.8
	Нелинейность
	± 1% от полной нагрузки
	

	1.9
	Безопасная перегрузка
	150% НН
	

	1.10
	Гистерезис
	± 1% от полной нагрузки
	

	1.11
	Предельная нагрузка
	300% НН
	

	1.12
	Номинальное входное напряжение
	0 - 15 В
	

	1.13
	Входное сопротивление
	350 Ом
	

	1.14
	Выходное сопротивление
	350 Ом
	

	1.15
	Сопротивление изоляции
	> 5 МОм при 15 В постоянного тока
	

	1.16
	Тип датчика
	Кольцевой
	

	1.17
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	

	1.18
	Максимальная степень защиты
	IP67
	

	1.19
	Максимальное кол-во механических циклов
	1 000 000
	

	1.20
	Наружный диаметр, мм
	118
	

	1.21
	Внутренний диаметр, мм
	62
	

	1.22
	Высота, мм не менее
	24
	

	1.23
	Диаметр отверстий под крепление, мм
	4.5
	

	1.24
	Диаметр расположения отверстий крепления , мм
	111
	



*  Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»
**Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции


