



















Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 25.11.10.000 Поставка вышки наблюдательной бронированной, для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское»
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1. [bookmark: _Toc230262083][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc157599445][bookmark: _Toc240878701]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc230262084][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc190676984][bookmark: _Toc240878702]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	КСБ
	- комплексная система безопасности

	АТЗ
	- антитеррористическая защищенность

	БВС
	- беспилотные воздушные средства

	ТЭК
	- топливно-энергетический комплекс

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское



1.2. [bookmark: _Toc230262085][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc157599446][bookmark: _Toc240878703]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.10.000 Поставка вышки наблюдательной бронированной, для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское (далее – Продукция).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc230262086][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc157599447][bookmark: _Toc240878704]Цель использования закупаемой продукции 
Повышение безопасности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», постановления Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и АТЗ объектов ТЭК», постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1691дсп. Наращивание мер противодействия совершению террористических воздействий посредством реализации угрозы нападения на объект с использованием БВС.
Продукция предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, с целью реализации планируемого к заключению договора подряда «ОКПД2 33.20.29.000 Монтаж, наладка бронированной наблюдательной вышки Загорской ГАЭС», заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc230262087][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc157599448][bookmark: _Toc240878705]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc230262088][bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc157599449][bookmark: _Toc240878706]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc230262089][bookmark: _Toc157599450][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc240878707]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc240878708]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вышка наблюдательная бронированная, тип ВНБР4.04.01
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc230262090][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc157599451][bookmark: _Toc240878709]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc240878710][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	ОКПД2 25.11.10.000 Поставка вышки наблюдательной бронированной, для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское
	С даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 20.12.2026



2.2. [bookmark: _Toc230262091][bookmark: _Toc240878711]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240878712]Таблица 3 Требования к продукции (Поз. 1 Таблицы 1): ОКПД2 25.11.10.000 Поставка вышки наблюдательной бронированной, для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Вышка наблюдательная бронированная - ВНБР4.04.01

	1.1. 
	Габаритные размеры вышки в сборе

	1.1.1. 
	Ширина 
	4800 мм

	1.1.2. 
	Длина
	4800 мм

	1.1.3. 
	Общая высота (вместе с громоотводом)
	8700 мм

	1.2. 
	Кабина защитная бронированная Класс защиты по пулестойкости Бр4 по ГОСТ Р 51112-97

	1.2.1. 
	Ширина 
	3000 мм

	1.2.2. 
	Длина
	3000 мм

	1.2.3. 
	Общая высота 
	2300 мм

	1.2.4. 
	Бронезащита стен, пола и двери
	Бр4 класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р51112-97.

	1.2.5. 
	Дверь 
	800х2000h мм, открывание правое, оборудована доводчиком, механическим замком 4 класса взломостойкости с задвижкой.

	1.2.6. 
	Окна поста 
	Все окна со стеклами тонированными пленкой (коэффициент пропускания видимого света не менее 40%.)

	1.2.7. 
	Электропитание 
	 220В, 50Гц.

	1.2.8. 
	Вентиляция – приточно-вытяжная 
	1 шт.

	1.2.9. 
	Электрообогреватель P=1 кВт
	2 шт.

	1.2.10. 
	Телефон
	1 шт.

	1.2.11. 
	Электрощиток с автоматами защиты и УЗО
	1 шт.

	1.2.12. 
	Светильник потолочный
	2 шт.

	1.2.13. 
	Огнетушитель 
	1 шт.

	1.2.14. 
	Розетки двойные
	3 шт.

	1.2.15. 
	Розетка одинарная
	1 шт.

	1.2.16. 
	Выключатель двойной
	2 шт.

	1.2.17. 
	Выключатель одинарный
	3 шт.

	1.2.18. 
	Датчик пожарный 
	1 шт.

	1.2.19. 
	Кнопка тревожной сигнализации 
	1 шт.

	1.2.20. 
	Кондиционер
	1 шт.

	1.2.21. 
	Кронштейн под кондиционер
	1 шт.

	1.2.22. 
	Сирена С-40
	1 шт.

	1.2.23. 
	Прожектор поворотный
	2 шт.

	1.2.24. 
	Прожектор светодиодный
	4 шт.

	1.2.25. 
	Отделка внутренняя
	утеплитель, панели СМЛО светлые тона, линолеум

	1.2.26. 
	Отделка наружная
	RAL 7004

	1.3. 
	Постамент состоящий из 1 части:

	1.3.1. 
	Высота
	2300 мм

	1.3.2. 
	Ширина 
	3000 мм 

	1.3.3. 
	Длина 
	3000 мм

	1.3.4. 
	Лестница
	2 шт.
(одна обеспечивает подъем на круговую площадку, вторая - подъем на смотровую площадку)

	1.4. 
	Громкоговоритель с дальностью действия 800 м.
	1 шт.

	1.5. 
	Площадка для крепления турели для 2-х пулеметов типа ДПМ спаренная с возможностью ведения кругового огня на крыше.
	1 к-т

	1.6. 
	Ограждение высотой 1,1 м, устанавливаемое по периметру крыши кабины защитной бронированной. (поставляется совместно с п. 1.2)
	1 шт.

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское, 141342, РФ, Московская обл., р.п. Богородское д.100.

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения

	2.4. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленной Продукции (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	3.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Одновременно с передачей Продукции Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
− сертификат качества в 1 (одном) экз.;
− накладная ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.;
− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат,
сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции.

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2. 
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя



