













Технические требования на 
ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК"

Лот № 








1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК"

1.2. Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора № 1510-125-2025 от 13.02.2025 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	шт.
	2

	2. 
	Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

	1.2 
	Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	
	




[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 3 Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.2 (Таблицы 3): ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК"

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	

Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	Тип
	Противотаранный автоматический шлагбаум (с вертикальным подъемом балки)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Производитель
	ООО «ПроминвестГРУПП»
	
	

	
	
	Ширина перекрываемого проезда
	6 м
	
	

	
	
	Угол подъема стрелы
	90°
	
	

	
	
	Высота балки от уровня дороги
	1000 ± 5 мм
	
	

	
	
	Время подъема/опускания балки
	7–8 сек
	
	

	
	
	Макс. энергия удара (20 т / 53 км/ч)
	1930 кДж
	
	

	
	
	Интенсивность работы
	90 циклов/час
	
	

	
	
	Температурный режим
	от -50°C до +60°C 
	
	

	
	
	Питание
	3-фазное, 380 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Мощность привода балки
	1,1 кВт
	
	

	
	
	Мощность привода замка
	0,12–0,25 кВт
	
	

	
	
	Мощность подогревателей
	2 × 250 Вт
	
	

	
	
	Монтаж
	на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	
	

	
	
	Вариант фундамента
	плитный
	
	

	
	
	Открытие при отсутствии электроэнергии
	да, вручную
	
	

	
	
	Дополнительное оборудование
	Выносной пульт управления с кабелем;
Датчики присутствия постороннего объекта – 1 комплект; 
Радиоуправление в комплекте с 3-мя брелоками;
Светофор односекционный двухпозиционный красный-зеленый – 2 шт. 
шкаф управления – 1 шт.,
кабель управления – 2 шт. по 30 м, 
проблесковый маячок – 1 шт.,
 электроподогрев – 1 комплект.
	
	

	1.1
	

Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	Тип
	Противотаранный автоматический шлагбаум (с вертикальным подъемом балки)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Производитель
	ООО «ПроминвестГРУПП»
	
	

	
	
	Ширина перекрываемого проезда
	4 м
	
	

	
	
	Угол подъема стрелы
	90°
	
	

	
	
	Высота балки от уровня дороги
	1000 ± 5 мм
	
	

	
	
	Время подъема/опускания балки
	7–8 сек
	
	

	
	
	Макс. энергия удара (20 т / 53 км/ч)
	1930 кДж
	
	

	
	
	Интенсивность работы
	90 циклов/час
	
	

	
	
	Температурный режим
	от -50°C до +60°C 
	
	

	
	
	Питание
	3-фазное, 380 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Мощность привода балки
	1,1 кВт
	
	

	
	
	Мощность привода замка
	0,12–0,25 кВт
	
	

	
	
	Мощность подогревателей
	2 × 250 Вт
	
	

	
	
	Монтаж
	на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента
	
	

	
	
	Вариант фундамента
	плитный
	
	

	
	
	Открытие при отсутствии электроэнергии
	да, вручную
	
	

	
	
	Дополнительное оборудование
	Выносной пульт управления с кабелем;
Датчики присутствия постороннего объекта – 1 комплект; 
Радиоуправление в комплекте с 3-мя брелоками;
Светофор односекционный двухпозиционный красный-зеленый – 2 шт. 
шкаф управления – 1 шт.,
кабель управления – 2 шт. по 30 м, 
проблесковый маячок – 1 шт.,
 электроподогрев – 1 комплект.
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. 8 983 275 04 88 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Сроки гарантии
	Не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292][bookmark: _GoBack]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
