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1. [bookmark: __RefHeading___Toc76041_4020964711][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc161908468]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76043_4020964711][bookmark: _Toc161908469][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
ССИТС
	Технические требования
Служба связи, информационных и технологических систем



1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции 
«ОКПД2 26.40.33  Поставка видеорегистраторов»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc76047_4020964711][bookmark: _Toc161908471][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Основной целью является, обеспечение видеорегистраторами рабочих мест персонала ГЭС.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc76049_4020964711][bookmark: _Toc161908472][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
В 2020 году на филиал ПАО «РусГидро» Камская ГЭС была закуплена система видео регистраторов для обеспечения средствами контроля и получения информационного обеспечения при расследовании причин аварий и несчастных случаев. На текущий момент данная система физически устарела, с оборудованием совместимы только оригинальные комплектующие производителя. В связи с вышеизложенным, по ряду позиций отсутствует возможность ремонта, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками. В связи с чем возникла необходимость закупить новую систему видеорегистраторов.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc76051_4020964711][bookmark: _Toc161908473][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc467435091][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk498576041]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
		1.5.1. Продукция поставляется одной партией.
	1.5.2. Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).

2. [bookmark: __RefHeading___Toc76053_4020964711][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc161908474]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76055_4020964711][bookmark: _Toc161908475]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76057_4020964711][bookmark: _Toc161908476]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Индивидуальный видеорегистратор
	шт.
	24

	2
	Терминал зарядки и загрузки данных
	шт.
	1

	3
	СПО для терминала и АРМ
	шт.
	1









2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc76059_4020964711][bookmark: _Toc161908477][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции.
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc467435101]
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Индивидуальный видеорегистратор
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	2
	Терминал зарядки и загрузки данных
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	3
	СПО для терминала и АРМ
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г



2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc76061_4020964711][bookmark: _Toc161908478][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc501251261_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc467435101_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc5012512611][bookmark: _Toc4674351011][bookmark: _Toc501251261_Копия_1][bookmark: _Toc467435101_Копия_1]Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc125458484]	Таблица 2.2.1. Наименование продукции (позиция №:1 Таблицы 1.1): Индивидуальный видеорегистратор

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технические характеристики:
	Индивидуальный видеорегистратор с характеристиками не хуже:
 1.1. Встроенная память несъемная: не менее 64ГБ;
 1.2. Время работы без записи видео, в включенном состоянии: не менее 24 часов;
 1.3. Светочувствительность: не менее 0.1 Люкс;
 1.4. Поддержка режимов видеозаписи:2688-1512, 30 пикс., к/с 2560х1440, 30 пикс., к/с 2560х1080, 30 пикс., к/с 1920x1080, 30 пикс., к/с 848х480, 1 пикс., к/с 848х480, 60 пикс., к/с;
 1.5. Стандарт видеоизображения: NTSC/PAL;
 1.6. Функция кодирования/декодирования видеофайлов, для просмотра/удаления/редактирования: наличие Видеокодек: H.265 Формат записи: AVI, MP4
 1.7. Наличие разъема USB: да;
 1.8. Устойчивость к климатическим условиям: ресурс батареи при разных температурных режимах: 8 часов или более (0т -30 до +30);
 1.9. Наличие встроенного модуля ГЛОНАСС: да;
 1.10. Наличие встроенного фонаря: да;
 1.11. Масса: не более 250 г;
 1.12. Размер: не более 100х80х40 мм;
 1.13. Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления;
 1.14. Угол обзора: не менее 110 градусов;
1.15. Наличие Функции наложения даты и времени, координат на видео и фото: наличие;
 1.16. Исполнение во влагозащитном, ударопрочном корпусе с защитой не менееIP65: да;
 1.17. Наличие датчика движения: да;
	Согласие с требованием
	-

	2
	Дополнительные возможности, комплектация:
	 2.1. Возможность подключения к мультимедийному терминалу посредством док станции с магнитными разъемами;
 2.2. Защита от электромагнитного поля.;
 2.3. Конструкция: носимая с крепежными элементами Прищепкой или другим креплением, не затрудняющим движение человека.;
 2.4. Совместимость с мультимедийными терминалами хранения данных и выгрузки информации;
 2.5. Наличие Функции вкл./выкл. автоматической записи видео при включении видеорегистратора: да;
 2.6. Наличие Функции Голосовые подсказки на русском языке (начало записи, конец записи, батарея разряжена, карта памяти переполнена): да;
 2.7. Наличие кнопки Блокировка управления регистратора: ВКЛ/ВЫКЛ, Видеозапись, ИК-подсветка: да;
	Согласие с требованием
	-

	3
	Регистрация событий в ночное время суток и при недостаточной освещенности до десяти метров, с помощью внутренней подсветки;
	Да
	Согласие с требованием
	-

	4
	Отсутствие возможности удаления архива из памяти регистратора;
	Да
	Согласие с требованием
	-

	5
	Комплектация:
	 5.1. Видеорегистратор должен комплектоваться адаптером питания;
 5.2. USB кабель;
 5.3. Док-станция;
 5.4. Паспорт/Инструкция;
 5.5. Электронный носитель со стандартным          лицензионным программным обеспечением и инструкцией, (возможно в электронном варианте);
5.6. Гарантийный талон.
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	6.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	6.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	6.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	6.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	7.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	8.1
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-








Таблица 2.2.2. Наименование продукции (позиция №: 2 Таблицы 1.1): Терминал зарядки и загрузки данных

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Технические характеристики:
	Терминал зарядки и загрузки данных с характеристиками не хуже:
 1.1. Количество портов для беспроводного подключения видеорегистраторов: не менее 8;
 1.2. Скорость определения регистратора при подключении к терминалу и отображения в СПО не более 5 секунд;
 1.3. Емкость встроенных дисков хранения данных терминала не менее 4ТБ;
 1.4. Встроенный Интерфейс: не менее 4 порта USB;
 1.5. Интерфейс LAN (не мене: Fast Ethernet, 100Мбит/с (разъем Rj45);
 1.6. Кнопка включение и выключения терминала с индикацией;
 1.7. Индикация заряда и переноса данных;
 1.8. Центральный процессор: не менее 6 ядер, не менее 2.3 ГГц;
 1.9. Оперативная память не менее 16Гб;
 1.10. Наличие индикатора заряда батареи, всех подключенных регистраторов: да;
 1.11. Наличие персонального номера видеорегистратора: да;
	Согласие с требованием
	-

	2
	Автоматическое определение регистратора при его подключении к терминалу
	Да
	Согласие с требованием
	-

	3
	Требования к конструкции терминала
	Надежное крепление гнезд для регистраторов, отсутствие вертикального люфта гнезда при вставке регистратора, допустимый люфт при максимальном усилии до 15 кг на гнездо – не более 1 мм;
	Согласие с требованием
	-

	4
	Требование к посадке регистратора в гнездо терминала
	Люфты регистратора в гнезде не должны приводить к потере контакта регистратора с терминалом;
	
	

	5
	Электронные компоненты терминала должны быть защищены от воздействия электростатических разрядов
	Да
	
	

	6
	Дополнительные возможности и комплектация:
	 6.1. Возможность зарядки видеорегистраторов;
 6.2. Возможность установки времени хранения аудио-видео архивов;
 6.3. Наличие функции разделения прав на администратора и пользователя: да;
 6.4. Автоматическое форматирование памяти регистратора после копирования данных на терминал.;
 6.5. Сбор данных из хранилища;
 6.6. Автоматическое удаление старых файлов при заполнении диска.;
 6.7. Наличие журнала событий;
 6.8. Возможность сортировки медиа информации по номеру регистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению;
 6.9. Наличие функции выдачи и регистрации устройства за определенным пользователем; да;
	
	

	7
	Комплектация:
	 7.1. Терминал;
 7.2. Руководство по эксплуатации и клиентское ПО на электронном носителе;
 7.3. Паспорт;
 7.4. Лицензия СПО;
 7.5. Предустановленная операционная система АльтерОС не ниже 9.6.
	
	

	8
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	8.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	8.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	8.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	8.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	9.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	9.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	10.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	10.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	11
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	11.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	11.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	11.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-





Таблица 2.2.3. Наименование продукции (позиция №: 3 Таблицы 1.1):  СПО для терминала и АРМ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Характеристики:
	СПО для терминала и АРМ с характеристиками не хуже:
СПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
	Согласие с требованием
	-

	2
	СПО должно работать на операционной системе
 АльтерОС 9.6.
	Да
	Согласие с требованием
	-

	3
	Функциональные возможности СПО
	 3.1. Возможность настройки прав доступа пользователя к параметрам (копирование файлов, просмотр файлов, удаление файлов, добавление, удаление пользователя, настройка СПО, настройка регистратора, просмотр журнала событий);
 3.2. Возможность разграничения прав доступа к функционалу программы:
 3.2.1. пользователь с уровнем доступа «Администратор» имеет полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию видеорегистраторов;
 3.2.2. Пользователь «Администратор» и «Администратор подразделения» создает и удаляет пользователей устанавливает условия авторизации пользователей, настраивает параметры архива;
 3.2.3. Пользователь «Аналитик» и «Аналитик подразделения» имеют доступ к аудио-видео архиву. Как с самого терминала/арма, так и удаленно с любого рабочего места Общества.
 3.2.4. Пользователь «Оператор» имеет доступ к выдаче видеорегистраторов сотрудникам;
 3.2.5. Пользователь «Сотрудник» имеет возможность получать видеорегистраторы для проведения аудио-видео съемки;
 3.3. Один пользователь СПО может совмещать две или более ролей кроме административных;
3.4. Индивидуальная идентификация аудио-видео регистратора для каждого пользователя          подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям;
 3.5. Автоматическая привязка-идентификация аудио-видео файлов к пользователю с сохранением информации в базе данных;
 3.6. Функция одновременного просмотра видео-отрезка и отслеживание его на карте по ГЛОНАСС офлайн, функция делить видео на новые фрагменты;
 3.7. Возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок (тэгов), характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны;
 3.8. Просмотр (вывод) информации об объеме хранилища диска, индикаторе заряда батареи, всех подключенных регистраторов, а также персональный номер регистратора и фотокарту владельца в головной интерфейс СПО;
 3.9. Журнал событий для отслеживания истории работы, а также архив всех событий;
 3.10. Функция отображения в СПО извлеченных видеорегистраторов;
 3.11. Сортировка медиаинформации по номеру видеорегистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению, терминалу;
 3.12. Настройка параметров видеорегистратора (разрешение видео, длина видео, качество видео, громкость, разрешение фото, инфракрасный свет, сигнал записи, время и дата);
 3.13. Автоматическая синхронизация времени видеорегистратора с временем на терминале;
 3.14. Автоматическое копирование информации из          встроенной памяти аудио-видеорегистратора на терминал или ПК;
 3.15. Автоматическое копирование информации из локального хранилища Терминала и АРМа на удаленный сервер СВ через ПСПД;
 3.16. Желательно, наличие функция остановки видеозаписи только после подключения видеорегистратора к СПО Терминала;
 3.17. Удаленное подключение к СПО Терминала и АРМа по локальной сети через СВ.
 3.18. Функция фото и видеоотчета оператора терминала в журнале событий;
 3.19. Желательно удаленное управление СПО терминала и АРМа по локальной сети через СВ
 3.20. Функция сервера приложений, синхронизирующий информацию с нескольких терминалов одновременного, должен быть установлен на СВ и предоставлен в виде дистрибутива;
 3.21. Наличие возможности автоматического обновления программное обеспечение через меню СПО;
 3.22. Наличие возможности настройки наименования и номера подразделения, настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор;
	
Согласие с требованием
	-

	4
	Дополнительные функциональные возможности СПО
	 4.1. Наличие функции доступа к СПО посредством авторизации пользователя АРМа;
 4.2. Возможность индивидуальной идентификации для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям через Терминал;
  4.3. Автоматическая привязка-идентификации аудио-         видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных СВ, терминала и АРМа;
 4.4. Автоматическая идентификация аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных ПСП и СВ;
 4.5. Возможность перемотки при воспроизведении архива в АРМ-И и АРМ-О по времени и по координате;
 4.6. Возможность формирования Стоп-кадра с записанного видео файла в общую систему баз данным ПСП и СВ;
 4.7. Возможность формирование отчета, включающего сформированные Стоп-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на АРМе, терминале, СВ;
 4.8. Использование многоуровневой иерархической структуры записи и хранения данных в СВ;
 4.9. Ведение журнала событий с записью истории использования камеры Автоматическое уведомление об остатке места на жестком диске терминала;
 4.10. СПО центрального сервера должно иметь возможность формирования множества учетных записей операторов обработки информации (права аналитик) с назначением им персональных прав (по территориальному признаку в соответствии со структурой          организации; чтение/удаление/корректировка; добавление/удаление пользователей; управление сетевыми элементами (станциями);
 4.11. Наличие функции указания в названии аудио/видео файлов индекса территориальной привязки и абонента.
	Согласие с требованием
	-

	5
	СВ должна быть разработана в виде масштабируемой отказоустойчивой системы распределённой обработки.
	Да
	
	-

	6
	Аппаратно-программный комплекс СВ должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев.
	Да
	
	

	7
	СПО должны быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о возникновении аварийной ситуации.
	Да
	
	

	8
	Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет надежности общесистемного ПО и установленных на терминале, Сервера приложений на СВ.
	Да
	
	

	9
	Подсистемы СВ должны обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.
	 9.1. Интерфейсы подсистем должен быть типизированы, наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя. Цветовая палитра должна быть: спокойной для штатного режима работы, агрессивной при возникновении нештатных ситуаций;
 9.2. В части диалога с пользователем требуется использование ввода с помощью справочников во всех случаях, когда это возможно. При возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке;
 9.3. В части процедур ввода-вывода данных, возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах.
 9.4. Должна быть предусмотрена расширенная фильтрация результатов поиска информации;
 9.5. Должна быть предусмотрена возможность запоминания учетных данных пользователя, при авторизации.
	
	

	10
	Программное обеспечение на рабочих местах пользователей и администраторов СВ должно быть совместимым с установкой средств антивирусной защиты АО «Лаборатория Касперского».
	Да
	
	

	11
	Требования по разграничению доступа должны быть разработаны в виде матрицы разграничения прав.
	Да
	
	

	12
	Матрица должна раскрывать следующую информацию:
	 12.1. код ответственности: управление, использование, наблюдение;
 12.2. наименование объекта СВ, на который накладываются ограничения;
 12.3. роль сотрудника/единица организационной структуры, для которых накладываются ограничения.
	
	

	13
	Аутентификация пользователей системы выполняется с помощью регистрационного имени пользователя и многоразового пароля.
	Да
	
	

	14
	При установке ПО для СВ все поля ввода и вывода, для которых возможно использование классификаторов, должны быть реализованы с использованием классификаторов;
	Да
	
	

	15
	Эксплуатационные документы СВ должны иметь унифицированное содержание и стили оформления.
	Да
	
	

	16
	Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная РСУБД PostgreSQL или эквивалент;
	Да
	
	

	17
	СВ должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.
	Да
	
	

	18
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	18.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	18.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	18.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	18.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	19
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	19.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	20
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	20.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	20.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	20.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-







¹ В позициях предусматривающих эквивалент, указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, участник указывает конкретные наименования (тип/марку) продукции в Приложении 1 к Письму о подаче оферты «Коммерческое предложение» без указания «или эквивалент».
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Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


