Технические требования на 
ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Хабаровской ТЭЦ 

(Лот №)
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Хабаровской ТЭЦ (Далее — продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора:

- № 1510-125-2024 от 13.02.2025г. «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «УК Гидро ОГК» «Хабаровский»;

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2930x2400 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 5 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	86

	2
	Столб ограждения: профиль 70x90x3 мм, L=3000 мм, с фланцем (200x200x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	68

	3
	Столб ограждения: профиль 70x90x3 мм, L=5000 мм, с фланцем (200x200x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	88

	4
	Столб ограждения: профиль 80x80x2 мм, L=2200 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	628

	5
	Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2130x3000 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	637

	6
	Пластиковая заглушка 70х90 (Цвет: Черный RAL 9005)
	шт.
	156

	7
	Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005)
	шт.
	628

	8
	Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	компл.
	226

	9
	Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	компл.
	1 675

	10
	СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.)
	шт.
	222

	11
	Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м) (рабочая длина бухты 400 м)
	шт.
	4

	12
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м)
	шт.
	23

	13
	Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба M6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.)
	компл
	427

	14
	Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x3000) мм, габариты (500x3024) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 21 (Исполнение: стандарт)
	шт.
	165

	15
	Ворота распашные серии PROM-UM со встроенной калиткой: HxW 3000x5000 (оси столбов 5100, профиль 100х100х4 мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, под бетонирование встроенная калитка PGS3000-1 (Анти.корр защита: горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт, калитка в правой створке (вид с охраняемой территории); Цвет Синий RAL 5005)
	шт.
	1

	16
	I-образная насадка на створку ворот (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	24

	17
	Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.)
	шт.
	18

	18
	ПББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	шт.
	1

	19
	Комплект крепления ограждения к входным группам (распашные ворота, калитки) (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	шт.
	27

	20
	Скоба (клипса) соединительная для панелей W-образная из нержавеющей стали
	шт.
	1 040

	21
	Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	компл
	763

	22
	Комплект уголков и пластин для примыкания к стене (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	8

	23
	Проставок (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	8

	24
	Пластиковая заглушка 60х60 (Цвет: Черный RAL 9005)
	шт.
	8

	25
	Скоба угловая для крепления насадки (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	шт.
	153

	26
	Калитка серии PROM FENCE: HxW 2200х1000 мм, (проход HxS 2100х1000), с перемычкой, замок CISA, рег. петли, на фланцах (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	шт.
	7

	27
	Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2200x5000 (оси столбов 5100, профиль 100х100х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	шт.
	5

	28
	Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2200x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	шт.
	3

	29
	ПББ из АКЛ: D бухты 500 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Хабаровской ТЭЦ
	с даты подписания договора
	В течение 60 рабочих дней с даты подписания Договора.


Таблица 3 Требования к продукции 

	Наименование продукции (позиции № 1-29 Таблицы 1) ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Хабаровской ТЭЦ

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1. 1
	Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2930x2400 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 5 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	серия
	GUARD-TF
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	2 930x2 400 мм
	
	

	
	
	диаметр прутка
	D=5 мм
	
	

	
	
	размеры ячейки
	50х150 мм
	
	

	
	
	количество V-образных изгибов
	5
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	2. 
	Столб ограждения: профиль 70x90x3 мм, L=3000 мм, с фланцем (200x200x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	70x90x3 мм
	
	

	
	
	длина
	3000 мм
	
	

	
	
	в комплекте
	с фланцем (200x200x8мм)
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	сквозные отверстия под болтовое крепление
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	3. 
	Столб ограждения: профиль 70x90x3 мм, L=5000 мм, с фланцем (200x200x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	70x90x3 мм
	
	

	
	
	длина
	5000 мм
	
	

	
	
	в комплекте
	с фланцем (200x200x8)
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	4. 
	Столб ограждения: профиль 80x80x2 мм, L=2200 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	80x80x2 мм
	
	

	
	
	длина
	2200 мм
	
	

	
	
	в комплекте
	с фланцем под винтовую опору (треуг. Бх8)
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	сквозные отверстия под болтовое крепление
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	5. 
	Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2130x3000 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	серия
	GUARD-TF
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	2130x3000 мм
	
	

	
	
	диаметр прутка
	D=5 мм
	
	

	
	
	размеры ячейки
	50х150 мм
	
	

	
	
	количество V-образных изгибов
	4
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	6. 
	Пластиковая заглушка 70x90 (Цвет: Черный RAL 9005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	70x90 мм
	
	

	
	
	цвет
	Черный RAL 9005
	
	

	7. 
	Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	80x80 мм
	
	

	
	
	цвет
	Черный RAL 9005
	
	

	8. 
	Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	назначение
	под столбы 60/80
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	9. 
	Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	наименование
	L серии F, ус 325
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	размер
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	10. 
	СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.)
	производитель
	Fensys
	
	

	11. 
	
	диаметр бухты
	600 мм
	
	

	
	
	количество витков в погонном метре
	6,2
	
	

	
	
	клепки
	5
	
	

	
	
	рабочая длина бухты
	10 м
	
	

	
	
	Соответствие ГОСТ
	ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5)
	
	

	12. 
	Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d1,6 мм (Длина бухты 400м) (рабочая длина бухты 400 м)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	диаметр
	1,6 мм
	
	

	
	
	рабочая длина бухты
	400 м
	
	

	
	
	Длина бухты
	400м
	
	

	13. 
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5мм (Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	покрытие
	цинк
	
	

	
	
	диаметр
	2,5 мм
	
	

	
	
	рабочая длина бухты
	400 м
	
	

	14. 
	Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	в составе
	Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.
	
	

	15. 
	Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x3 000) мм, габариты (500x3024) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 21 (Исполнение: стандарт)
	производитель
	Fensys
	
	

	16. 
	
	размеры (высота х ширина)
	500x3 000 мм
	
	

	17. 
	
	габариты
	500x3 024 мм
	
	

	
	
	пруток
	16х16 мм
	
	

	
	
	Горизонтальный/вертикальный пруток
	4/21
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	18. 
	Ворота распашные серии PROM-UM со встроенной калиткой: HxW 3000x5000 (оси столбов 5100, профиль 100х100х4 мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, под бетонирование встроенная калитка PGS3000-1 (Анти.корр защита: горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт, калитка в правой створке (вид с охраняемой территории); Цвет Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	19. 
	
	серия
	PROM-UM
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	3000x5000 мм
	
	

	
	
	оси столбов
	5100 мм
	
	

	
	
	профиль столбов
	100х100х4 мм
	
	

	
	
	заполнение
	панель
	
	

	
	
	петли
	регулируемые
	
	

	
	
	установка столбов
	на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный сырье 100-275 г/м2+ полимер 80-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	Стандарт, встроенная калитка PGS3000-1 калитка в правой створке (вид с охраняемой территории)
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	20. 
	I-образная насадка на створку ворот (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	21. 
	
	назначение
	на створку ворот
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	размер
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	22. 
	Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2   - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.)
	производитель
	Fensys
	
	

	23. 
	
	в составе
	Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.
	
	

	24. 
	ПББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	диаметр бухты
	600 мм
	
	

	
	
	количество витков в погонном метре
	4,4
	
	

	
	
	рабочая длина бухты
	10 м
	
	

	25. 
	Комплект крепления ограждения к входным группам (распашные ворота, калитки) (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт;)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм;
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	26. 
	Скоба (клипса) соединительная для панелей W-образная из нержавеющей стали
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	нержавеющая сталь
	
	

	
	
	вариант исполнения
	W-образная
	
	

	27. 
	Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2 +  полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	назначение
	под столбы 80х80/100/120
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	28. 
	Комплект уголков и пластин для примыкания к стене (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	29. 
	Проставок (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	30. 
	Пластиковая заглушка 60х60 (Цвет: Черный RAL 9005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	профиль
	60x60 мм
	
	

	
	
	цвет
	Черный RAL 9005
	
	

	31. 
	Скоба угловая для крепления насадки (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	32. 
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм
	
	

	33. 
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	Синий RAL 5005
	
	

	34. 
	Калитка серии PROM FENCE: HxW 2200х1000 мм, (проход HxS 2100х1000), с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли, на фланцах (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	2200х1000 мм
	
	

	
	
	проход HxS
	2100х1000 мм
	
	

	
	
	серия
	PROM FENCE
	
	

	
	
	установка
	На фланце под винтовую опору
	
	

	
	
	перемычка
	1 шт.
	
	

	
	
	замок
	встроенный замок CISA
	
	

	35. 
	Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2200x5000 (оси столбов 5100, профиль 100х100х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	серия
	PROM-UL
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	2200x5000 мм
	
	

	
	
	оси столбов
	5100 мм
	
	

	
	
	профиль столбов
	100х100х5 мм
	
	

	
	
	заполнение
	панель
	
	

	
	
	петли
	регулируемые
	
	

	
	
	установка столбов
	на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный сырье 100-275 г/м2+ полимер 80-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	36. 
	Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2200x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Синий RAL 5005)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	серия
	PROM-UL
	
	

	
	
	размеры (высота х ширина)
	2200x6000 мм
	
	

	
	
	оси столбов
	6140 мм
	
	

	
	
	профиль столбов
	140х140х5 мм
	
	

	
	
	заполнение
	панель
	
	

	
	
	петли
	регулируемые
	
	

	
	
	установка столбов
	на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах
	
	

	
	
	антикоррозийная защита
	горячецинкованный сырье 100-275 г/м2+ полимер 80-100 мкм
	
	

	
	
	вариант исполнения
	стандарт
	
	

	
	
	цвет
	RAL 5005
	
	

	37. 
	ПББ из АКЛ: D бухты 500 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	производитель
	Fensys
	
	

	
	
	диаметр бухты
	500 мм
	
	

	38. 
	
	количество витков в погонном метре
	4,4
	
	

	
	
	рабочая длина бухты
	10 м
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Сроки гарантии
	равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Место поставки
	Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4.
	
	

	4.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	4.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1


	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Заказчик в праве в одностороннем порядке, не позднее чем за 30 календарных дней до даты поставки, исключить (уменьшить) часть продукции. Данные изменения будут оформлены дополнительным соглашением к договору поставки или протоколом преддоговорных переговоров.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

