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[bookmark: _Toc228178318]Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации 

	ТТ
	Технические требования 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ППР
	Проект производства работ 

	ТК
	Технологическая карта

	ПС
	Подъёмное сооружение

	РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

	ПДЭК
	Постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ОТ
	Охрана труда



[bookmark: _Toc228178319]Наименование работ
ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc228178320]Цель выполнения работ 
Исполнение доходных договоров, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:
[bookmark: _Toc228178321][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
1. Трансформаторная эстакада входит в состав здания электростанции Нижегородская ГЭС и находится со стороны нижнего бьефа реки Волга.
[bookmark: _Toc228178322]Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Здание электростанции Нижегородской ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	Трансформаторная эстакада и мост нижнего бьефа Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»
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Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:
- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования.
[bookmark: _Toc228178324]Требования к выполнению работы
[bookmark: _Toc228178325]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178326]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc228178327]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №№1,2 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc228178328]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178329]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	65 рабочих дней
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* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.
[bookmark: _Toc228178330][bookmark: _Toc51921661]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc228178331][bookmark: _GoBack]Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
-  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.;
- ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н;
- Стандарты ПАО «РусГидро».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»;
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ.
- Организация работ по согласованию ППР, ТК входит в
обязанности Субподрядчика.
- Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ.


	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	- Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по накладным М-15 материалы, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как давальческие. Перечень давальческих материалов приведен в Приложении №№1,2 к ТТ «Ведомость объёмов работ». 
- Материалы, необходимые для выполнения работ, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как материалы Субподрядчика приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
·  комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc125123779][bookmark: _Toc228178332]Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
 - иметь соответствующие группы по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до и свыше 1000В (электроустановка напряжением 220кВ) для работников, допущенных к самостоятельной работе в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет:
 - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ;
      - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации;
       - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
      - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;
      - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте;
      - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ должно быть произведено устройство первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС со стороны нижнего бьефа согласно чертежей первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады раздел КР. РР1 шифр 004-09/26 и раздел ПЗ, КР шифр 004-09/26 разработанных ООО Архитектурно-проектная мастерская «ТВОЙ ПРОЕКТ».

	2.2. [bookmark: _Ref54002960]
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.3.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы 
· исполнительные чертежи, схемы 
· акты входного контроля на используемые материалы
· сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
 -   отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости)

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами  Актов  о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. 

	5. 
	Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика
	Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	[bookmark: _Toc228178333]Наличие и применение СИЗ 
	[bookmark: _Toc228178334]Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:
1. Ведомость объемов работ «Устройство первой линии ограждения трансформаторной эстакады»;
2. Ведомость объемов работ «Устройство второй линии ограждения трансформаторной эстакады»;
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.







































Приложение № 1 
Ведомость объёмов работ
«Устройство первой линии ограждения трансформаторной эстакады»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	1
	Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах (на высоту до 9м)
	1 м2 проекции лесов на стену
	1 272

	2
	Прорезка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (резка ж/б плит толщиной 130мм алмазным кругом)
	100 м борозд
	0,800

	3
	Разборка участков ж/б плит отбойными молотками.
	1 м3
	1,280

	4
	Сверление отверстий диаметром 42мм в железобетонном массиве, глубиной 900мм
	шт
	108

	5
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): опорные конструкции для последующего монтажа
	1 т конструкций
	25,3734

	6
	Монтаж: опор металлических 
	1 т монтируемых конструкций
	25,3734

	7
	Установка шпилек на химический анкер
	1 болт
	108

	8
	Подливка под закладные опор анкерной смесью
	100 м3 железобетона в деле
	3,500

	9
	Обезжиривание (протирка) перед нанесением грунта: настил из листа просечно-вытяжного с ограждением
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,870

	10
	Окраска металлических решетчатых поверхностей вручную за два раза: грунт-эмаль MAX Coat NT
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,870

	11
	Натяжка металлических тросов общей длинной 865м.п.
	1 натяжной участок
	1,000

	12
	Навеска защитной сетки на тросы
	100 м2 укрытия
	40,800

	13
	Демонтаж металлической площадки обслуживания оборудования крана
	1 т демонтированных конструкций
	0,116

	14
	Монтаж металлического ограждения площадки обслуживания оборудования крана
	1 т металлоконструкций
	0,0307

	15
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,800

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км
	1 т груза
	4,800

	Материалы давальческие

	17
	Швеллер стальной горячекатаный 16П Ст3сп ГОСТ 8240-97
	т
	0,360

	18
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5мм Ст3сп ГОСТ 8509
	т
	1,631

	19
	Труба стальная 219х7мм Ст20 
	м
	75,00

	20
	Лист стальной горячекатаный 3мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015
	т
	0,035

	21
	Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903
	т
	0,46826

	22
	Смесь безусадочная наливного типа MAX PS20 серая РТМ
	кг
	550,00

	23
	Лист стальной горячекатаный 2мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015
	т
	0,0063

	24
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3сп
	кг
	24,40

	25
	Сетка защитная из нити полиамидной диаметром  5 мм , ячея 100*100мм
	м2
	4 080,00

	26
	Трос стальной диаметр 15мм
	м
	865,00

	27
	Лист стальной горячекатаный 12мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
	т
	0,360

	28
	Труба стальная сварная прямошовная 377х10 Ст20 
	м
	150,00

	29
	Лист стальной горячекатаный 6мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015
	т
	0,10326

	30
	Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу MAX Coat NT РТМ серая
	кг
	82,00

	31
	Растворитель стандартный MAX D 02 Две столицы
	кг
	5,00

	32
	Уайт-спирит технический Нефрас-С4-150/200
	кг
	20,70

	33
	Балка двутавровая 25Ш1
	т
	0,1369

	34
	Лист стальной горячекатаный 30мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
	т
	2,120

	Материалы Субподрядчика

	35
	Гайка М36.6 ГОСТ 5915
	шт
	324

	37
	Гайка М20-6Н.8.35.0112
	шт
	768

	38
	Шайба A.36.04.0112
	шт
	108

	39
	Шпилька резьбовая М20*950
	шт
	96

	40
	Электрод Э46 АНО-21 4.0мм AC/DC ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 
	кг
	20,00

	41
	Шпилька резьбовая М20*1600
	шт
	96

	42
	Коуш для стального троса диам.15мм
	шт
	196

	43
	Анкер химический OKG ML100  500мл
	шт
	200

	44
	Шпилька резьбовая стальная М36*1100мм
	шт
	108

	45
	Талреп 5,0 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71 (с крепежными элементами — ось со шплинтом, либо болт с гайкой)
	шт
	98

	46
	Зажим троса u-образный 15мм DIN 741
	шт
	576

	47
	Бетон В25, W6? F200
	м3
	2,00

	48
	Арматура диам.14 А500С
	т
	0,150

	49
	Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903
	т
	0,44914

	50
	Лист стальной горячекатаный 12мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
	т
	0,9616

	51
	Лист стальной 20мм 30ХГСА ГОСТ 11269
	т
	2,0324

	52
	Швеллер стальной горячекатаный 14П Ст3сп ГОСТ 8240-97
	т
	0,1476

	53
	Труба прямоугольная 120*80*4мм
	т
	0,3020

	54
	Труба прямоугольная 60*60*3
	т
	0,0636

	55
	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MAX RS W
	т
	6,600

























Приложение № 2
Ведомость объёмов работ
«Устройство второй линии ограждения трансформаторной эстакады»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	1
	Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах (на высоту до 6м)
	1 м2 проекции лесов на стену
	1 728,0

	2
	Демонтаж секций ограждения забора 3Д (размер секции 2040*2590)
	шт.
	250

	3
	Демонтаж стоек старого ограждения из профильной трубы 100*100*6мм, длинной 6000мм
	шт.
	63

	4
	Демонтаж стоек старого ограждения из трубы 60*60*4мм, длинной 2000мм
	шт.
	62

	5
	Демонтаж металлоконструкций (вырезка в существующем металлическом покрытии трансформаторной эстакады толщиной 5мм окошек 400*400мм в количестве 83 шт)
	1 т демонтированных конструкций
	0,52124

	6
	Демонтаж цементо-песчаной стяжки
	1 м3
	0,80

	7
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): опорные конструкции для последующего монтажа опор заводского изготовления
	1 т конструкций
	38,6208

	8
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 350 мм диаметром: 33 мм
	100 отверстий
	1,70

	9
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 300 мм диаметром: 33 мм
	100 отверстий
	1,66

	10
	Установка анкерных болтов (установка шпилек на химический анкер).
	1 болт
	166

	11
	Изготовление гнутого профиля 100*320*100мм из листового металла толщиной 6мм
	т
	4,410

	12
	Монтаж на сварку: опор металлических , упоров, развязок, заземления, листов перекрытия
	1 т монтируемых конструкций
	38,6208

	13
	Подливка под закладные опор анкерной смесью
	100 м3 железобетона в деле
	0,004

	14
	Монтаж: металлоконструкций покрытия (заварка проемов в покрытии трансформаторной эстакады после монтажа опор ограждения)
	1 т монтируемых конструкций
	1,097

	15
	Монтаж ограждения из сэндвич-панелей, панель шириной 1м, расстояние между стойками 3м
	100 м2 покрытия
	14,0816

	16
	Очистка металлоконструкций щетками вручную
	м2
	33,00

	17
	Обезжиривание (протирка) перед нанесением грунта: настил из листа просечно-вытяжного с ограждением
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,60

	18
	Окраска металлических решетчатых поверхностей вручную за два раза: грунт-эмаль MAX Coat NT
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,60

	19
	Гидроизоляция металлических поверхностей обмазочной гидроизоляцией Max Protect 01 в два слоя
	100 м2 поверхности
	0,33

	20
	Навеска транспортерной ленты
	100 м2 укрытия
	14,634

	21
	Перевозка лома металла, старого огражления на расстояние до 1км на площадки складирования
	т
	14,078

	22
	Погрузка мусора строительного в автосамосвал вручную
	1 т груза
	1,920

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза
	1 т груза
	1,920

	Материалы давальческие

	17
	Труба стальная прямоугольного сечения 140*140*4мм
	м
	98,78

	18
	Лист стальной горячекатаный 6мм ВСт3кп2-1 ГОСТ 19903
	т
	4,2998

	19
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5мм Ст3сп ГОСТ 8509-93
	т
	5,0160

	20
	Двутавр стальной горячекатаный 25Ш1 Ст3сп ГОСТ Р 57837-17
	т
	21,2219

	21
	Лист стальной горячекатаный 20мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
	т
	1,5569

	22
	Смесь безусадочная наливного типа MAX PS20 серая РТМ
	кг
	650,00

	23
	Лист стальной горячекатаный 5х1500х6000мм 12Х1МФ ГОСТ 19903-15
	т
	1,097

	24
	Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903
	т
	0,25174

	25
	Стартовый профиль для сэндвич панели шириной 120мм
	м
	180,00

	26
	Сэндвич-панель кровельная с минераловатным наполнителем 3000*х1000х120мм RAL 7004
	м2
	1 408,16

	27
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3
	т
	2,774

	28
	Лента конвейерная толщина 10мм, 1463,4м2, вес 1м2-12,3кг
	кг
	18 000,0

	29
	Растворитель стандартный MAX D 02 Две столицы
	кг
	20,00

	30
	Гидроизоляция герметизирующая для защиты строительных конструкций MAX-Protect 01
	кг
	100,00

	31
	Уайт-спирит технический Нефрас-С4-150/200
	кг
	96,00

	32
	Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу MAX Coat NT РТМ серая
	кг
	250,00

	Материалы Субподрядчика

	33
	Гайка М30.6 ГОСТ 5915
	шт
	498

	34
	Шпилька М30*500
	шт
	132

	35
	Болт М16*60
	шт
	44

	36
	Гайка шестигранная М16
	шт
	88

	37
	Анкер химический OKG WL100  500мл
	шт
	120

	38
	Саморез кровельный стальной 4.8х38мм шестигранная головка
	шт
	11 520

	39
	Электрод Э46 АНО-21 4.0мм AC/DC ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75
	кг
	20,00

	40
	Шайба М16
	шт
	44

	41
	Лист стальной горячекатаный 20мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
	т
	0,1169

	42
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3
	т
	2,6290

	43
	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MAX RS W
	т
	4,800



