Технические требования на выполнение работ
 «ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения опоры службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемых работ
 «ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения опоры службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 РЦ №1, №2 с отпайкой (С-7/С-8)
	643,681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км  (Электросетевой комплекс № 3), Инв. №HB009951 
	Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»


Работы производятся на территории в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85).

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 РЦ №1, №2 с отпайкой (С-7/С-8):

-Ремонт ограждения
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 РЦ №1, №2 с отпайкой (С-7/С-8)
	С момента заключения договора
	В течение 1 месяца с даты начала выполнения работ


2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2. 
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:

- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;

- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.1.3. 
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика.
Демонтированных материалов нет.
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1. 
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2. 
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. 
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2. 
	Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком.
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1. 
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

- Свод правилами СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения ГО», утв. Приказом Министрества строительства и ЖКХ РФ от 21.12.2022 № 1101/пр

- Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2. 
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3. 
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):

- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;

- испытаниях оборудования повышенным напряжением;

- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4. 
	Подрядчик:

- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;

- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;

- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;

- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данныхПриложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	2.1.1. 
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2. 
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	2.1.3. 
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.
5. Приложения
Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ

	Приложение №1 к техническим требованиям
Приложение № 1-6/9 к Приказу 

"Об учетной политике АО "ДРСК" 


Организация             АО "ДРСК"
Филиал                      "Хабаровские электрические сети"
СП  "ЦЭС"                Служба линий
Объект                       ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км  (Электросетевой 

                                    комплекс № 3),  Инв. №HB009951
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2026 год
Комиссия провела обследование Опоры № 46 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 РЦ №1, №2 с отпайкой (С-7/С-8),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1
	Необходим монтаж ограждения в целях ограничения доступа посторонних лиц к конструктивным элементам опоры, находящейся в непосредственной близости с детским учебным заведением.
Обращение в МБОУ гимназия № 1 от 14.04.2024г. Исх.№ 01-36/55
	Демонтаж существующего ограждения 5Х5 м

	2
	
	шт
	4
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м

	3
	
	Монтаж нового ограждения 7,5х7,5 м (30 м.п.), высота 2,5 м, длина пролета 3 м

	4
	
	шт
	12
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях ограждения и калитки

	5
	
	т
	0,48
	Изготовление каркаса секций ограждения (сварка лаг из труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40х4 мм — прогоны

	6
	
	м2
	73
	Облицовка секций огражения из профнастила оцинкованного с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7

	7
	
	Устройство калитки (2,5х0,924 м) - 1 шт

	8
	
	шт
	1
	Устройство калиток: без установки столбов

	9
	
	т
	0,06
	Изготовление каркаса калитки (сварка лаг из труб стальных прямоугольных (ГОСТ 8645-86) размером 60х40х4 мм

	10
	
	м2
	2,31
	Облицовка калитки профнастилом оцинкованным с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7

	11
	
	шт
	2
	Установка петель

	12
	
	шт
	1
	Установка замка

	13
	
	компл
	1
	Установка защелки

	14
	Устройство заземления согласно пункта 1.7.82 ПУЭ
	шт
	4
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м

	15
	Окраска конструкций ограждения
	м2
	27
	Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций

	16
	
	м2
	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	17
	
	м2
	27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	18
	знаки
	шт
	5
	Установка информационных и предупреждающих знаков и плакатов

	Материалы 

	1
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0
	

	2
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0
	

	3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,02
	для заземления

	4
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0
	

	5
	Эмаль ПФ-115
	т
	0
	

	6
	Уайт-спирит
	кг
	10,48
	

	7
	Замок навесной ЧАЗ 65х97 мм
	шт.
	1
	

	8
	Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 14 мм, длина 68 мм
	шт
	2
	

	9
	Защелка стальная оцинкованная для калитки с механизмом двухстороннего открывания, длина запорной планки 230 мм
	компл
	1
	

	10
	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения
	т
	0,55
	

	11
	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм
	шт
	12
	

	12
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7
	м2
	86,66
	Цвет профнастила согласовать с Заказчиком

	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	48,48
	

	14
	Знаки для нумерации опор контактной сети (Охранная зона ЛЭП) 300х400х5 мм
	шт
	1
	

	15
	Знаки «Опасность поражения электрическим током» 300х300х5
	шт
	4
	

	Транспортная схема

	1.
	Расстояние от базы ХЭС до ремонтируемого объекта
	км
	11
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1.
	Демонтированные материалы
	т
	0,14
	

	Примечание:

	1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4_гр.3)

	2
	Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ВЛ у Заказчика с оформлением пропуска/наряда/допуска.

	3
	Демонтированные металлические конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу СЛ

	4
	Рабочие схемы устройства ограждения, калитки получить перед производством работ у Заказчика.

	5
	Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ приобретаются самостоятельно Подрядчиком

	6
	Цвет профнастила согласовать с Заказчиком.


