
	
Приложение 1.1 к техническим требованиям.

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети» 
(Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа
	шт.
	11 000

	2
	Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа
	шт.
	10 000

	3
	Пломба- наклейка антимагнитная
	шт.
	2 000

	4
	Пломба свинцовая 10 мм
	кг.
	5

	5
	Проволока, Спираль (диаметр 0,5 мм бухта 250 м.)
	бухт
	40

	6
	Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)
	бухт
	20

	7
	Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.)
	бухт
	15



1.2. Филиал «Приморские электрические сети» (Приморский край, Уссурийск,  ул. Резервная, 22А)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Пломба - наклейка антимагнитная
	шт.
	3 020

	2
	Пломба пластиковая , универсальная одноразовая номерная тип защелка
	шт.
	17 400

	3
	Пломба свинцовая 10 мм
	кг.
	2

	4
	Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)
	бухт
	10

	5
	Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.)
	бухт
	64



1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети» 
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Контрольно-защитная наклейка номерная
	шт.
	600

	2
	Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная роторного типа
	шт.
	2 300

	3
	Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа
	шт.
	2 850

	4
	Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная тип защелка
	шт.
	4 210

	5
	Пломба- наклейка антимагнитная
	шт.
	900

	6
	Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)
	бухт
	4



1.4. Филиал «Электрические сети ЕАО» 
(Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Проволока, Спираль (диаметр 0,5 мм бухта 100 м.)
	бухт
	3

	2
	Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)
	бухт
	1

	3
	Контрольно-защитная наклейка номерная
	шт.
	150

	4
	Пломба пластиковая , универсальная одноразовая номерная тип защелка            
	шт.
	9 018

	5
	Пломба-наклейка, антимагнитная    
	шт.
	320



1.5. Филиал «Южно-Якутские электрические сети» 
(Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а)
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	Контрольно-защитная наклейка номерная           
	шт.
	1 000

	2
	Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная роторного типа
	шт.
	2 300

	3
	Пломба-наклейка, антимагнитная    
	шт.
	300

	4
	Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)           
	бухт.
	31





Технические характеристики и описание закупаемой продукции
1. Контрольно-защитная наклейка номерная
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Температура применения
	От -40°С до +90°С и выше

	Температура установки
	От 0°С до +45°С и выше

	Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям.
	Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. 

	Контрольный номер
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя.

	Нанесение
	термопечатью или лазером.

	Цвет
	синяя

	Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. 
	При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих  агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор.

	Водостойкость 

	Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С.

	Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации
	Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк.

	Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал
	Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов 



2. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Маркировка
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя

	Температура использования
	от -40 до +90 С

	Тип нанесения надписи 
	Термопечатью или лазером

	Защита замковой вставки
	лепестковый храповый механизм. Запайка края корпуса.

	Высота технологического прилива отверстия для пломбирования 
	Не менее 0,8 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	химически стойкие

	Установка
	вручную, на трос или проволоку диаметром  0,5 - 0,75 мм

	Снятие
	с помощью бокорезов, кусачек






3. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Тип пластиковой пломбы
	затягивающийся (вручную)

	Запирающий механизм
	металлическая лепестковая цанга

	Длина рабочей части
	не более 220 мм

	Общая длина пломбы
	не более 285 мм

	Диаметр гибкого элемента	
	не менее 2.3 мм

	Размер информационной площадки
	не менее 21х35 мм

	Рабочий диапазон температур
	от - 40С до +60С

	Контрольный номер
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя

	Нанесение
	термопечатью или лазером.

	Цвет
	оранжевая

	Установка
	вручную, без специальных инструментов

	Снятие
	С помощью кусачек, ножниц

	Усилие на разрыв
	Не менее 15 кгс



4. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная тип защелка
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Тип пломбы
	Защелка

	Запирающий механизм
	Ласточкин хвост

	Высота в предустановленном состоянии
	Не более 30 мм

	Высота в установленном состоянии
	Не более 23 мм

	Габаритные размеры не более
	23 х 22 х 8 мм

	Тип нанесения надписи 
	Термопечатью или лазером

	Цвета
	оранжевая

	Нумерация
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя 

	Отверстия для пломбирования не более
	1,8 х 0,8 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	химически стойкие

	Наличие свечения
	Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах.

	Установка
	вручную, на трос или проволоку диаметром  0,5 - 0,75 мм

	Снятие
	с помощью бокорезов



5. Пломба- наклейка антимагнитная
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Температура применения
	От -40°С до +90°С и выше

	Температура установки
	От 0°С до +45°С и выше

	Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка.
	До 30 мТл

	Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора
	30 мТл, 


	Влияние внешних источников излучения.
	На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное   излучение мобильных телефонов.

	Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. 
	При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих  агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор.

	Стойкость  к агрессивной среде.
	Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость).

	Водостойкость 

	Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С.

	Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации
	Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк.

	Возможность снятия индикатора с пломбы
	Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадение индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора.

	Срок эксплуатации
	Не менее 2 (двух) лет.

	Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего  на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля:
	[image: ]



6. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.

	Объем бухты
	100 метров

	Диаметр
	0,7 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Снятие
	с помощью бокорезов



7. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.

	Объем бухты
	250 метров

	Диаметр
	0,7 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Снятие
	с помощью бокорезов



8. Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.

	Объем бухты
	100 метров

	Диаметр
	 0,65 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Снятие
	с помощью бокорезов



9. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.

	Объем бухты
	100 метров

	Диаметр
	 0,5 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Снятие
	с помощью бокорезов



10. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 250 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.

	Объем бухты
	250 метров

	Диаметр
	 0,5 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Снятие
	с помощью бокорезов



11. Пломба свинцовая
	Наименование показателя
	Характеристика и норма

	Тип пломбы
	Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором.

	Материал
	свинец

	Вес 
	4-5 грамм

	Диаметр
	8-10 мм

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость

	Отверстия для пломбирования
	3,5х 3,0 мм

	Установка
	С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром  0,52 - 2,0 мм

	Снятие
	с помощью бокорезов
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