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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12 Поставка железобетонных изделий  под объекты инвестиционной программы
 для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Лот № 63101







1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	СВ
	Стойка вибрированная;

	‍ПТ
	приставка трапециевидная;

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ТУ
	технические условия;



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Железобетонные изделия
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.3.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Ригель железобетонный Р1-А согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	2

	2. 
	Ригель железобетонный АР-6 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	2

	3. 
	Плита анкерная железобетонная ПА2-1 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	8

	4. 
	Приставка железобетонная  ПТ-45 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	10


1.3.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1-4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора, но не ранее 18.01.2027 г.
	В течение 90 календарных дней с даты  подписания договора поставки


1.4. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 1.3. Требования к продукции 
Наименование продукции «Опоры и приставки железобетонные» 
	№ п/п
	Наименование параметра[footnoteRef:2]* [2: *** Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 3 настоящих технических требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
] 

	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	1.1. 
	
Требования к изготовлению железобетонных изделий
	Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2. 
	
	Продукцию следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3. 
	
	Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4. 
	
	Класс бетона по прочности на сжатие для приставок железобетонных
ПТ43-2, ПТ-45 в соответствии с Техническими условиями (ТУ) (Таблица 1 Приложения № 3 Технических требований)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5. 
	
	Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон изделий должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 31108-2020 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22%
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6. 
	Требования к рабочей арматуре
	В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры:
- класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400
- класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600
- класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800
- класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к маркировке

	2.1.
	Маркировка изделий
	Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 3-х лет и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке

	4.1.
	

Место поставки
	679011, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	5.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требование о подтверждении соответствия техническим условиям

	6.1.
	Ригели железобетонные Р1-А, АР-6
	Ригели должны быть изготовлены по типовой серии 3.407-115 под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330 кВ.
	Согласие с требованием
	На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию с указанием на соответствие ТУ письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ТУ или др. юридически значимый документ)  подтверждающий соответствие закупаемой продукции ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-006-00113557-94
	

	6 .2.
	Плита анкерная железобетонная ПА2-1
	Серия 3.407-115 
	Согласие с требованием
	
	

	6.3
	Приставки железобетонные ПТ-45 соответствуют техническим условиям
	ТУ 5863-006-00113557-94 (Приложение № 1 к Техническим требованиям и согласно чертежам 
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc75446583_Копия_1][bookmark: _Toc53393312_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]8. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
8.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
8.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи на приставки железобетонные






