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1. Общие сведения
1.2. Наименование закупаемой продукции: Услуги по поверке средств измерений (геодезического оборудования) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
1.3. Цель оказания услуг: Подтверждение соответствия метрологических характеристик спутникового геодезического оборудования и электронного тахеометра установленным метрологическим требованиям для их дальнейшего применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
1.4. Существующее положение: Оборудование находится в эксплуатации на объектах Заказчика. Последняя государственная поверка оборудования проводилась более 12 месяцев назад, сроки действия свидетельств о поверке истекли.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства
	Примечания

	1.
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	г. Певек
	Спутниковый приемник Trimble R9s
	Передача Исполнителю

	2.
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	г. Певек
	Спутниковый приемник Trimble R8s
	Передача Исполнителю

	3.
	Исполнительный аппарат АА «Чукотэнерго»
	г. Анадырь, ул. Куркутского, д.34
	Электронный тахеометр Trimble M3
	Передача Исполнителю



2. Требования к продукции.
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Поверка спутникового геодезического приёмника Trimble R9s, s/n: 5739R03535
	шт.
	1

	2.
	Поверка спутникового геодезического приёмника Trimble R8s, s/n: 5829R00221
	шт.
	1

	3.
	Поверка электронного тахеометра Trimble M3 DR 5" W, s/n: D056089
	шт.
	1







2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг:
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1.
	Поверка спутникового геодезического приёмника Trimble R9s
	С даты заключения договора
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи оборудования Исполнителю
	—

	2.
	Поверка спутникового геодезического приёмника Trimble R8s
	С даты заключения договора
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи оборудования Исполнителю
	—

	3.
	Поверка электронного тахеометра Trimble M3 DR 5" W
	С даты заключения договора
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи оборудования Исполнителю
	—



2.2. Требования к качеству услуг:
Таблица 4. Требования к качеству услуг (Наименование услуг: Поверка средств измерений согласно Таблице 2)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения (Согласие / Указание характеристик)
	Предоставление подтверждающего документа

	1.
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.
	Статус Исполнителя
	Исполнитель должен быть аккредитован в области обеспечения единства измерений для проведения поверки данных типов средств измерений в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ.
	Согласие с требованием
	Копия действующего Аттестата аккредитации на право поверки СИ (область аккредитации должна включать GNSS-приемники и электронные тахеометры).

	1.2.
	Место проведения поверки
	Поверка должна проводиться в стационарных условиях Исполнителя (в лаборатории).
	Согласие с требованием
	—

	1.3.
	Транспортировка
	Доставку оборудования к месту поверки и обратно Заказчику обеспечивает Заказчик за свой счет. Оборудование должно транспортироваться в штатных транспортировочных кейсах.
	Согласие с требованием
	—

	2.
	Требования к методике и результатам поверки
	
	
	

	2.1.
	Применяемые стандарты
	Поверка должна проводиться в строгом соответствии с методиками поверки, утвержденными при утверждении типа данных средств измерений (МП АПМ 12-14 для Trimble R8/R9 и методика для Trimble M3).
	Согласие с требованием
	—

	2.2.
	Результат оказания услуг
	По результатам поверки на каждый прибор должно быть выдано Свидетельство о поверке установленного образца (или в виде электронного документа, подписанного УКЭП) и/или нанесен знак поверки в паспорт прибора. В случае отрицательных результатов — извещение о непригодности.
	Согласие с требованием
	Оригиналы Свидетельств о поверке (3 шт.).

	2.3.
	Срок действия результатов
	Срок действия выдаваемых Свидетельств о поверке должен составлять не менее 12 месяцев с даты проведения поверки (в соответствии с межповерочным интервалом оборудования).
	Согласие с требованием
	—

	2.4.
	Сведения в реестр
	Сведения о результатах поверки должны быть внесены Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН») в установленные законодательством сроки.
	Согласие с требованию
	Ссылка на запись в ФГИС «АРШИН» (предоставляется в составе отчета).

	3.
	Требования к персоналу
	
	
	

	3.1.
	Квалификация
	К проведению поверки должны быть допущены сотрудники, имеющие соответствующую квалификацию и включенные в реестр аккредитованных лиц.
	Согласие с требованием
	—

	4.
	Требования к безопасности
	
	
	

	4.1.
	Сохранность оборудования
	Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность и комплектность оборудования Заказчика с момента его приемки по акту приема-передачи до момента возврата Заказчику.
	Согласие с требованием
	—



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки: В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, в том числе затраты на транспортировку оборудования (забор и возврат), проведение поверки, оформление свидетельств и внесение данных в ФГИС «АРШИН». Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора: Цена договора является твердой и включает все расходы, указанные в п. 3 настоящих ТТ.
5. Приложения:
 Приложение №1: Копии свидетельств о последней поверке оборудования (при наличии).

