









Технические требования на закупку
ОКПД2 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника с высотой подъема люльки не менее 22 м на шасси автомобиля 4х4 для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КПП
	Коробка перемены передач

	ПТС
	Паспорт транспортного средства



1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника с высотой подъема люльки не менее 22 м на шасси автомобиля 4х4 для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"

1.2.1. Цель использования закупаемой продукции
Подъем и перемещение людей, инструмента и материалов на заданную высоту для проведения ремонтных и профилактических работ

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автогидроподъемник на шасси автомобиля 4х4
	Шт.
	1



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автогидроподъемник на шасси автомобиля 4х4
	С даты подписания договора
	В течение 210 (двести десяти) календарных дней с даты подписания договора.



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции (автогидроподъемник на шасси автомобиля (4х4)
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	Не ранее 2027 г.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Автогидроподъемник на шасси (4х4)   (-)
	Указать наименование в соответствии с ПТС
	
	

	1.4
	Тип ТС (Производитель)
	-
	Указать производителя.
	
	

	1.5
	Двигатель, мощность л.с. не менее:
	Дизельный, 250 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.6
	КПП
	Механическая
	Указать характеристики
	
	

	1.7
	Колесная формула
	4х4
	Указать характеристики
	
	

	1.8.
	Кабина
	Сиденья мягкие с ремнями безопасности
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Число мест
	Не менее 2
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Тип стрелы
	телескопическая либо рычажно-телескопическая
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Высота подъёма, м. не менее:
	22
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Максимальный вылет, м., не менее:
	11
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Угол поворота, град., не менее
	360
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Изоляция люльки, вольт
	1000
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Грузоподъёмность люльки, кг. не менее:
	250
	Указать характеристики
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011
	

	2.2
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Указать характеристики
	
	

	2.3.
	Приборы безопасности
	Обязательное наличие, с указанием марки приборов.
	Указать характеристики
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Указать характеристики
	
	

	3.2.
	Место поставки
	г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1
	Гарантия
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать характеристики
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	5.1
	Комплектация:
	1. Фаркоп при наличии технической возможности.
2. Дизельный предпусковой подогреватель двигателя;
3. Автономный воздушный отопитель салона;
4. Пульт дистанционного управления;
5. Переговорное устройство между оператором и рабочей площадкой (люлькой);
6. Деревянные  подкладки под аутригеры или эквивалент;
7. Счетчик моточасов работы установки;
8. Аптечка медицинская;
9. Огнетушитель соответствующей машине емкости;
10. Ящик инструментальный;
11. Маяк на крышу магнитный;
12. Маяк на стрелу;
13. Прожектор на стрелу.
	Указать характеристики
	
	

	5.2
	Дополнительная комплектация:
	Утеплитель передка, домкрат, набор шоферского инструмента № 2 (6-гранные торцевые головки, 16 предметов в кейсе), огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт.
Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	Указать характеристики
	
	

	5.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1)	Заверенная поставщиком копия выписки из электронного паспорта транспортного средства
2)	руководство (инструкция) по эксплуатации автоподъемника;
3)	паспорт на автоподъёмник для регистрации в органах Ростехнадзора;
4) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.
6) руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке.
7) руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	



В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.



