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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»





Технические требования на закупку
Лот № 21201-ТПИР ОНМ-2027-ДРСК-АЭС
«ОКПД2 28.92.26.110 Поставка экскаватора-погрузчика для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)» в рамках исполнения инвестиционного проекта (N_28-АЭС-5307-АВТО)»

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства



I.2.  Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 28.92.26.110 Поставка экскаватора-погрузчика для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)» в рамках исполнения инвестиционного проекта (N_28-АЭС-5307-АВТО)

Цель использования закупаемой продукции
  Для проведения работ по обслуживанию и ремонту электросетей, для погрузо-разгрузочных работ, расчистке подъездных путей, установки опор.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	2.
	Экскаватор-погрузчик
	Шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2
	Экскаватор-погрузчик
	С даты подписания договора
	30.09.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3.  Требования к продукции (Экскаватор-погрузчик)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Год выпуска
	2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	-/-
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег;
- без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Экскаватор-погрузчик
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	-/-
	

	1.4
	Производитель
	-
	Указать производителя
	-/-
	

	1.5
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	6200×2350×3670
Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 5%.
	Указать характеристики
	приложить чертежи с указанием размеров
	

	1.6
	Эксплуатационная масса Экскаватора-погрузчика, не более, кг:
	9200
	Указать характеристики
	-/-
	

	Технические характеристики Погрузчика

	1.7
	Номинальная грузоподъемность погрузчика, не менее, кг:
	2200
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.8
	Объем погрузочного ковша погрузчика, не менее, м3
	1.2
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.9
	Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41 o ), не менее, мм.
	3050±50 мм
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.10
	Дальность разгрузки, не менее, мм.
	870±20 мм
	Указать характеристики
	-/-
	

	Технические характеристики Экскаватора

	1.11
	Номинальный объем, не менее, м3
	0,2
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.12
	Максимальная глубина копания, не менее, мм:
	5425
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.13
	Максимальный радус копания, не менее, мм:
	6460
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.14
	Максимальная высота погрузки, не менее, мм:
	3740
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.15
	Подъёмная сила при макс. радиусе капания, не менее, кг
	1220 кг
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.16
	Макс. глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять), не менее, мм.
	4970±20 мм
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.17
	Макс. высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять), не менее, мм.
	4983±20 мм
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.18
	Двигатель
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.19
	Мощность двигателя, не менее,  (кВт)
	75 кВт.
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.20
	Номинальный крутящий момент, не менее, Н.м
	400 Н∙м
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.21
	Коробка передач, не менее
	Вперед - 4, назад - 4
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.22
	Рулевое управление
	С приводом на 4 колеса
	Указать наличие
	-/-
	

	1.23
	Колеса, размер не менее.
	16,9-28
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.24
	Каретка
	Гидравлическая
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.25
	Скорость максимальная, не менее, км/ч
	38 км/ч
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.26
	Гидробак, не менее, л:
	165
	Указать характеристики
	-/-
	

	1.27
	Топливный бак, не менее, л:
	135
	Указать перечень ЗИП
	-/-
	

	1.28
	Кондиционер
	Наличие
	Указать наличие
	-/-
	

	1.29
	Автономный отопитель салона кабины.
	Наличие
	Указать наличие
	-/-
	

	1.30
	Предпусковой дизельный подогреватель двигателя..
	Наличие
	Указать наличие
	-/-
	

	1.31
	РВД для подключения к гидравлической системе
гидромолота
	Комплект
	Указать наличие
	-/-
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	 Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)

	
	Предоставить документ подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в  Приложении N 1
к Правилам применения обязательных
требований в отношении отдельных
колесных транспортных средств
и проведения оценки их соответствия
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Указать характеристики
	-/-
	

	3.2.
	Место поставки
	г. Благовещенск
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	4.1
	Гарантийный период
	Не менее 24 месяцев с момента приемки продукции
	Указать характеристики
	-/-
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия ПСМ
2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту экскаватора-погрузчика на русском языке.
3. Каталог сборочных единиц.
	Согласие с требованием
	-/-
	





	













3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	3. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
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