Приложение 1 к ТТ

Технические параметры: сетевое оборудование.

1. Расшифровка маркировки: 
	Маркировка
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Маршрутизатор
	Устройство управляющее потоком данных сети — 3 шт.
	



2. Технические характеристики:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Медные Ethernet-интерфейсы
	8 портов 10/100/1000BASE-T с разъёмами RJ-45.
	

	Оптические интерфейсы
	4 отдельных порта 1000BASE-X SFP; совмещённые Combo-порты отсутствуют.
	

	Последовательные интерфейсы
	3 дополнительных порта RS-232 с возможностью работы в режиме AUX и подключения проводных/GSM-модемов; отдельный консольный порт RS-232 RJ-45 — 1 шт.
	

	USB и сменные носители
	1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, 1 слот SD.
	

	Память
	Оперативная — 4 ГБ DDR4; энергонезависимая — 8 ГБ eMMC.
	

	Производительность Firewall/маршрутизации
	Не менее 2,45 Гбит/с для кадров 1518 байт; не менее 1,25 Гбит/с для IMIX.
	

	Производительность IPsec VPN
	Не менее 500 Мбит/с для кадров 1456 байт; не менее 280 Мбит/с для IMIX.
	

	Производительность IPS/IDS
	Не менее 259 Мбит/с для IMIX при использовании 10 000 правил.
	

	Ресурсы маршрутизации и туннелирования
	FIB — не менее 1,4 млн записей; GRE — не менее 250 туннелей; IPsec — не менее 256 туннелей.
	

	Протоколы маршрутизации
	BGP, OSPF/OSPFv3, IS-IS, RIP/RIPng; поддержка MPLS.
	

	Средства безопасности
	ACL, Zone-based Firewall, IPS/IDS, защита от DoS-, DDoS- и Spoof-атак.
	

	Удалённый доступ
	Поддержка L2TP over IPsec, OpenVPN и WireGuard.
	

	Резервирование
	VRRP v2/v3, DHCP/Firewall failover, MultiWAN.
	

	Электропитание
	100–264 В AC, 50–60 Гц; максимальная потребляемая мощность — не более 32 Вт.
	



3. Параметры эксплуатации:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Температура эксплуатации:
	−10 до +45 °C
	

	Относительная влажность:
	не более 80%
	




4. Расшифровка маркировки: 
	Маркировка
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Модуль SFP
	Оптические трансиверы — 16 шт.
	



5. Технические характеристики:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Тип
	оптический
	

	Скорость передачи данных
	1 Гбит/с
	

	Дальность передачи данных
	40 км
	

	Кол-во волокон
	2
	

	Совместимость с "Континент 4"
	Да
	

	Совместимость с коммутаторами и маршрутизаторами Eltex
	Да
	



6. Параметры эксплуатации:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Температура эксплуатации:
	от 0 до +50 °С
	

	Класс защиты:
	IP21
	



В столбце «Предложение участником по характеристикам и параметрам» настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования конкретным параметром.
 


