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1. [bookmark: _Toc141864825][bookmark: _Toc124337638]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc141864826][bookmark: _Toc124336830]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция
	Виброкаток

	ТС
	Транспортное средство

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	ЭПСМ
	Электронный паспорт самоходной машины



1.2. [bookmark: _Toc124336831][bookmark: _Toc141864827]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 28.92.24.120: Поставка виброкатков для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc124336832][bookmark: _Toc141864828]Цель использования закупаемой продукции 
Виброкатки закупаются с целью выполнения дорожных работ для нужд АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: _Toc141864829]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124337397]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 28.92.24.120: Виброкаток массой не менее 22 тонн
	шт.
	2

	2.
	ОКПД 2 28.92.24.120: Виброкаток массой не менее 18 тонн
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124337399]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 28.92.24.120: Поставка виброкатков для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора





2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141864830]  Таблица 3.1. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc141864831]Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД 2 28.92.24.120: Поставка виброкатка для нужд АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Тип
	Каток дорожный одновальцовый (гладковальцовый)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Длина, мм
	Не более 7 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Ширина, мм
	Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Высота, мм
	Не более 3 400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Эксплуатационная масса, кг
	Не менее 22 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Ширина рабочая вальца, мм
	Не менее 2 000 и не более
2 250
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Диаметр вальца, мм
	Не менее 1 580 и не более 1720
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8
	Толщина стенки вальца, мм
	Не менее 30
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Макс. мощность, кВт
	Не менее 135
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 250
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип привода переднего
вальца и заднего моста
	Гидростатический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	Гидравлическое/электрогидравлическое
	Указание характеристик
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Привод тормозной системы
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2
	Стояночная  тормозная система
	Механическая/
гидравлическая
	Указание характеристик
	-
	

	1.7
	Передний вибровалец
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Частота вибрации, Гц
	Не менее 28 / 30
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.2
	Амплитуда, мм
	Не менее 1.8/ 0.9 и не более 2,1/1,1
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.3
	Центробежная сила, кН
	Не менее 400 / 290
	Указание характеристик
	-
	

	1.8
	Гидравлическая система
	-//-
	
	

	1.8.1
	Насос гидравлической системы
	Аксиально-поршневой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Объём бака гидравлической системы, л
	Не менее 90
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.3
	Указатель уровня гидравлической жидкости
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.4
	Датчик температуры гидравлической жидкости
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Климатические условия
эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Место поставки
	Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.3.
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.
3) При поступлении ТС на склад покупателя, наработка на мотосчетчике не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Требования к гарантии на продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1
	Комплектация ТС
	-Кабина закрытого типа с панорамным остеклением
-Кондиционер
-Счетчик моточасов
-Отопитель кабины
-Проблесковый маячок
-Камера заднего вида
-Сигнал заднего хода
-Система контроля загрязненности гидравлической системы
	Согласие с требованием
	-
	
	

	
7.2.
	
Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».
2)	Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).
3) Комплект инструмента штатной комплектации.
4) Подогреватель гидравлического бака
5) Автономный воздушный отопитель кабины
	Согласие с требованием
	-

	
	

	7.3.
	

Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ (выписка ЭПСМ), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
- Каталог запасных частей
	
Согласие с требованием
	-
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №  включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 28.92.24.120 (позиция 170 «Катки дорожные самоходные») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	
	




[bookmark: _Toc141864830_Копия_2]  Таблица 3.1. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc141864831_Копия_2]Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): ОКПД 2 28.92.24.120: Поставка виброкатка для нужд АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Тип
	Каток дорожный одновальцовый (гладковальцовый)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Длина, мм
	Не менее 6 100 и
Не более 6 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Ширина, мм
	Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Высота, мм
	Не более 3 220
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Эксплуатационная масса, кг
	Не менее 17 800 и
Не более 18 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Ширина рабочая вальца, мм
	Не менее 2 100 и
не более 2 160
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Диаметр вальца, мм
	Не менее 1 580 и
не более 1 650
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8
	Толщина стенки вальца, мм
	Не менее 25 и
не более 40
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Макс. мощность, кВт
	Не менее 115 и
не более 142
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 230
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип привода переднего
вальца и заднего моста
	Гидростатический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	Гидравлическое/электрогидравлическое
	Указание характеристик
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Привод тормозной системы
	Гидростатическая/Пневмогидравлическая
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.2
	Стояночная  тормозная система
	Механическая/
гидравлическая
	Указание характеристик
	-
	

	1.7
	Передний вибровалец
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Частота вибрации, Гц
	Не менее 28/30
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.2
	Амплитуда, мм
	Не менее 1.8/ 0.9 и не более 2,1/1,2
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.3
	Центробежная сила, кН
	Не менее 390 / 180
	Указание характеристик
	-
	

	1.8
	Гидравлическая система
	-//-
	
	

	1.8.1
	Насос гидравлической системы
	Аксиально-поршневой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Объём бака гидравлической системы, л
	Не менее 60
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.3
	Указатель уровня гидравлической жидкости
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.4
	Датчик температуры гидравлической жидкости
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Климатические условия
эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Место поставки
	Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.3.
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.
3) При поступлении ТС на склад покупателя, наработка на мотосчетчике не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Требования к гарантии на продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1
	Комплектация ТС
	-Кабина закрытого типа с панорамным остеклением
-Кондиционер
-Счетчик моточасов
-Отопитель кабины
-Проблесковый маячок
-Камера заднего вида
-Сигнал заднего хода
-Система контроля загрязненности гидравлической системы
	Согласие с требованием
	-
	
	

	
7.2.
	
Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».
2)	Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).
3) Комплект инструмента штатной комплектации.
4) Подогреватель гидравлического бака
5) Автономный воздушный отопитель кабины
	Согласие с требованием
	-

	
	

	7.3.
	

Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ (выписка ЭПСМ), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
- Каталог запасных частей
	
Согласие с требованием
	-
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №  включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 28.92.24.120 (позиция 170 «Катки дорожные самоходные») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	
	







[bookmark: _Toc141864839]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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