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1. [bookmark: _Toc124337638][bookmark: _Toc141864825]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc141864826][bookmark: _Toc124336830]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция 
	Автомобиль специальный грузовой

	ТC
	Транспортное средство

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства



1.2. [bookmark: _Toc141864827][bookmark: _Toc124336831]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 29.10.42.110 Поставка автомобиля специального грузового для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc124336832][bookmark: _Toc141864828]Цель использования закупаемой продукции 
Автомобиль специальный грузовой закупается с целью выполнения строительных работ по приему свежеприготовленной бетонной смеси и подачи её по бетоноводу в горизонтальном и/или вертикальном направлениях к месту укладки для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: _Toc141864829] Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124337397]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.42.110 Поставка автомобиля специального грузового для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124337399]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.42.110 Поставка автомобиля специального грузового 
для нужд Дальневосточного филиала 
АО «ТК РусГидро».
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора





2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141864830] Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc141864831]Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2 29.10.42.110 Поставка автомобиля специального грузового для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Автомобиль специальный грузовой
	Согласие с требованиями
	-
	

	
	Кабина
	Бескапотная кабина
	Согласие с требованиями
	-
	

	
	Длина, мм
	Не более 12 900
	Указание характеристик
	-
	

	
	Ширина, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-

	
	Рабочий объем, см3
	Не менее 10 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	Макс. мощность, кВт 
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	
	Тип двигателя
	Дизельный   
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Экологический класс
	 Не ниже Евро 3
	Указание характеристик
	-
	

	
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-

	
	Вид топлива
	Дизель
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Автоматическая/Механическая
	Указание характеристик
	-
	

	
	Колесная формула
	8х4
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Число осей, шт
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-

	
	Тип
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-

	
	Передняя ось
	  Дисковые или Барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	
	Задняя  ось
	 Дисковые или Барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.7
	Колеса и шины
	-//-
	
	

	
	Размер шин
	Не менее 295/80 R22,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.8
	Бетононасосная установка
	-//-
	-//-

	
	Назначение
	Транспортировка бетона в горизонтальном и вертикальном направлении к месту укладки.
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Тип стрелы
	Гидравлическая, складная
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Максимальный вылет по вертикали, м
	Не менее 45
	Указание характеристик
	-
	

	
	Максимальный вылет по горизонтали, м
	Не менее 40
	Указание характеристик
	-
	

	
	Количество секций стрелы, шт
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	
	Диаметр труб бетоновода, мм
	Не менее 120
	Указание характеристик
	-
	

	
	Угол поворота стрелы, 
град( +)
	Не менее 270
	Указание характеристик
	-
	

	
	Выносные опоры (4 шт)
	Гидравлические выдвижные аутригеры, управляются с основного пульта на машине или дистанционно
	Указание характеристик
	-
	

	
	Объем бункера, л
	Не менее 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.9
	Гидравлическая система
	-//-
	-//-

	
	Тип системы
	Открытая или закрытая
	Указание характеристик
	-
	

	
	Объём бака гидравлической системы, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	
	Указатель уровня гидравлической жидкости
	Наличие  
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Датчик температуры гидравлической жидкости
	Наличие  
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	Другие параметры
	-//-
	-//-

	
	Система очистки труб
	Водяная/Сухая
	Указание характеристик
	-
	

	
	Объем резервуара для воды, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	
	Максимальное давление водяного насоса, МПа
	Не менее 7
	Указание характеристик
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	
2.2
	
Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации



	

Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)

	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Климатические условия
эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	
4.3.
	

Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки указанного в п.4.1 Таблицы № 3.1. настоящего ТТ:
1)Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 
2)Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС покупателю.
3)Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС покупателю.
	

Согласие с требованием
	
-
	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к гарантии на продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплектация ТС
	-Секлоочистители 
-Солнцезащитный козырёк
-Система кондиционирования и обогрева 
- Ремни безопасности водительского и пассажирского сидений
- Сиденье водителя и пассажира регулируемые, с подголовниками
- Кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, со спальным местом
- Передние противотуманные фары 
- 1 разъем для зарядных устройств 
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
- Полноразмерное запасное колесо
	Согласие с требованием
	-
	

	
7.2.
	
Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». 
2)	Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2)
3) Комплект инструмента штатной комплектации.
4) Знак аварийной остановки
5) Противооткатный упор – 2 шт.
6) Резиновые коврики в кабину
7) Комплект инструмента штатной комплектации.
8) Автономный воздушный отопитель кабины
9) Подогреватель топливной магистрали
	
Согласие с требованием
	
-
	

	7.3.
	Комплект поставки, дополнительные опции
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
- Каталог запасных частей
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	8.1.
	Цвет
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	

	8.2.
	

Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №          -ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 30 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (70%) по ОКПД 2 29.10.4 (позиция 192 «Средства автотранспортные грузовые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	


Согласие с требованием
	
	





       2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2.  Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС). 
3.  Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	


Начальник отдела
коммерческой деятельности и логистики
АО «ТК РусГидро»
	




                                 С.В. Макаренко

	
Начальник отдела
материально-технического снабжения
АО «ТК РусГидро»

	


                                   Т.В. Назаров

	
Начальник отдела
организации и проведения закупочных процедур
АО «ТК РусГидро»
	


 А. А. Непеина

	

Начальник отдела
контроля эксплуатации, обслуживания
и ремонта технических средств
АО «ТК РусГидро»


	


В.И. Карпов





