
















Технические требования 
ОКПД2 26.51.53 поставка оборудования для группы химического анализа (5 шт.)
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc126245008]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc126245009]	Наименование закупаемой продукции
	Аппарат для определения антикоррозионных свойств смазочных масел.
            Прибор контроля чистоты жидкости.
            Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов.
             Спектрофотометр.
             Термостат для вискозиметров жидкостной.
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc126245010]	Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение  лабораторного контроля качества энергетических масел, применяемых на Филиала по следующим показателям:
-  антикоррозионные свойства — коррозия на стальных стержнях;
-  класс промышленной чистоты;
- температура вспышки в закрытом тигле и температура вспышки в открытом тигле;
-  кинематическая вязкость.
Спектрофотометр  закупается для обеспечение  лабораторного контроля состава и свойств  сточных и природных вод.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc126245011]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc126245012]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc126245013]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc126245014]Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Аппарат для определения антикоррозионных свойств смазочных масел
	АСМ или эквивалент
	шт.
	1

	2. 
	Прибор контроля чистоты жидкости
	 ПКЖ-904М или эквивалент
	шт.
	1

	3. 
	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов
	 Вспышка-А или эквивалент
	шт.
	1

	4. 
	Спектрофотометр
	 КФК-3КМ или эквивалент
	шт.
	1

	5. 
	Термостат для вискозиметров жидкостной
	 ВИС-Т-09-3 или эквивалент
	шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc753_384596065]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Поставка товара осуществляется единовременно в один этап.
[bookmark: __RefHeading___Toc126245016][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аппарат для определения антикоррозионных свойств смазочных масел
	
С даты подписания договора
	С момента подписания договора, но не позднее 30.11.2027 года

	2. 
	Прибор контроля чистоты жидкости
	
С даты подписания договора
	С момента подписания договора, но не позднее 30.11.2027 года

	3. 
	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов
	
С даты подписания договора
	С момента подписания договора, но не позднее 30.11.2027 года

	4. 
	Спектрофотометр
	
С даты подписания договора
	С момента подписания договора, но не позднее 30.11.2027 года

	5. 
	Термостат для вискозиметров жидкостной
	
С даты подписания договора
	С момента подписания договора, но не позднее 30.11.2027 года



[bookmark: __RefHeading___Toc126245017]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc126245018]Таблица 3. Общие требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1 Таблицы 1)  Аппарат для определения антикоррозийных свойств смазочных масел АСМ или эквивалент:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-

	2.4. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара, но не менее 12 месяцев и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Комплект поставки
	1.  Термостатирующая баня - 1 шт.
2.  Блок регулирования температуры (БРТ-2) -1 шт.
3.  Стержень - 4 шт.
4.  Кольцо - 2 шт.
5.  Держатель - 4 шт.
6.  Стакан В-2-400 ГОСТ 25336-52 - 4 шт.
7.  Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8.  Программа и методика аттестации - 1 шт.
9.  Аттестат и протокол первичной аттестации - 1 экз.
	Согласие с требованием
	-

	4.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На оборудование предоставить:
1. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);
2. При поставке  продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	

Согласие с требованием
	-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-




Наименование продукции (позиции № 2 Таблицы 1)  Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904М или эквивалент:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3.
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара, но не менее 12 месяцев и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Комплект поставки
	1.   Прибор ПКЖ-904М или эквивалент— 1 шт.
2.   Штатив — 1 шт.
3.   Пробоотборник — 1 шт.
4.   Узел поддавливания — 1 шт.
5.   Трубка — 2 шт.
6.   Кабель соединительный — 1шт.
7.   Кабель сетевой — 1 шт.
8.   Манометр 150кПа МТП-4 — 1 шт.
9.   Руководство по эксплуатации  — 1 шт.
10. Паспорт — 1 шт.
11.  Методика поверки — 1 шт.
12. Свидетельство о первичной поверке - 1 экз. (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления)
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На все оборудование предоставить:
3. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);
4. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
5. Свидетельство о первичной поверке (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления).
6. Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа СИ либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений на СИ.
	

Согласие с требованием
	-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-



Наименование продукции (позиции № 3 Таблицы 1)  Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов Вспышка-А или эквивалент:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3.
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара, но не менее 18 месяцев и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Комплект поставки
	1.  Регистратор - 1 шт.
2.  Тигель - 2 шт.
3.  Вкладыш - 2 шт.
4.  Ухват - 1 шт.
5.  Охладитель - 1 шт.
6.  Сетевой шнур - 1 шт.
7.  Паспорт - 1 шт.
8.  Методика поверки - 1 шт.
9.  Свидетельство о первичной поверке - 1 экз. (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления)
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На все оборудование предоставить:
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);
При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Свидетельство о первичной поверке (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления).
Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа СИ либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений на СИ.
	

Согласие с требованием
	-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-


Наименование продукции (позиции № 4 Таблицы 1)  Спектрофотометр КФК-3КМ или эквивалент:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3.
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара, но не менее 12 месяцев и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Комплект поставки
	1.   Спектрофотометр — 1 шт.
2.   Шнур питания — 1 шт.
3.   Чехол от пыли — 1 шт.
4.   Лампа галогеновая запасная — 1 шт.
5.   Заглушка - кюветодержатель для кюветы 10 мм, контрольных светофильтров и для компенсации темнового потока — 1 шт.
6.   Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт.
7.   Сертификат — 1 шт.
8.   Паспорт — 1 шт.
9.   Методика поверки — 1 шт.
10. Свидетельство о первичной поверке - 1 экз. (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления)
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На все оборудование предоставить:
7. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);
8. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
9. Свидетельство о первичной поверке (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления).
10. Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа СИ либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений на СИ.
	

Согласие с требованием
	-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-


Наименование продукции (позиции № 5 Таблицы 1) Термостат для вискозиметров жидкостной ВИС-Т-09-3 или эквивалент:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1 Приложение №1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	2.3.
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара, но не менее 24 месяцев и исчисляется с момента ввода термостата в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Комплект поставки термостата
	1.  Ванна термостата - 1 шт.
2.  Блок регулирования температуры - 1 шт.
3.  Выходная трубка насоса - 1 шт.
4.  Защитное стекло - 2 шт.
5.  Крышка рабочей зоны - 1 шт.
6.  Винт для крепления крышки на ванне - 4 шт.
7.  Крышка тестового места для вискозиметра  - 3 шт.
8.  Держатель для вискозиметров — 3 шт.
9.  Сливной шланг — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Программа и методика аттестации — 1 шт.
12.  Аттестат и протокол первичной аттестации — 1 шт.
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Дополнительная комплектация к термостату для удобства работы
	Термометр лабораторный электронный  - 1 шт.
Комплект поставки термометра:
1.  Электронный блок — 1 шт.
2.  Датчик температуры — 1 шт.
3.  Кабель-удлинитель датчика — 1 шт.
4.  Кабель связи скомпьютером — 1 шт.
5.  Элемент питания (установлен в электронном блоке) — 2 шт.
6.  Крепления для фиксации электронного блока на вертикальных немагнитных поверхностях — 1 шт.
7.  Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8.  Методика поверки — 1 шт.
9.  Паспорт — 1 шт.
10. Свидетельство о первичной поверке  (или сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев с даты изготовления).
11. Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа СИ либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений на СИ.
	
	

	4.3.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	На все оборудование предоставить:
11. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);
12. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	

Согласие с требованием
	-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

















[bookmark: __RefHeading___Toc126245019]3. Требования к документации по ценообразованию
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: __RefHeading___Toc126245020]4. Приложения




Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции).
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[bookmark: __RefHeading___Toc126245021]Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)
Наименование продукции: (позиции № 1 - 5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»)
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Позиция 1
	Аппарат для определения антикоррозийных свойств смазочных масел АСМ или эквивалент
	1. Теплоноситель - вода или глицерин.
2. Объем теплоносителя 5,5±0,5 дм3.
3. Точность поддержания заданной температуры термостатирующей жидкости ±1,0°С.
4. Параметры питания:
- переменный однофазный ток;
- напряжение 220 В;
- частота 50±1 Гц;
- потребляемая мощность не более 1,3 кВт.
5.  Габаритные размеры и масса аппарата, не более:
-термостатирующая баня 300х296х348, 8,5кг;
-блок регулирования температуры 150х180х80 мм, 1,5 кг.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	2. 
	Позиция 2
	Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904М или эквивалент
	1. Диапазон измерений счетной концентрации взвешенных частиц в жидкости от 100 до 150000 частиц/100см3;
2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений счетной концентрации взвешенных частиц в жидкости ±30%;
3. Наименьший размер регистрируемых взвешенных частиц в жидкости — 5мкм;
4. Параметры электрического питания от сети переменного тока:
- напряжение переменного тока от 198 до 242 В;
- частота переменного тока от 49 до 51 Гц;
5. Габариты, не более,:
- высота без пробоотборника/с пробоотборником 220/600 мм;
- ширина 240 мм;
- длина 620 мм;
6. Масса без пробоотборника/с пробоотборником 5,0/6,0 кг
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов Вспышка-А или эквивалент
	1.  Диапазон измеряемых температур нефтепродукта от 0 до 340ºС.
2.  Диапазон определения температуры вспышки:
- в открытом тигле от 70 до 280ºС;
- в закрытом тигле от 30 до 260ºС.
3.  Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения температуры вспышки:
- в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки
   - до 104ºС включительно ± 2ºС;
   - свыше 104ºС ± 5ºС.
- в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А) ±5ºС.
4.  Скорость нагрева пробы 5-6ºС в минуту.
5.  Объем пробы для испытаний 16 мл.
6.  Потребляемая мощность 120 Вт.
7.  Габаритные размеры 290х290х160 мм.
8.  Масса 12 кг.
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Спектрофотометр КФК-3КМ или эквивалент
	1. Спектральный диапазон длин волн: 325-1000 нм;
2. Диапазон измерений:
- коэффициентов пропускания, Т% от 1,0 до 100,0;
- оптической плотности, A от 0,0 до 2,0;
3. Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении коэффициентов направленного пропускания ±1,0 %;
4. Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн ±2,0 нм;
5. Спектральная ширина фиксированной щели не более 5 нм;
6. Уровень рассеянного света не более 0,5%;
7. Оптическая схема — однолучевая;
8. Питание: 220 В/50 Гц;
9.  Потребляемая мощность — 80 Вт;
9. Габаритные размеры, (Д х Ш х В) мм: 460х310х180;
10. Масса — 10 кг
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Термостат для вискозиметров жидкостной ВИС-Т-09-3 или эквивалент
	1. Диапазон регулирования температуры от +20 до +150 ºС;
2. Время нагревания теплоносителя от температуры окружающего воздуха до установленной температура +100ºС не более 1,0 ч.
3. Нестабильность поддержания установленной температуры  в пределах ±0,01ºС;
4. Неоднородность температурного поля в  рабочем объеме термостата в пределах ±0,01ºС;
5. Объем ванны термостата — 16 л.;
6. Количество мест для установки вискозиметров — 3 шт.;
7. Габаритные размеры термостата (ШхГхВ), мм: 510х230х660;
8. Размеры рабочей зоны, мм:
- открытая часть ванны (ШхГ): 210х94;
- глубина ванны: 315;
9. Размеры смотрового окна (ШхВ), мм: 200х300;
10. Масса термостата без теплоносителя  - 29 кг;
11. Потребляемая мощность - не более 2,2 кВт;
12. Время непрерывной работы в лабораторных условиях — не менее 8 ч;
13. Средний срок службы — не менее 7 лет;
14. Средняя наработка на отказ — 4000 ч.
15. Питание от сети переменного тока (напряжение, частота) — 230±23 В, 50±1 Гц.
Технические характеристики Термометра лабораторного в комплекте поставки:
1. Диапазон регулирования температуры от -50 до 200ºС;
2. Предел допускаемой основной погрешности измерений:
- в диапазоне от 0 до 100ºС ±0,02ºС;
- в диапазоне измерений ±0,05ºС;
3. Цена единицы младшего разряда — устанавливаемая 0,1, 0,01 или 0,001ºС;
4. Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда — вода, скорость потока на более 0,4 мм/с) — 7 с;
5. Минимальная длина погружения датчика — 75 мм;
6. Диапазон измерений интервалов времени  от 0,1 до 9999,9 с;
7. Погрешность измерений интервалов времени ±[0,1+0,0001?Т] с;
8. Габаритные размеры (ШхГхВ):
- электронного блока 80х75х100 мм;
- погружаемой части датчика температуры ø4х300 мм;
9. Масса — 0,25 кг;
10. Батарейное питание — 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В.
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