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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция 
	Мини-погрузчик 

	ТТ
	Технические требования 

	СМ
	Самоходная машина

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	КПП
	Коробка переключения передач

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ЭПСМ
	Электронный паспорт самоходной машины

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства

	М.Ч.
	Моточас


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчиков для нужд АО «ТК РусГидро»

1.3. Цель использования закупаемой продукции 

Мини-погрузчики закупаются в целях обеспечения исполнения обязательств, принятых АО «ТК РусГидро» в качестве Исполнителя по договорам на оказание транспортных услуг

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчиков для нужд АО «ТК РусГидро»
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2. 

	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчиков для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.1.3. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции позиция №1
ОКПД2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчиков для нужд  АО «ТК РусГидро» 
	 № п/п
	Наименование 

параметра
	Требования 

заказчика
	Способ подтверждения 

участником соответствия 

требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с 

требованием/

указание 

характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-


	-//-

	1.1. 
	Размеры и вес
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Длина с ковшом, мм
	Не более 3730
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2.
	Ширина с ковшом, мм
	Не более 1985
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Высота, мм 
	Не более 2070
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Эксплуатационная масса с                ковшом, кг
	Не более 3550
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Основные технические параметры 
	-//-
	-//

	1.2.1.
	Номинальная грузоподъемность, кг
	Не менее 1100
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2.
	Объем ковша, м3
	Не менее 0,53
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Высота выгрузки по кромке ковша, мм
	Не менее 2390
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4.
	Высота подъема ковша, мм
	Не менее 4010
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5.
	Максимальная скорость движения, км/ч


	Не менее 12
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Двигатель
	
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Максимальная

мощность, кВт 
	Не менее 55
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.2.
	Тип двигателя
	Дизельный 
	Согласие с

 требованием
	-
	

	1.3.3.
	Экологический класс
	Не ниже Евро 2
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.4.
	Система охлаждения
	Жидкостного типа
	Согласие с

 требованием
	-
	

	1.3.5
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,8 Не более 4,5
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Рулевое управление
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип
	Пилотное
	Согласие с

требованием
	-
	

	1.4.2.
	Органы управления
	Джойстики
	Согласие с

требованием
	-
	

	1.4.3.
	Функция аварийного спуска рабочего оборудования
	Наличие
	Согласие с

требованием
	-
	

	1.4.4.
	Функция выравнивания ковша
	Наличие
	Согласие с

требованием
	-
	

	1.5. 
	Колеса
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Размер шин 
	12-16.5
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Тип кабины, цвет
	Одноместная закрытая кабина, стандартный цвет производителя
	Согласие с 

требованием
	-
	

	1.6.2.
	Система кондиционирования
	Наличие 
	Согласие с 

требованием
	-
	

	1.6.3.
	Система отопления
	Наличие 
	Согласие с 

требованием
	-
	

	1.6.4.
	Топливный бак, л
	Не менее 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.5.
	Световой предупредительный сигнал


	Наличие 
	Согласие с 

требованием
	-
	

	1.7. 
	Гидравлическая система
	-//-
	-//-

	
	Макс. рабочее давление, бар
	Не менее 210
	Указание характеристик
	-
	

	
	Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин
	Не менее 120
	Указание характеристик
	-
	-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации.

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	

	3.1.
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с          требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск
	Согласие с 

требованием
	-
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с 

требованием
	-
	

	4.3.
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.

2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, наработка на мотосчетчике не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с 

требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления – не ранее 2025 г.
	Согласие с 

требованием
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание характеристик
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым 

вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплектация ТС
	-Кабина закрытого типа с панорамным остеклением

-Кондиционер

-Счетчик моточасов

-Автономный отопитель кабины 3кВт

-Предпусковой подогреватель ДВС

-Проблесковый маячок

-Камера заднего вида

-Сигнал заднего хода

-Система контроля загрязненности гидравлической системы

-Системы FOPS, ROPS

-Сиденье оборудовано ремнем безопасности

-Кабина со встроенным каркасом безопасности

-Утепление кабины

-Утепление отсека АКБ

-Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

- Подогрев топливного и гидравлического бака
	Согласие с 

требованием
	-
	

	7.2.
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.
	Согласие с 

требованием
	
	

	7.3.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ (выписка ЭПСМ), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.

- Каталог запасных частей
	Согласие с 

требованием
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	8.1.
	Цвет кабины
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с

требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	
	

	
	
	


