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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокранов, грузоподъемностью не менее 100 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное cредство

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокранов, грузоподъемностью не менее 100 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Автомобильные краны закупаются с целю выполнения погрузочно-разгрузочных работ для нужд АО «ТК РусГидро».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокранов, грузоподъемностью не менее 100 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	шт.
	3


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокранов, грузоподъемностью не менее 100 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокранов, грузоподъемностью не менее 100 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Кран стреловой автомобильный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не менее  13 150                         Не более 15 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	Не менее  2 700                         Не более 2910
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 4000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5. 
	Общая масса, кг
	Не более 50 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Вид топлива ДВС
	Дизель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт/л.с. 
	Не менее 270 / 367
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Шасси
	-//-
	-//-
	

	1.3.1.
	Трансмиссия
	Автоматическая или Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Колесная формула
	8х4х8
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Минимальный дорожный просвет, мм
	Не менее 267
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.4.
	Максимальная скорость, км/ч
	Не более 90
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.
	Рабочие характеристики
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Грузоподъемность максимальная, т
	Не менее 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.2.
	Длина полностью выдвинутой стрелы, м
	Не менее 64
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.3.
	Гусёк  
	Решётчатый 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.4.
	Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м.
	Не менее 84
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.5.
	Тип стрелы 
	Телескопический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.6.
	Аутригеры (опоры) 
	4 гидравлические выдвижные опоры, квадратного сечения, фиксированные, с гидрозамками, со стальными подпятниками. 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.7.
	Вылет опор - продольное/поперечное расстояние, м
	Не более 8,77/7,3
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.8.
	Угол вращения  крановой установки, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Приборы и устройства безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Регистратор параметров работы крана
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Ограничитель рабочей зоны
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Ограничитель  грузового момента
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.4.
	Индикатор параметров работы ПС
	Жидкокристаллический цветной русифицированный дисплей
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.5.
	Сигнализатор приближения к ЛЭП
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.6.
	Ограничители подъёма/опускания груза
	Концевые выключатели, гидрозамок в цилиндре подъёма и телескопирования стрелы
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Оснащение кабины
	Панорамное безопасное остекление. 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Наличие прожектора
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Наличие компьютера и джойстика управления ГПМ
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Счетчик моточасов
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки регистрационные номера сертификатов / деклараций соответствия или

копии действующих сертификатов / деклараций соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри — 1 шт.

РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск — 1 шт.

РФ, Приморский край, г. Партизанск — 1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать

5000 км.
	Согласие с требованием
	-

	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-5).
3) Комплект инструмента штатной комплектации, включая домкрат и ключ баллонный 

4) Знак аварийной остановки

5) Предпусковой подогреватель ДВС 10 кВТ

6) Автономный отопитель кабины водителя и кабины машиниста крана 3 кВт

7) Утепление кабины

8) Утепление отсека АКБ

9) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

10) Подогрев топливного и гидравлического бака

	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	


