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1. [bookmark: _Toc233302252][bookmark: _Toc124337638]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc233302253][bookmark: _Toc124336830]Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное средство

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства



1.2. [bookmark: _Toc233302254][bookmark: _Toc124336831]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 29.10.43.000 Поставка тягача седельного с полуприцепом для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc233302255][bookmark: _Toc124336832]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка седельного тягача с полуприцепом для нужд АО "ТК РусГидро» закупаются с целю обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки грузов.
1.4. Существующее положение
Эксплуатация седельного тягача с полуприцепом планируется осуществлять в рамках исполнения обязательств по доходным договорам АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: _Toc233302256]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc233302257]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc233302258]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc233302259][bookmark: _Toc124337397]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Полуприцеп 
	шт.
	1

	2
	Седельный тягач 
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc233302260]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc233302261]Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Полуприцеп 
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Седельный тягач 
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc51339698_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc233302262]  Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc233302263]Таблица 3.1. Полуприцеп 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Тип
	Полуприцеп бортовой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Длина, мм
	Не менее 13 500,
не более 14 500
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.3
	Ширина, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.4
	Погрузочная высота, мм
	Не более 1750
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.5
	Высота ССУ без нагрузки, мм
	Не менее 1 350,
не более 1 380
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.6
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 30 000
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.7
	Максимальная нагрузка на ССУ, кг
	Не более 15 530
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.2.
	Ходовая часть
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Тип подвески
	Пневматическая
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.2.2
	Количество осей, шт
	Не менее 3
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.2.3
	Размер шин
	Не менее 385/65 R22.5
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.3
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Стояночная тормозная система
	Тормозная система механическая, с пневматическим управлением, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.5
	Оснащение
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Шкворень, дюйм
	2,0
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.5.2
	Опорное устройство
	одна телескопическая секция
	Указание характеристик
	-
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	

	3.1.
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.
[bookmark: _Toc233302264][bookmark: _Toc233301926][bookmark: _Toc233301696][bookmark: _Toc233301379]3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать
5000 км.
	
	
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание характеристик
	-
	
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н). 2)	 Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2). 3) Крепление ДЗК к раме с механической лебедкой
4) Потайные петли для увязки груза 8 шт (по 4 шт с каждой стороны)
5) 4 пары раздвижных съемных коников. Фиксация коников в транспортном и раздвинутом положении при помощи пальца          6) Борта и стойки с возможностью демонтажа
7) Комплект инструмента штатной комплектации, включая домкрат и ключ баллонный                             8) Противооткатные упоры
	
	
	
	

	7.2
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет рамы
	Стандартный цвет производителя
	
	
	
	



[bookmark: _Toc233302265][bookmark: _Toc124337650][bookmark: _Toc124337403][bookmark: _Toc125021672]Таблица 3.2.  Седельный тягач   
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип ТС
	Седельный тягач
	Согласие с требованием
	
	

	
	Длина, мм
	Не менее 7400,
не более 7900
	Указание характеристик
	
	

	
	Ширина, мм
	Не более 2550
	Указание характеристик
	
	

	
	Высота, мм
	Не более 3850
	Указание характеристик
	
	

	
	Масса ТС в снаряженном состоянии, кг
	
Не более 11000
	Указание характеристик
	
	

	
	Полная масса автопоезда
	Не менее 64000
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип двигателя
	дизельный с турбонаддувом
	Указание характеристик
	
	

	
	Макс. мощность, л.с.
	Не менее 390
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	
	КПП (тип)
	 механическая
	Согласие с требованием
	
	

	
	Сцепление
	Фрикционное, сухое, однодисковое
	Согласие с требованием
	
	

	
	Привод сцепления
	Гидравлический с пневмоусилителем
	Согласие с требованием
	
	

	
	Колесная формула
	6х4
	Согласие с требованием
	
	

	
	Дорожный просвет
	Не менее 260
	Согласие с требованием
	
	

	
	Блокировки дифференциалов
	Межосевая и межколёсные блокировки колёс задней тележки
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Рабочая
	  пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные
	Согласие с требованием
	
	

	
	Стояночная
	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вспомогательная
	моторный тормоз - замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Подвеска тягача
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Передняя
	Рессорная либо пневматическая
	Указание характеристик
	
	

	
	Задняя
	Рессорная либо пневматическая
	Указание характеристик
	
	

	1.7.
	Седельное устройство
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Нагрузка на ССУ, кг
	Не менее 22 500
	
	
	

	
	Высота ССУ, мм
	Не менее 1350,
не более 1380
	Указание характеристик
	
	

	
	Размер сцепного шкворня прицепа, дюйм
	2,0
	Указание характеристик
	
	

	1.8.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип топлива
	дизельное
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 400
	Указание характеристик
	
	

	1.9.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Размер шин
	Не менее 315/80R22,5 двускатная ошиновка
	Указание характеристик
	
	

	
	Тип шин
	Радиальные, металлокордовые
	Согласие с требованием
	
	

	1.10.
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Комплектация
	-Кабина со спальным местом, ниши для хранения ЗИП
-Ключ кабины с дистанционным управлением центральным замком
-Кондиционер
-Сиденье водителя на пневматической подвеске с подогревом и вентиляцией
-Зеркала заднего вида с подогревом и электрической регулировкой
-Электростеклоподъёмники
-Рулевая колонка с регулировкой вылета и угла наклона
-Электрический привод системы опрокидывания кабины
	Согласие с требованием
	
	

	1.11.
	Фильтры
	-Фильтр грубой очистки топлива с влагоотделителем.                   -Воздушный фильтр с системой предварительной очистки воздуха – «Циклон»
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.
[bookmark: _Toc233302266][bookmark: _Toc233301927][bookmark: _Toc233301697][bookmark: _Toc233301380]3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать
5000 км.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.                                                Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание характеристик
	
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).                             2) Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-5).                                   3) Комплект инструмента штатной комплектации, включая домкрат и ключ баллонный                               4) Знак аварийной остановки                                     5) Одно спальное место                                                                              6) Регулировка сидения водителя/пассажиров.                    7) Электростеклоподъемники электроподогрев зеркал, центральный замок;                          8) Ремни безопасности на сидении водителя и пассажирских сиденьях                                          9) Климат-контроль.                          10) Автономный предпусковой подогреватель ДВС                         11) Утепление отсека АКБ термочехлом с подогревом               12) Утепление кабины                    13) Автономный воздушный отопитель кабины                              14) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов         15) Подогрев топливного бака          16) Тахограф
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	
	



3. [bookmark: _Toc233302267][bookmark: _Toc141864840]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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