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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2 28.92.27.100 Поставка мини-экскаватора гусеничного для нужд АО «ТК РусГидро»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция 
	Гусеничный экскаватор 

	ТТ
	технические требования 

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 28.92.27.100 Поставка мини-экскаватора гусеничного для нужд АО «ТК РусГидро».
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Выкапывание траншей, рвов и формирование котлованов, возведение дамб, насыпей и отвалов, выравнивание рельефа, расчистка участков, перемещение и погрузка грунтов и пород.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Мини-экскаватор гусеничный
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 28.92.27.100 Поставка мини-экскаватора гусеничного для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции позиция №1
Наименование продукции (позиция №1 таблицы 1.1.): мини-экскаватор гусеничный
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Мини-экскаватор гусеничный
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.
	Кабина
	Всепогодная, выполнена из стали, оснащена окнами из небьющегося стекла, боковое стекло — сдвижное.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.
	Длина , мм
	Не более 6000
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2100
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не более 2 600
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9.
	Эксплуатационная масса, кг
	Не менее 5900, не более 6100
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт 
	Не менее 35,7
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3.
	Экологический класс
	 Не ниже Tier 2
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 130
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Платформой 
	Рычагами управления хода и поворота 
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Управление рабочими органами  
	Джойстиками, автоматический переход на холостые обороты
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип тормозной системы
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Ходовая часть
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Ширина башмака мм
	 400
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2.
	Преодолеваемый подъём, град. / %
	Не менее 35/70
	Указание характеристик
	
	

	1.6.
	Гидравлическая система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Номинальный расход главного насоса, л/мин
	Не менее 144
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2.
	Главное давление разгрузки, МПа
	Не менее 26
	Указание характеристик
	
	

	1.6.4.
	Объем гидробака, л
	Не менее 65
	Указание характеристик
	
	

	1.7.
	Экскаваторное оборудование (обратная лопата)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Стрела, мм
	Не менее 2900, не более 3100
	Указание характеристик
	
	

	1.7.2.
	Рукоять, мм 
	Не менее 1500, не более 1700
	Указание характеристик
	
	

	1.7.3.
	Ковш, м3
	Не менее 0,24
	Указание характеристик
	
	

	1.7.4.
	Глубина копания, мм 
	Не менее 3850
	Указание характеристик
	
	

	1.7.5.
	Высота копания, мм
	Не менее 5600
	Указание характеристик
	
	

	1.7.6.
	Усилие резания ковша, кН
	Не менее 48, не более 48,5
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации.

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Партизанск
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.

2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, наработка на мотосчетчике не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025 г.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 24 месяца либо 4000 моточасов (что наступит ранее) и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Кабина
	1) Стандарт безопасности ROPS/FOPS

2) Система фильтрации воздуха;

3) Система кондиционирования и подогрева.

4) Электрические очистители переднего и верхнего стекла;
5) Омыватель переднего стекла;

6) Счетчик моточасов

7) Солнцезащитный козырек

8) Подрессоренное кресло с подголовником

9) Панорамное безопасное остекление
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Электрооборудование
	1) Не менее 4-х фар на кабине;

2) Не менее 2-х фар на стреле;

3) Проблесковый маячок;

4) Подогреватель топлива
	Согласие с требованием
	
	

	7.3. 
	Комплект поставки
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Утепление кабины

5) Утепление отсека АКБ

6) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

7) Утепление топливного и гидравлического бака
	Согласие с требованием
	
	

	7.4. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ (выписка ЭПСМ), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.

Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;

- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.

- Каталог запасных частей
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет кабины
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	
	

	8.2. 
	Цвет рамы
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
