3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2: 28.22.14.151 Поставка гусеничного крана, грузоподъемностью не менее 260 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное cредство

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.22.14.151 Поставка гусеничного крана, грузоподъемностью не менее 260 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Гусеничный кран закупается с целю выполнения погрузочно-разгрузочных работ для нужд АО «ТК РусГидро».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.22.14.151 Поставка гусеничного крана, грузоподъемностью не менее 260 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.22.14.151 Поставка гусеничного крана, грузоподъемностью не менее 260 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 3 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2: 28.22.14.151 Поставка гусеничного крана, грузоподъемностью не менее 260 тонн для нужд АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Кран гусеничный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина в транспортном положении, мм
	Не менее  10 500                         Не более 11 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина в транспортном положении, мм
	Не менее  2 900                         Не более 3 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота в транспортном положении, мм
	Не более 3 400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5. 
	Общая масса, кг
	Не более 225 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Вид топлива ДВС
	Дизель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт 
	Не менее 330
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Шасси
	-//-
	-//-
	

	1.3.1.
	Преодолеваемый уклон, %
	Не более 30
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.2
	Максимальное давление на грунт, Мра
	Не более 0,12
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Скорость поворота платформы, r/min
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.4.
	Максимальный вес в транспортном положении, кг
	Не более 35 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.
	Рабочие характеристики
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Грузоподъемность максимальная, т
	Не менее 260
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.2.
	Длина основной стрелы, м
	23 - 86
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.3.
	Длина маневрового удлинителя (гуська), м
	18 - 63
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.4.
	Длина фиксированного удлинителя (гуська), м
	9 - 30
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.5.
	Максимальный грузовой момент, t x m
	Не менее 1430
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.6.
	Угол вращения  крановой установки, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Приборы и устройства безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Регистратор параметров работы крана
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Ограничитель рабочей зоны
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Ограничитель  грузового момента
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.4.
	Индикатор параметров работы ПС
	Жидкокристаллический цветной русифицированный дисплей
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.5.
	Сигнализатор приближения к ЛЭП
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.6.
	Ограничители подъёма/опускания груза
	Концевые выключатели, гидрозамок в цилиндре подъёма и телескопирования стрелы
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Оснащение кабины
	Панорамное безопасное остекление. 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Наличие прожектора
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Наличие компьютера и джойстика управления ГПМ
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Счетчик моточасов
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации.

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки регистрационные номера сертификатов / деклараций соответствия или

копии действующих сертификатов / деклараций соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать

50 м/ч.
	Согласие с требованием
	-

	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 24 месяца или 3000 моточасов (что наступит ранее) и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-5).
3) Комплект инструмента штатной комплектации, 

4) Предпусковой подогреватель ДВС 10 кВТ

5) Автономный отопитель кабины машиниста крана 3 кВт

6) Утепление кабины

7) Утепление отсека АКБ

8) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

9) Подогрев топливного и гидравлического бака            10) Крюки: 13,5 т, 100 т, 160 т

	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	


