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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция 
	Фронтальный погрузчик 

	ТТ
	Технические требования 

	СМ
	Самоходная машина

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	КПП
	Коробка переключения передач

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ЭПСМ
	Электронный паспорт самоходной машины

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства

	М.Ч.
	Моточас


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.92.27.120 Поставка фронтального погрузчика для нужд 
АО «ТК РусГидро»

1.3. Цель использования закупаемой продукции 

Фронтальный погрузчик закупается в целях обеспечения исполнения обязательств, принятых АО «ТК РусГидро» в качестве Исполнителя по договорам на оказание транспортных услуг

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Фронтальный погрузчик
	шт.
	1


Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.92.27.120 Поставка фронтального погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции.
	 № п/п
	Наименование 

параметра
	Требования 

заказчика
	Способ подтверждения 

участником соответствия 

требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с 

требованием/

указание 

характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-


	-//-
	

	1.1. 
	Размеры и вес
	-//-
	-//-

	
	Длина, мм
	Не менее 7900 Не более 8460
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Ширина, мм
	Не более 3080
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Высота (без проблескового маячка), мм 
	Не более 3550
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Полная масса, кг
	Не более 18 000
	Указание характеристик
	-
	-
	

	1.2. 
	Основные технические параметры погрузчика
	-//-
	-//

	
	Номинальная грузоподъемность, кг
	Не менее 5000 и Не более 5500
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Объем ковша, м3
	Не менее 3 м3
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Расстояние разгрузки , мм
	Не менее 1100
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Глубина копания, мм
	Не менее 150
	Указание характеристик
	-
	-
	

	1.3. 
	Двигатель
	
	-//-
	-//-
	

	
	Рабочий объем, см3
	Не менее 9700

Не более 10000
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Максимальная

мощность, л.с. 
	Не менее 220
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Экологический класс
	Не ниже Евро 2
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Максимальный крутящий момент, Нм
	Не менее 830
	Указание характеристик
	-
	-
	

	
	Система охлаждения
	Жидкостного типа
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	1.4. 
	Потребление топлива
	-//-
	-//-

	
	Вид топлива
	Дизельное

топливо
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 250
	Указание характеристик
	-
	-
	

	1.5. 
	Трансмиссия 
	-//-
	-//-

	
	Тип 
	Автоматическая либо полуавтоматическая 
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Колесная формула
	Полный привод
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Число передач
	Не менее 2 вперед, 1 назад
	Указание характеристик
	-
	-
	

	1.6. 
	Колеса
	-//-
	-//-

	
	Размер шин 
	23.5-25-16PR
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	1.7. 
	Тормозная система
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Гидравлическая система
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	1.8. 
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-

	
	Тип кабины
	Цельнометаллическая, одноместная
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Вентиляция и кондиционирование
	Наличие
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Система отопления
	Наличие
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	
	Цвет салона
	Темных тонов
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с

требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	

	3.1.
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с          требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Владивосток
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	4.3. 
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.

2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, наработка на мотосчетчике не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с

требованием
	
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым 

вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	-Кабина закрытого типа с панорамным остеклением

-Кондиционер

-Счетчик моточасов

-Автономный отопитель кабины 3 кВт

-Предпусковой подогреватель ДВС

-Проблесковый маячок

-Камера заднего вида

-Сигнал заднего хода

-Система контроля загрязненности гидравлической системы

-Джойстик управления
	Согласие с

требованием
	-
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Утепление кабины

5) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

6) Утепление топливного и гидравлического бака
	Согласие с

требованием
	
	
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ (выписка ЭПСМ), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке.
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
- Каталог запасных частей
	Согласие с

требованием
	
	
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	8.1
	Цвет кабины
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с

требованием
	
	
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №  включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 28.92.27.120 (позиция 173 «Погрузчики одноковшовые самоходные прочие») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
