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1. [bookmark: _Toc141864825][bookmark: _Toc124337638]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc141864826][bookmark: _Toc124336830]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция 
	Автомобильные краны

	ТТ
	Технические требования 

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ПТС
	Паспорт транспортного средства     

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства



1.2. [bookmark: _Toc141864827][bookmark: _Toc124336831]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 29.10.51.000: Поставка автомобильных кранов для нужд АО "ТК РусГидро"
1.3. [bookmark: _Toc141864828][bookmark: _Toc124336832]Цель использования закупаемой продукции 
Автомобильные краны закупаются с целью выполнения погрузочно-разгрузочных работ для нужд АО «ТК РусГидро».

2. [bookmark: _Toc141864829]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124337397]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.51.000: Поставка автомобильных кранов для нужд АО "ТК РусГидро"
	шт.
	5



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124337399]Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.51.000: Поставка автомобильных кранов для нужд АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора




2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141864830]  Таблица 1.3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2 29.10.51.000: Поставка автомобильных кранов 
для нужд АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Тип
	Кран автомобильный стреловой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Длина, мм
	Не более 12 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Ширина, мм
	Не более 3 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Максимально допустимая общая масса, кг
	Не более 30 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Макс. мощность, кВт 
	Не менее 150
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный   
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Экологический класс
	 Не ниже Евро 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип
	Механическая/Автоматическая 
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.2
	Колесная формула
	6х6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Усилитель руля
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Привод тормозной системы
	Гидравлический, пневматический или пневмо-гидравлический, двухконтурный
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.2
	Передняя ось
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.3
	Задняя  ось
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.4
	Стояночная  тормозная система 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Передняя
	Рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Задняя
	Сбалансированная конструкция, рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Колеса и шины
	-//-
	
	

	1.8.1
	Размер шин
	Не менее 14.00R20
	Указание характеристик
	-
	

	1.9
	Кабина крановой установки
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Cтеклоочистители
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.2
	Солнцезащита  
	Солнцезащитный козырёк
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.3
	Кресло 
	Подрессоренное кресло с подголовником
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.5
	Климат-контроль
	Система кондиционирования и обогрева 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	Крановая установка
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	Назначение
	Подъемное сооружение для перемещения грузов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.2
	Грузоподъемность, т
	Не менее 25
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.3
	Длина полностью выдвинутой стрелы, м
	Не менее 40
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.4
	Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м
	Не менее 45
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.5
	Тип стрелы 
	Телескопический 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.6
	Аутригеры (опоры) 
	4 выносные гидравлические выдвижные опоры с гидрозамками, со стальными подставками под опоры.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.7
	Угол вращения  крановой установки, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Гидравлическая система
	-//-
	
	

	1.11.1
	Насос гидравлической системы шасси
	Аксиально-поршневой или шестерёнчатый 
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.2
	Насос гидравлической системы установки 
	Аксиально-поршневой или шестерёнчатый 
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.3
	Объём бака гидравлической системы, л
	Не менее 300 
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.4
	Указатель уровня гидравлической жидкости
	Наличие  
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.5
	Датчик температуры гидравлической жидкости
	Наличие  
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12
	Грузовая лебёдка
	-//-
	
	

	1.12.1
	Редуктор лебёдки
	Планетарный 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.2
	Тормоз лебёдки
	Автоматический многодисковый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.3
	Диаметр грузового каната, мм
	Не менее 13
	Указание характеристик
	-
	

	1.13
	Приборы, устройства безопасности
	-//-
	
	

	1.13.1
	Регистратор параметров работы крана
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.2
	Ограничитель рабочей зоны
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.3
	Ограничитель  грузового момента
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.4
	Индикатор параметров работы ПС
	Жидкокристаллический цветной русифицированный дисплей
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.5
	Сигнализатор приближения к ЛЭП
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.6
	Ограничители подъёма/опускания груза
	Концевые выключатели, гидрозамок в цилиндре подъёма и телескопирования стрелы
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14
	Электрооборудование
	-//-
	
	

	1.14.1
	Напряжение бортовой сети, В
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.2
	Световая сигнализация и осветительные приборы шасси
	В соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.3
	Световая сигнализация и осветительные приборы крановой установки
	Прожектор на корневой секции стрелы, проблесковые маяки жёлтого цвета
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	






2.1
	
Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	

Согласие с требованием
	
Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)

	
	

	








2.2
	





Соответствие стандарту
	





Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	
	
	

	
4.1.
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены Поставщиком по адресу:
1. РФ, г. Партизанск — 3 шт.
2. РФ, г. Хабаровск — 1 шт.
3. РФ, г. Владивосток — 1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	
4.2.
	
Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	
Согласие с требованием
	-
	
	

	






4.3
	
Доставка
	1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2. Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.
	
Согласие с требованием
	-

	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.     Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	


6.1
	

Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на ТС - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
	-
	
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	

7.1
	

Комплектация ТС
	1. Магнитола;
2. Запасное колесо;
3. Автоблокировочная система;
4. Остекление кабины безосколочным стеклом;
5.Штатный комплект инструментов.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	




7.2.
	


Комплект поставки, дополнительные опции
	1)	 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)	Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
	
	
	
	

	










7.3.
	






Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактур, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:
- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	
Согласие с требованием
	-
	
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
8.1
	Цвет кузова и салона
	
Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	
	

	8.2.
	

Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №           -ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 29.10.51.000 (позиция 193 «Автокраны») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	


Согласие с требованием
	
	
	[bookmark: _Toc1418648311][bookmark: _Toc1418648311]





[bookmark: _Toc1418648311_Копия_1] 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2.  Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС). 
3.  Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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