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1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc180068070]Наименование закупаемой продукции
Поставка материалов ГО и ЧС..
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc180068071]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка материалов ГО и ЧС.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc180068072]Существующее положение
Существует необходимость в поставке материалов для ГО и ЧС.
1.5. Основание выполнения работ
Программа эксплуатации 2026г.
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2.1. [bookmark: _Toc180068074]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc180068075]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc180068076]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1.1.1
	Наименование и объем закупаемой продукции в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ
	
	


[bookmark: _Toc180068077]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.2.1
	Объем поставки на склад Заказчика материалов в соответсвии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc180068078]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc180068079][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка на склад Заказчика материалов в соответсвии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ
	С даты подписания договора
	Не позднее 20.12.2026г


4
0

4

2.2. [bookmark: _Toc754465801][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc180068080][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc180068081] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Материалы в соответсвии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ
	Соответсвие ГОСТ, сертификатам соответсвия
	Указание технических характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
(склад Заказчика)
	КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требование к упаковке и доставке
	1. Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставляемая кабельная продукция должна быть доставлена в намотанных барабанах, катушках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 18690-82 (СТ СЭВ 3227-81). Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69).
4. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
5. Поставка производится на склад Заказчика.
6. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
7. Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи.
8. Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования.
9. Стоимость страховки грузов до места доставки и стоимость гарантийной замены оборудования, комплектующих, входит в Цену Договора.
10.Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией
	· Техническая документация на поставленные изделия и материалы (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия )  – 1 экз.

	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантийный срок на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев, и должен исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Общие требования к участникам закупки
	Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	Согласие с требованием
	
	



      2.3. Требования к конструкции спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений.
2.3.1. Требования к костюму летнему от общих производственных загрязнений для рабочих.
2.3.1.1.  Костюм мужской  летний для рабочих состоит из куртки и брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Костюм мужской летний рабочий предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.  Состоит из куртки и брюк.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту.
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 
Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.
Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 
Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 
В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.
По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шир. 2-3 мм. 
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии и усилительными накладками в области среднего шва. 
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 180 (+10 г/м2) г/м2 и 230 (+/-10 г/м2) г/м2, цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый, с ВО отделкой.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани плотность 180 г/м2: основа – 400 Н, уток – 250 Н п. 5.4.2.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- разрывная нагрузка для ткани плотность 230 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более основе -3,5% и утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- воздухопроницаемость – не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Для маркировки готовых изделий должны применяться:
- товарный ярлык;
- контрольная лента;
- инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
[image: 1]

Рис. 1 Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих куртка, брюки 


2.4. Требования к костюму на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон).
Костюм мужской состоит из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно - синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.      
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.
Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.
Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 
На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 
Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.
Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком с наколенниками. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. 
Задние половинки полукомбинезона с усилительными накладками в области среднего шва и по линии талии собраны на эластичную тесьму. 
По низу брюк – штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц.
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.

Применяемые материалы:
Основная ткань: Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более основе –2,0% и утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.

Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2, цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	I, II, III 
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита
Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита



Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.

	[image: 3-1]
Рис. 5. Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон).

2.4. Корпоративные требования.
2.4.1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.

2.4.2. Требования к логотипам Группы РусГидро:
2.4.2.1. Логотип-термопечать:
· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету;
· наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора.

[image: РусГидро_спина (002)]

2.4.2.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование По ее подразделения/филиала уточняется при заключении договора):
· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
[image: РусГидро_грудь (002)]

2.4.2.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:
-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:
[image: РусГидро_рукав (002)]
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3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc180068082]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:
[bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991]

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
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Приложение 1

к ТТ на поставку материалов для нужд
филиала ПАО «РусГидро»-
«Кабардино-балкарский филиал»

Спецификация материалов
	№№  п/п
	Тип, марка, артикул
	Единица        измерения
	Коли- чество

	 1.
	Осветительная башня АОУ (T2) 150 S 0,7GX или (эквивалент)
	шт.
	2

	 2.
	Генератор бензиновый 5 КВТ
	шт.
	1

	 3.
	Форменная одежда летняя с логотипам  - размеры 56,52, 50, 50
	шт.
	4

	4.
	 Противогаз Бриз 3306, Панорамные ГП - 9А
	шт.
	17

	5.
	 Канат страховочный КСП - 20
	шт.
	3

	6.
	 Рычажная тросовая лебедка Gigant 3,2 т, L=20м GEW-25, Диаметр троса 16мм, МТМ 3200

	шт.
	2

	7.
	 Носилки санитарные с лямками
	шт.
	1

	8.
	 Носилки тканевые МЧС - Н
	шт.
	1

	9.
	 Ручной гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Круг -1»
	компл.
	1

	10.
	 Шанцевый  инструмент искробезопасный КШИ -3
	шт.
	1

	11.
	 Бензиновый генератор 800 ЕТ
	шт.
	1

	12.
	 Аппарат газосварочный РОАР ПГУ — 5П 0104
	шт.
	1

	13.
	 Комплект  ПГУ — 5П, БАРЕСВЕЛД
	шт.
	1

	14.
	 Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи Приказ Минздрава №61н
	шт.
	2

	15.
	Ботинки кожаные модель Л-2.1. (р.р. 38-2шт, р.р. 42-2 шт)
	шт

	
4
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