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[bookmark: __RefHeading___Toc56827_1292098879][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc56829_1292098879][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения

	РД 1834-16-42
	Рабочий документ 1834-16-42

	РД 1834-16-11
	Рабочий документ 1834-16-11

	РД 1834-16-68
	Рабочий документ 1834-16-68

	‍ГОСТ 9128-2013
	Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов

	‍БНД 
	Битум нефтяной дорожный

	‍ГОСТ 22245-90
	Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные дорожные вязкие.

	‍СТО 80193846-1-2012
	Георешетки и геополотна полимерные. Технические условия.

	‍ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	‍СНиП
	Строительные нормы и правила



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56831_1292098879][bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, нанесению дорожной разметки и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc56833_1292098879][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по выполнению комплекса работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2»
[bookmark: __RefHeading___Toc56835_1292098879][bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Примечания
(Рабочий документ)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Технологический проезд №23
- Дорожная одежда.
	Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское
	РД 1834-16-42

	2.
	Устройство твердого покрытия на автодороге от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до автодороги Выпуково-Краснозаводск.
- Устройство дорожной одежды 
	
	РД 1834-16-11

	3
	Технологический проезд №23. Схема организации дорожного движения.
- Устройство дорожной разметки термопластиком
	
	РД 1834-16-68


[bookmark: _Toc50125126]




[bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc56839_1292098879][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc56841_1292098879][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. РД 1834-16-42 (Технологический проезд №23 от ПК 2`+50 до ПК 9`+78,10)
Дорожная одежда 

	1.1
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия tср.= 50мм
	м2
	3 494

	1.2
	Обработка нижнего слоя разогретой битумной эмульсией (расход 0,5 кг на 1 м2 быстрораспадающейся катионактивной битумной эмульсии с 70% содержанием битума)
	тонна
	1,747

	1.3
	Укладка геосетки Hatelit XH50 в асфальтобетонное дорожное покрытие с учетом нахлестов (коэф. 1,05)
	м2
	3668,7

	1.5
	Геосетка Hatelit XH50
	м2
	3668,7

	1.6
	Обработка геосетки на продольных уклонах с расходом 0,5кг/м2 быстрораспадающейся катионактивной битумной эмульсии с 70% содержанием битума (ПК 8`+17,96 – 9`+78,10)
	тонна
	0,36032

	1.7
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,07 м из горячих асфальтобетонных смесей плотных, III марки, типа Б, марка битума БНД/БН-60/90
	м2
	3494

	1.8
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
	тонна
	624,80

	2. РД 1834-16-11
Устройство дорожной одежды

	2.1
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия tср.= 70мм
	м2
	1 468

	от ПК 6+06,80 до ПК 6+50,00

	2.2
	Обработка основания разогретой битумной эмульсией, расход 0,6 л/м2 
	л
	140,4

	2.3
	Устройство верхнего выравнивающего слоя из асфальтобетона горячего высокоплотного 1 марки на битуме БНД/БН 60/90 ГОСТ 9127-2013, hср=0,1м
	м2
	234

	от ПК 4+22,80 до ПК 6+50,00 (ПК 2`+50 по РД 1834-16-42)

	2.4
	Обработка основания разогретой битумной эмульсией, расход 0,6 л/м2 
	л
	880,8

	2.5
	Укладка геосетки Hatelit XH50 (с учетом нахлёстов - 5 %)
	м2
	1541,4

	2.6
	Обработка геосетки на продольных уклонах с расходом 0,5кг/м2 быстрораспадающейся катионактивной битумной эмульсии с 70% содержанием битума (ПК 4+22,80 – 6+06,80)
	тонна
	0,644

	2.7
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячего высокоплотного 1 марки на битуме БНД/БН 60/90 ГОСТ 9127-2013, h=0,07м
	м2
	1468

	2.8
	Асфальтобетон плотный I марки,  на битуме БНД/БН 60/90 ГОСТ 9127-2013
	тонна
	262,48

	3. РД 1834-16-68
Устройство дорожной разметки термопластиком

	3.1
	Сплошная линия 1.2 шириной 0,10м (ГОСТ Р 51256-2018)
	мп
	1408,00


[bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок выполнения работ
«ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, нанесению дорожной разметки  и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течении 15 дней с даты заключения договора



0

5

1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc56849_1292098879][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc56851_1292098879]Таблица 4. Требования к качеству работ 
 
Наименование работ: «ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, нанесению дорожной разметки и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в
заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим
техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в
Документации о закупке.
	-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- Технология производства работ должна соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, СП49.13330-2010 Безопасность труда в строительстве статус на 2024 год, СП 48.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции, СП126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов,   СП58.13330.2012 Гидротехнические сооружения основные положения, СП 23.13330.2011 Основания гидротехнических сооружений,
- Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, разрабатываемой генеральным проектировщиком и выдаваемой Заказчиком в производство.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Подрядчик до начала работ выполняет организационно-технические мероприятия:
- организовывает доставку к месту производства работ строительной, дорожной техники и средств малой механизации необходимых для выполнения работ, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика.
При производстве работ Подрядчик использует полностью свои ресурсы:
-  в части использования строительной, дорожной техники и средств малой механизации, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. 
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	- Все применяемые Подрядчиком материалы, задействованные при производстве работ должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования.
- Материалы закупаются Подрядчиком в необходимом объеме в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием. Поставляемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик привлекает для выполнения работ специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет  (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ (виза, вид на жительство, патент), а также соответствующие удостоверения и аттестация на проведение данных работ.
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.


Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2011 (с изменением №1), Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) и требованиями других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.2.1‍
	Результат работ
	Устройство асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан:
- не позднее 25 (двадцать второго) числа текущего месяца представляет Заказчику подписанный (-ые) со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт (-ы) освидетельствования выполненных работ на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
-  представить Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, а также электронные версии данных документов в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе с обязательным приложением Исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах.
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.3.1. 
	- Исполнительная документация должна соответствовать СП 48.13330.2011 (с изменением №1).
- Исполнительная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре.В 
	
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	2.3.2. 
	Гарантийный срок на результат работ

	- Гарантийный срок составляет 36 месяцев и начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работы.
- Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
	
	

	4.
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	4.1.
	[bookmark: __RefHeading___Toc32575_599863450][bookmark: _Toc131187260_Копия_1]- Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя. При нарушениях, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
[bookmark: __RefHeading___Toc32577_599863450][bookmark: _Toc131187261_Копия_1]- При организации контроля качества выполняемых работ Подрядчик обеспечивает все расходы по услугам строительной  лаборатории  с предоставлением в полном объёме результатов.
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[bookmark: __RefHeading___Toc56855_1292098879][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.3. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.4. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

[bookmark: __RefHeading___Toc56857_1292098879][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]5. Приложения

1. Рабочий документ 1834-16-42 (передаётся Заказчиком Подрядчику)
2. Рабочий документ 1834-16-11 (передаётся Заказчиком Подрядчику)
[bookmark: _GoBack]3. Рабочий документ 1834-16-68 (передаётся Заказчиком Подрядчику)


Заместитель директора по 
капитальному строительству                                                       Н.А. Андреев  ________________

