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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc126933913]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc126933914]Обозначения и сокращения

	КН
	Кадастровый номер

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ППР
	Проект производства работ

	ППРк
	Проект производства работ краном

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	РФ
	Российская Федерация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СРО
	Саморегулируемые организации




[bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc126933915]Наименование закупаемой продукции «Услуги специализированной техники для технологических присоединений на территории г. Билибино»

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc126933916]Цель выполнения работ.
       Работы по Объекту выполняются с целью соблюдения требований правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 в части организации технической возможности технологического присоединения.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc126933917]Существующее положение. 
1.4.1. Вид строительства: новое строительство.
1.4.2. Основанием для строительства является Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» на 2026 г.
1.4.3. Наименование инвестиционного проекта в рамках которого осуществляется строительство: «Технологическое присоединение».
1.4.4 Предмет закупки: «Услуги специализированной техники для технологических присоединений на территории г. Билибино» (далее – Объект).

[bookmark: _Toc126933918]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	12.1.1 
	« Услуги для технологических присоединений на территории г. Билибино»

	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Билибино.
	


1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc126933919][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc126933923][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. Требования по объёмам и срокам
2.1.1. [bookmark: _Toc126933925]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc126933926]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Услуги специализированной строительной техники

	1
	Монтаж фундамента с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром 100- 250   мм 
	п.м.
	1

	2
	Монтаж фундамента  с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 250 до 300  мм с бурением
	п.м.
	1

	3
	Монтаж фундамента с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 300 до 400   мм 
	п.м.
	1

	4
	Монтаж фундамента с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 400 до 500   мм 
	п.м.
	1

	5
	Монтаж вертикальных заземлителей с бурением скважины диаметром 100 мм  на глубину до 5 м
	шт.
	1

	6
	 Устройство горизонтального заземлителя 
	п.м.
	1

	7
	Монтаж мелких металлических конструкций из стали различного профиля
	т
	1

	8
	Монтаж металлического ростверка свайного фундамента
	т
	1

	9
	Сборка и монтаж площадок обслуживания КТПН
	т
	1

	10
	Установка деревянных опор с двойными приставками одностоечных с подкосом с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах диаметром от 300 до 400   мм 
	шт.
	1

	11
	Установка деревянных опор с одинарными приставками с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах диаметром от 300 до 400   мм
	шт.
	1

	12
	Монтаж жб свай сеч. 200х200мм с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах диаметром от 300 до 400   мм (со стоимостью материала)
	п.м.
	1

	13
	Монтаж жб свай сеч. 300х300мм с бурением скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах диаметром от 400 до 500   мм (со стоимостью материала)
	п.м.
	1

	14
	Монтаж стальных оголовков ж/б свай 
	шт.
	1

	15
	Устройство железобетонного фундамента (со стоимостью материала)
	м3
	1

	16
	Устройство подстилающих слоев из ПГС (со стоимостью материала)
	м3
	1

	17
	Устройство подстилающих слоев из щебня (со стоимостью материала)
	м3
	1

	18
	Установка железобетонного фундаментного блока (со стоимостью материала)
	Шт/м3.
	1

	19
	Монтаж КТПН
	комплект
	1

	20
	Работа Экскаватора «с водителем» 
	час
	1

	21
	Работа Гидромолота«с водителем» (рыхление мерзлого грунта, скальника и разбивка ж/бетона)
	час
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc126933927]Требования к срокам выполнения работ.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc126933928][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. 1 Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром 100- 250   мм с бурением
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	2
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 250 до 300  мм 
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	3
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 300 до 400   мм 
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	4
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 400 до 500   мм 
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	5
	Монтаж вертикальных заземлителей в готовые скважины  на глубину до 5 м
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	6
	 Устройство горизонтального заземлителя
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	7
	Монтаж мелких металлических конструкций из стали различного профиля
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	8
	Монтаж металлического ростверка
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	9
	Сборка и монтаж площадок обслуживания КТПН
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	10
	Установка деревянных опор с двойными приставками одностоечных с подкосом
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	11
	Установка деревянных опор с одинарными приставками
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	12
	Монтаж жб свай сеч. 200х200мм
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	13
	Монтаж жб свай сеч. 300х300мм
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	14
	Монтаж оголовков ж/б свай 
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	15
	Устройство железобетонного фундамента (со стоимостью материала)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	16
	Устройство подстилающих слоев из ПГС (со стоимостью материала)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	17
	Устройство подстилающих слоев из щебня (со стоимостью материала)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	18
	Установка железобетонного фундаментного блока
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	19
	Монтаж КТПН
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	20
	Работа Экскаватора «с водителем» 
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.

	21
	Работа Гидромолота«с водителем» (рыхление мерзлого грунта, скальника и разбивка ж/бетона)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее __.__.20__ г.



6

8
[bookmark: _Toc50125131]
2.2. [bookmark: _Toc126933929][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc126933930]Требования к качеству работ.
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ (Таблицы 2): Шнековое бурение скважин и установка опор ЛЭП на территории г. Билибино
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технической документации
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться действующими законодательными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;
-  МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
-  МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
-  СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства»;
-  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах (с изменениями № 4)»;
- СП 25.13330.2020 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
-  Правила устройства электроустановок;
-  ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования»;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
-  СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
-  Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.05.2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
-  Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 г. №1026формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09 ноября 2017 г. № 470 «О внесении изменений в требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128»;
- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102 ФЗ;
- Федеральный закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Обязательно наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности, свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ.
До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику: 
1.	Приказ о назначении своих ответственных представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых и прочих вопросов:
- ответственного производителя работ;
- ответственного лица по вопросам охраны труда и технике безопасности (в том числе ответственного за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;
- ответственного за пожарную безопасность;
- ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами;
 
2. Письмо о допуске персонала на оказание услуг, с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, с указанием квалификации;
Отклонения от ПСД и рабочего проекта, изменение объёмов СМР и сроков их выполнения в процессе производства работ на Объекте не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в проектную и рабочую документацию могут быть внесены только по согласованию с Заказчиком и организацией, проектировавшей Объект. Корректировка проектных решений осуществляется в установленном законодательством порядке.
Все работы на Объекте должны выполняться в строгом соответствии с утвержденной рабочей и сметной документацией, а также согласованными с Заказчиком, до начала выполнения работ, проектом производства работ (ППР и ППРк). 
При выполнении работ Подрядчик в обязательном порядке ведет журнал буровых работ в соответствии с требованиями Приказа Минстроя и ЖКХ РФ от 02.12.2022 №1026/пр, а также исполнительную документацию в соответствии с требованиями Приказа Минстроя и ЖКХ РФ от 16.05.2023 №344/пр, которые по завершению работ передает Заказчику.
    Подрядчик в составе строительного контроля выполняет:
- контроль качества результатов строительно-монтажных работ (приемочный контроль) в полном объеме согласно действующей НТД;
Предписания Заказчика устраняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями.
 Подрядчик использует собственные машины и механизмы для выполнения работ.

	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ/услуг и материалов
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Контроль качества работ
	Результаты операционного контроля должны быть документированы в журнал буровых работ.
При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписании актов скрытых работ (при их наличии).
Приемка скрытых работ (при их наличии) осуществляется в соответствии с составляемыми Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ и подписания актов освидетельствования.
 Подрядчик гарантирует достижение Объектом, указанных в настоящем ТТ, эксплуатационных показателей на период гарантийного срока.
 Гарантийный срок качества выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 1 (один) год от даты подписания акта об оказании услуг.
         В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, работа считается не законченной, и устранение дефектов осуществляется за счет Подрядчика и в сроки, согласованные Заказчиком. При отказе Подрядчика от устранения дефектов в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика
	Согласие с требованием
	-


	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика/исполнителя
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Организационно-технические мероприятия по охране труда
	В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
- оформлен акт-допуск между Подрядчиком и Заказчиком о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;
- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика, принимающему участие в производстве строительно-монтажных работ на Объекте. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
 Все лица, находящиеся на площадке производства работ, обязаны носить защитные каски и спецодежду. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются.
Подрядчик обязан:
1. Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и земли во время проведения работ.
2. Проводить со своими работниками мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (день охраны труда, день культуры производства и т.п.).
3. Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории площадки производства строительно-монтажных работ.
4. Необходимо выполнить все работы с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
- соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго»;
- по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг и др.);
- предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
- в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.
5. Перед началом производства работ в условиях производственного риска - выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
6. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.
7. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
8. При выполнении работ в охранных зонах сооружений и коммуникаций наряд-допуск выдавать при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.2. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно требованиям НТД РФ, в т. ч. «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00, а также иметь право допуска к выполнению соответствующих работ.
    До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	-

	1.5. 
	Требования к безопасности работ/услуг и охране труда
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Организация и выполнение работ на площадке производства работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также иных действующих нормативно правовых актов:
- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
 Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-

	1.5.2. 
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	1. Территория площадки производства строительно-монтажных работ, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно правилам пожарной безопасности, в Российской Федерации.
2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.
3. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки.
4. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров.
5. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).
6. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
7. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории выделенной Подрядчику (субподрядчику), за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика (субподрядчика), а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут ответственные лица Подрядчика.
8. Строгое соблюдение противопожарного режима на строительной площадке:
- определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест);
- установить порядок уборки территории и помещений от горючих отходов;
- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
9. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.
10. Противопожарное водоснабжение должно находиться в исправном состоянии. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. У пожарных гидрантов и водоёмов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели.

	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.1
	Общие требования к результатам выполнения договора
	
	

	
	Результаты работ
	 Результатом выполненных работ должны быть  произведенные работы специализированной техники
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	
	

	3.2.1.
	Требование к порядку сдачи и приемки работ
	1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с утвержденной сметной документацией.
2. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт об оказании услуг;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости);
3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую выполненный объём работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего ТТ, а именно: 3 (три) экземпляра, подписанной обеими сторонами, на бумажном носителе с приложением перечня передаваемых документов и в электронном виде в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле):
       4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
     5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения.
      6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 
выполненные работы.

	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Требования к оформлению документации
	
	

	3.3.1.
	Требования к оформлению документации
	1. Исполнительная документация оформляется и комплектуется пообъектно в отдельные папки в соответствии с разделами проектной документации. Состав и очерёдность раскладки документов должны быть следующими:  
· реестр документов;
· ведомость изменений и отступлений от проектной и рабочей документации;
· заверенные копии изменений и согласований в проектной и рабочей документации;
· журнал учета работы спецтехники;

	Согласие с требованием
	-

	3.3.2.
	Документы передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов освидетельствования выполненных работ передать Заказчику исполнительную и техническую документацию: 
1. Общие документы:
-  Акт об оказании услуг;
- журнал учета работы спецтехники;
.

	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	
	

	4.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к ответственности, гарантиям  и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Гарантийный срок на результат работ
	1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг  либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
2. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с целевым назначением, а так же несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результатов Работ.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc126933932][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.
3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить коммерческое предложение по форме «Структура НМЦ», приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполненных работ по сметной документации Заказчика).
3.2. Сметная документация в состав заявки участника не включается.
3.3. Для целей сравнения заявок участников закупочной процедуры принято сценарное условие полного соответствия предложений участников сметному расчету. Индивидуальность предложения участника выражается в применении единого понижающего коэффициента к сметной стоимости работ.
4.  Приложения
4.1. Приложение №1 – Ведомость объема работ.




































Приложение №1 к Техническому требованию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром 100- 250   мм с бурением
	п.м.
	1

	2
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 250 до 300  мм 
	п.м.
	1

	3
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 300 до 400   мм 
	п.м.
	1

	4
	Монтаж фундамента в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай, диаметром от 400 до 500   мм 
	п.м.
	1

	5
	Монтаж вертикальных заземлителей в готовые скважины  на глубину до 5 м
	шт.
	1

	6
	 Устройство горизонтального заземлителя
	п.м.
	1

	7
	Монтаж мелких металлических конструкций из стали различного профиля
	т
	1

	8
	Монтаж металлического ростверка
	т
	1

	9
	Сборка и монтаж площадок обслуживания КТПН
	т
	1

	10
	Установка деревянных опор с двойными приставками одностоечных с подкосом
	шт.
	1

	11
	Установка деревянных опор с одинарными приставками
	шт.
	1

	12
	Монтаж жб свай сеч. 200х200мм
	п.м.
	1

	13
	Монтаж жб свай сеч. 300х300мм
	п.м.
	1

	14
	Монтаж оголовков ж/б свай 
	шт.
	1

	15
	Устройство железобетонного фундамента (со стоимостью материала)
	м3
	1

	16
	Устройство подстилающих слоев из ПГС (со стоимостью материала)
	м3
	1

	17
	Устройство подстилающих слоев из щебня (со стоимостью материала)
	м3
	1

	18
	Установка железобетонного фундаментного блока
	шт.
	1

	19
	Монтаж КТПН
	комплект
	1

	20
	Работа Экскаватора «с водителем» 
	час
	1

	21
	Работа Гидромолота«с водителем» (рыхление мерзлого грунта, скальника и разбивка ж/бетона)
	час
	1



	Заказчик:
	Исполнитель:
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