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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Продукция
	Автомобиль специальный с бортовой платформой с кран-манипуляторной установкой

	ТТ
	Технические требования 

	ТС
	Транспортное средство

	ПТС/ЭПТС
	Паспорт транспортного средства/Электронный паспорт транспортного  средства

	КМУ
	Кран-манипуляторная установка


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 29.10.59.310 Поставка грузовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой для нужд АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Бортовые автомобили с КМУ предназначены для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ для нужд АО «ТК РусГидро».

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 11 тн.
	шт.
	1

	2
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 10 тн.
	шт.
	1

	3
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 5 тн.
	шт.
	2

	
	
	
	


2.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 11 тн.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора

	2
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 10 тн.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора

	3
	Бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 5 тн.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


1.1. Требования к качеству продукции
  Таблица 1.3. Требования к продукции.
Таблица 1.3.1: бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 11 тн
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Длина, мм
	Не менее 12 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Ширина, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Длина бортовой платформы, мм
	Не менее 8 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Ширина бортовой платформы, мм
	Не более 2 470
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 17 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Полная масса, кг
	Не более 35 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Максимальная мощность, кВт 
	Не менее 220
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Экологический класс
	Не ниже Евро 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.3
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип привода
	Механическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2
	Колесная формула 
	6×4
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Межосевая блокировка 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.4
	Межколесная блокировка
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Тип
	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры

передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес –

барабанного типа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2
	Стояночная тормозная система
	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.3
	Вспомогательная тормозная система
	Моторный тормоз-замедлитель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Передняя подвеска
	Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими

телескопическими амортизаторами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Задняя подвеска
	Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Тип
	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Счетчик наработки установки в мото-часах
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.3
	Система отопления и вентиляции
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Колеса
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Колеса
	Пневматические
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.2
	Размер шин
	Не менее 295/80R22.5 18PR
	Указание характеристик
	-
	

	1.10
	Бортовая платформа
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	Материал бортовой платформы
	Сталь или алюминий
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.2
	Боковые и задний борта
	Откидные, съемные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Кран-манипуляторная установка
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1
	Исполнение загрузочного

пространства
	Бортовая платформа, КМУ за

кабиной
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.2
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 11 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.3
	Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг
	Не менее 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.4
	Вылет максимальный, м
	Не менее 18
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.5
	Рабочая высота подъема, м
	Не менее 18
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.6
	Грузовой момент, т*м
	Не менее 17
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.7
	Трос (диаметр), мм
	Не менее 8
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.8
	Тип стрелы
	Телескопическая, не менее 5-секционная
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.9
	Угол вращения, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.10
	Аутригеры
	Гидравлические выдвижные опоры
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.11
	Управление оборотами двигателя с поста КМУ
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.12
	Приборы безопасности
	Ограничитель грузоподъемности. Ограничитель высоты подъема крюка                                Ограничитель угла наклона стрелы                                Ограничитель разматывания каната
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации          Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	2.2
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции, должны соответствовать требованиям Приложения N 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") 
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия

эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Владивосток
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре. Технические жидкости должны соответствовать сезонному периоду эксплуатации ТС. 
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика:

1) Рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	Антиблокировочная система (ABS)                                          Ремни безопасности водителя и пассажиров                             Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»                                  Фонари освещения рабочей зоны кран-манипуляторной установки                            Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя

Автономный отопитель кабины

Козырек над местом оператора КМУ

Калиброванный, активированный тахограф с блоком СКЗИ, установленный в специализированной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Утепление кабины

5) Утепление отсека АКБ

6) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

7) Подогрев топливного и гидравлического бака
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Паспорт подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке. Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;

- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


Таблица 1.3.2.: бортовой автомобиль с КМУ, грузоподъемность КМУ не менее 10 тн
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Длина, мм
	Не менее 11 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Ширина, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Длина бортовой платформы, мм
	Не менее 8 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Ширина бортовой платформы, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 17 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Полная масса, кг
	Не более 35 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Максимальная мощность, кВт 
	Не менее 220
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Экологический класс
	Не ниже Евро 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.3
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип привода
	Механическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2
	Колесная формула 
	6×4
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Межосевая блокировка 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.4
	Межколесная блокировка
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Тип
	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры

передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес –

барабанного типа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2
	Стояночная тормозная система
	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.3
	Вспомогательная тормозная система
	Моторный тормоз-замедлитель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Передняя подвеска
	Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими

телескопическими амортизаторами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Задняя подвеска
	Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Тип
	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Счетчик наработки установки в мото-часах
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.3
	Система отопления и вентиляции
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Колеса
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Колеса
	Пневматические
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.2
	Размер шин
	Не менее 295/80R22.5 18PR
	Указание характеристик
	-
	

	1.10
	Бортовая платформа
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	Материал бортовой платформы
	Сталь или алюминий
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.2
	Боковые и задний борта
	Откидные, съемные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Кран-манипуляторная установка
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1
	Исполнение загрузочного

пространства
	Бортовая платформа, КМУ за

кабиной
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.2
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 10 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.3
	Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг
	Не менее 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.4
	Вылет максимальный, м
	Не менее 18
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.5
	Рабочая высота подъема, м
	Не менее 18
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.6
	Грузовой момент, т*м
	Не менее 17
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.7
	Трос (диаметр), мм
	Не менее 8
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.8
	Тип стрелы
	Телескопическая, не менее 5-секционная
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.9
	Угол вращения, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.10
	Аутригеры
	Гидравлические выдвижные опоры
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.11
	Управление оборотами двигателя с поста КМУ
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.12
	Приборы безопасности
	Ограничитель грузоподъемности. Ограничитель высоты подъема крюка                                Ограничитель угла наклона стрелы                                Ограничитель разматывания каната
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации          Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	2.2
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции, должны соответствовать требованиям Приложения N 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") 
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия

эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Партизанск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре. Технические жидкости должны соответствовать сезонному периоду эксплуатации ТС. 
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика:

1) Рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	Антиблокировочная система (ABS)                                          Ремни безопасности водителя и пассажиров                             Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»                                  Фонари освещения рабочей зоны кран-манипуляторной установки                            Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя

Автономный отопитель кабины

Козырек над местом оператора КМУ

Калиброванный, активированный тахограф с блоком СКЗИ, установленный в специализированной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Утепление кабины

5) Утепление отсека АКБ

6) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

7) Подогрев топливного и гидравлического бака
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Паспорт подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке. Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;

- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


Таблица 1.3.3.: бортовой автомобиль с КМУ грузоподъемность КМУ не менее 5 тн
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Длина, мм
	Не менее 9 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Ширина, мм
	Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Длина бортовой платформы, мм
	Не менее 6 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Ширина бортовой платформы, мм
	Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 7 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Максимальная мощность, кВт 
	Не менее 139
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Экологический класс
	Не ниже Евро 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.3
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип привода
	Механическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2
	Колесная формула 
	4×2
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Колесная база, мм
	Не более 5 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Тип
	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры

передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес –

барабанного типа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2
	Стояночная тормозная система
	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.3
	Вспомогательная тормозная система
	Моторный тормоз-замедлитель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Передняя подвеска
	Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими

телескопическими амортизаторами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Задняя подвеска
	Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Тип
	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Счетчик наработки установки в мото-часах
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.3
	Система отопления и вентиляции
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Колеса
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Колеса
	Пневматические
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.2
	Размер шин
	Не менее 8.25R20
	Указание характеристик
	-
	

	1.10
	Бортовая платформа
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	Материал бортовой платформы
	Сталь или алюминий
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.2
	Боковые и задний борта
	Откидные, съемные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Кран-манипуляторная установка
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1
	Исполнение загрузочного

пространства
	Бортовая платформа, КМУ за

кабиной
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.2
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 5 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.4
	Вылет максимальный, м
	Не менее 11
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.5
	Рабочая высота подъема, м
	Не менее 11
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.6
	Грузовой момент, т*м
	Не менее 12
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.8
	Тип стрелы
	Телескопическая, не менее 4-секционная
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.9
	Угол вращения, град
	360
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.10
	Аутригеры
	Гидравлические выдвижные опоры
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.11
	Управление оборотами двигателя с поста КМУ
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.12
	Приборы безопасности
	Ограничитель грузоподъемности. Ограничитель высоты подъема крюка                                Ограничитель угла наклона стрелы                                Ограничитель разматывания каната
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации          Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	2.2
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции, должны соответствовать требованиям Приложения N 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") 
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия

эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Партизанск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре. Технические жидкости должны соответствовать сезонному периоду эксплуатации ТС. 
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика:

1) Рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	Антиблокировочная система (ABS)                                          Ремни безопасности водителя и пассажиров                             Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»                                  Фонари освещения рабочей зоны кран-манипуляторной установки                            Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя

Автономный отопитель кабины

Козырек над местом оператора КМУ

Калиброванный, активированный тахограф с блоком СКЗИ, установленный в специализированной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента штатной комплектации.

4) Утепление кабины

5) Утепление отсека АКБ

6) Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

7) Подогрев топливного и гидравлического бака
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Паспорт подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке. Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;

- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.
В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней продукции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 
