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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2: 28.22.15.110 Поставка вилочного погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное cредство

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.22.15.110 Поставка вилочного погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Вилочный погрузчик закупается с целю обеспечения АО «ТК РусГидро» подъемными сооружениями для разгрузки машин и приемки товаров подъема штучных грузов при проведении монтажных и строительных работ.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.22.15.110 Поставка вилочного погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 28.22.15.110 Поставка вилочного погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2: 28.22.15.110 Поставка вилочного погрузчика для нужд АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Вилочный погрузчик
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не более 3800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	Не более 1250
	
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 2200
	
	-
	

	1.1.5. 
	Высота по мачте, сложенная мачта, мм
	Не более 2080
	
	-
	

	1.1.6.
	Длина до спинки вил, мм
	Не более 2705
	
	
	

	1.1.7.
	Клиренс, под мачтой, с грузом, мм
	Не менее 140
	
	
	

	1.1.8.
	Высота по сцепному устройству, мм
	Не более 330
	
	
	

	1.1.9.
	Номинальная грузоподъемность, кг
	Не менее 3000
	
	-
	

	1.2.
	Двигатель 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Вид топлива ДВС
	Дизель
	Согласие с требованием


	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт/л.с. 
	Не менее 35/ 47
	
	-
	

	1.2.3.
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 50
	
	
	

	1.3.
	Шасси
	-//-
	-//-
	

	1.3.1.
	Трансмиссия
	Автоматический (АКПП)
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.2
	Стояночный тормоз
	ножной (гидравлический)
	
	-
	

	1.3.3.
	Размер передних шин
	28 x9 - 15 - 14PR
	
	-
	

	1.3.4.
	Размер задних шин
	6.5 - 10 - 10PR
	
	-
	

	1.3.5.
	Количество колес, передние / задние (x = ведущие)
	2x / 2
	
	
	

	1.4.
	Рабочие характеристики
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Ширина каретки в мм
	250/1100
	Согласие с требованием


	-
	

	1.4.2.
	Скорость подъема каретки, с грузом / без груза в мм/с
	425 / 440
	
	-
	

	1.4.3.
	Скорость опускания каретки, с грузом / без груза в мм/с
	400 / 380
	
	-
	

	1.4.4.
	Угол наклона каретки, вперед / назад, град
	6 / 12
	
	
	

	1.4.5.
	Тяговое усилие, с грузом кН
	19 / 17
	
	
	

	1.4.6.
	Высота подъема каретки, м
	Не менее 3,0
	
	
	

	1.4.7.
	Боковое смещение каретки
	наличие (гидравлический тип)
	
	
	

	1.4.8.
	Размеры вил LxWxT в мм
	1070х 122 х 40
	
	
	

	1.4.9.
	Регулировка ширины вил
	Наличие
	
	
	

	1.5.
	Кабина
	
	
	
	

	1.5.1.
	Оснащение кабины
	Цельнометаллическая, 2-х дверная, с остеклением с 4-х сторон. Отопитель кабины. Кондиционер.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат/ декларацию соответствия, выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа)
	Указание характеристик
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Партизанск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать
50 м/ч.
	Согласие с требованием
	-

	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.


	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	-Счетчик моточасов

-Предпусковой подогреватель ДВС

-Проблесковый маячок

-Камера заднего вида

-Сигнал заднего хода

-Система контроля загрязненности гидравлической системы

-Системы FOPS, ROPS

-Сиденье оборудовано ремнем безопасности

-Кабина со встроенным каркасом безопасности

-Утепление кабины

-Утепление отсека АКБ

-Подогрев топливного фильтра-сепаратора и топливопроводов

- Подогрев топливного и гидравлического бака


	Согласие с требованием
	-

	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст.) — 1 шт. (ОП-2).

3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный 

4) Знак аварийной остановки 

	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	Исполнитель:

Руководитель ГМТС

Дальневосточного филиала

АО «ТК РусГидро»


	             К.И. Пармон

	Согласовано:

Руководитель группы КЭОиРТС

Дальневосточного филиала
                                                             

АО «ТК РусГидро»


	С.А. Кусов

	Согласовано:

Руководитель ГКДиЛ

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	Е.М. Осиевская


